		   HINWEISE ZUM MOBOTIX M10-UPDATE
		   ===============================


* Allgemeine Informationen

  Datum:          2006-12-22

  Version:        M10-V2.2.3.24

  Für Hardware:   MOBOTIX M10/D10-Netzwerkkamera

  Hersteller:     MOBOTIX AG
                  Luxemburger Str. 6
                  67657 Kaiserslautern
                  GERMANY
                  http://www.mobotix.de/


* Allgemeine Hinweise

Diese Version ist eine verbesserte Kundenversion für M10-Kameras mit Software-
Version M10-V2.2.0.5 oder höher.

Keine Gewähr für Funktion.

Kompatibilität zu vorherigen oder zukünftigen Version wird nicht
garantiert.

VERWENDUNG AUSSCHLIESSLICH AUF EIGENE GEFAHR!


Die Software ist geeignet für Kameras mit mindestens 128 MB Hauptspeicher und
Software-Version M10-V2.2.0.5 oder höher. Wenn Sie eine M10/D10 mit einer
Software-Version M10-V2.1.x.x besitzen, setzen Sie sich bitte mit dem
MOBOTIX-Support unter support@mobotix.com in Verbindung.

Dieses Update kann NICHT auf M1 oder M22 Kameras aufgespielt werden.

Neuigkeiten über dieses Software-Release finden Sie unter:

   http://www.mobotix.de/


* Wie wird ein Update durchgeführt?

 1. Laden Sie die Datei M10_system_de_2_2324.mpl bzw. M10_system_de_2_2324.zip auf
    Ihren Computer und entpacken Sie ggf. die Zip-Datei.

 2. Stellen Sie sicher, dass die Datei vollständig übertragen wurde. Die
    Dateigröße und (für Experten) die Prüfsumme finden Sie in der
    später aufgeführten Tabelle.

 3. Überprüfen Sie, ob die Kamera den oben genannten Anforderungen
    entspricht. Notwendige Informationen finden Sie in der Kamera
    unter "Admin Menu > Informationen über Hard- und Software der Kamera".

 4. Stellen Sie sicher, dass die Übertragung von Ihrem Computer auf die
    Kamera nicht über einen Proxy erfolgt.  Schalten Sie ggf. den
    Proxy aus. Die Einstellung finden Sie beim Microsoft Internet
    Explorer unter "Extras > Internetoptionen > Verbindungen (Register) >
    Einstellungen (unter LAN-Einstellungen) > Proxyserver".

 5. Starten Sie die Kamera neu.

 6. Melden Sie sich als Administrator an, öffnen Sie "Admin Menu > Einspielen
    eines Updates vom lokalen Computer", und lesen Sie die Hinweise. Wählen
    Sie dann die Datei M10_system_de_2_2324.mpl aus, und starten Sie den Aktuali-
    sierungsvorgang.

    ACHTUNG:
       - Unterbrechen Sie unter keinen Umständen den Vorgang
         während des Hochladens und während die Kamera die Daten
         in ihren Flash-Speicher schreibt. Dies kann dazu führen,
         dass die Kamera kein gültiges Betriebssystem mehr hat
         und nicht mehr startet.

       - Der Ladevorgang kann mehrere Minuten, über ISDN bis zu
         einer halben Stunde dauern.

       - Die Kamera-LEDs zeigen beim Laden ein umlaufendes Blinkmuster,
         beim Schreiben in den FLash-Speicher blinken drei LEDs.

       - Während des Ladens werden Teile der Fenster im Browser
         ggf. nicht aktualisiert.

 7. Nach Abschluss des Ladens wird eine Meldung angezeigt. Lesen Sie
    diese Meldung aufmerksam.

 8. Starten Sie die Kamera nach erfolgreicher Aktualisierung neu. Sollte die
    Aktualisierung fehlschlagen, führen Sie keinen Neustart der Kamera durch,
    sondern starten Sie die Aktualisierung der Software erneut.

 9. Die ursprünglichen Einstellungen Ihrer Kamera bleiben beim Update
    erhalten. Es wird jedoch dringend empfohlen, einzelne Teile der
    Konfiguration auf die neue Werkseinstellung zurückzusetzen, um die
    aktuellen Einstellungen zu erhalten. Sie werden einige Male beim
    Aufruf von Kameraseiten auf mögliche Konflikte hingewiesen.

    Beim Zurücksetzen einzelner Teile der Konfiguration sollten in
    der Regel die Netzwerk- und Audioeinstellungen sowie die Benutzerein-
    stellungen nicht überschrieben werden.


* Übersicht der Dateien

    Bytes md5sum                            Name
--------------------------------------------------------------------------
  7986020 9a021c471f025fedb3fba901f3e70da8  M10_system_de_2_2324.mpl
  7803921 6f46bba8c738e6c7bc706005d638354c  M10_system_fr_2_2324.mpl
  8166074 90ef4a5aa3c94156651ff2b3781e64b0  M10_system_it_2_2324.mpl
  7469034 9dd485a7235e4a29a904fc6ffd4d4197  M10_system_jp_2_2324.mpl
  7989583 602a6e0eb786f03a7acf05e21352a08d  M10_system_es_2_2324.mpl
