



        HINWEISE ZUM MOBOTIX M1-UPDATE
        ==============================


* Allgemeine Informationen

  Datum:          2003-12-01

  Version:        M1-V1.9.4.8

  Für Hardware:   MOBOTIX M1-Netzwerkkamera
                  ab 64 MB,
                  ab 32 MB mit Einschränkungen

  Hersteller:     MOBOTIX AG
                  Luxemburger Str. 6
                  67657 Kaiserslautern
                  GERMANY
                  http://www.mobotix.de/


* Allgemeine Hinweise

Die Software ist geeignet für Kameras mit mindestens 64 MB
Hauptspeicher. Mit einigen Einschränkungen kann sie auf Kameras ab 32
MB verwendet werden.

Die Neuigkeiten dieser Software sind unter

   http://www.mobotix.com/

aufgeführt.


* Wie wird ein Update durchgeführt?

 1. Laden Sie die Datei M1M_system_1_948.mpl bzw. M1M_1_948.zip auf 
    Ihren Computer und entpacken Sie ggf. die Zip-Datei.

 2. Stellen Sie sicher, dass die Datei vollständig übertragen wurde. Die
    Dateigröße und (für Experten) die Prüfsumme finden Sie in der
    später aufgeführten Tabelle.

 3. Überprüfen Sie, ob die Kamera den oben genannten Anforderungen
    entspricht. Notwendige Informationen finden Sie in der Kamera
    unter "Admin Menu > Informationen über Hard- und Software der Kamera".

 4. Stellen Sie sicher, dass die Übertragung von Ihrem Computer auf die
    Kamera nicht über einen Proxy erfolgt.  Schalten Sie ggf. den
    Proxy aus. Die Einstellung finden Sie beim Microsoft Internet
    Explorer unter "Extras > Internetoptionen > Verbindungen (Register) >
    Einstellungen (unter LAN-Einstellungen) > Proxyserver".

 5. Starten Sie die Kamera neu.

 6. Melden Sie sich als Administrator an, öffnen Sie "Admin Menu > Einspielen
    eines Updates vom lokalen Computer", und lesen Sie die Hinweise. Wählen
    Sie dann die Datei M1M_system_V1_945.mpl aus, und starten Sie den Aktuali-
    sierungsvorgang.

    ACHTUNG: 
       - Unterbrechen Sie unter keinen Umständen den Vorgang
         während des Hochladens und während die Kamera die Daten
         in ihren Flash-Speicher schreibt. Dies kann dazu führen,
         dass die Kamera kein gültiges Betriebssystem mehr hat
         und nicht mehr startet.

       - Der Ladevorgang kann mehrere Minuten, über ISDN bis zu
         einer halben Stunde dauern.

       - Die Kamera-LEDs zeigen beim Laden ein umlaufendes Blinkmuster,
         beim Schreiben in den FLash-Speicher blinken drei LEDs.

       - Während des Ladens werden Teile der Fenster im Browser
         ggf. nicht aktualisiert.

 7. Nach Abschluss des Ladens wird eine Meldung angezeigt. Lesen Sie
    diese Meldung aufmerksam.

 8. Starten Sie die Kamera nach erfolgreicher Aktualisierung neu. Sollte die
    Aktualisierung fehlschlagen, führen Sie keinen Neustart der Kamera durch,
    sondern starten Sie die Aktualisierung der Software erneut.

 9. Die ursprünglichen Einstellungen Ihrer Kamera bleiben beim Update
    erhalten. Es wird jedoch dringend empfohlen, einzelne Teile der
    Konfiguration auf die neue Werkseinstellung zurückzusetzen, um die
    aktuellen Einstellungen zu erhalten. Sie werden einige Male beim
    Aufruf von Kameraseiten auf mögliche Konflikte hingewiesen.

    Beim Zurücksetzen einzelner Teile der Konfiguration sollten in
    der Regel die Netzwerk- und Audioeinstellungen sowie die Benutzerein-
    stellungen nicht überschrieben werden.


* Übersicht der Dateien

    Bytes md5sum                            Name
--------------------------------------------------------------------------
  8097576 385be242b0c2bef4fa8adae7b7e4b550  M1M_system_1_948.mpl
