# Kameragruppen einrichten

Einzelne Kameras können zu Kameragruppen zusammengefasst werden. So können Sie z. B. Kameras, die sich auf dem gleichen Stockwerk befinden, in einer Gruppe organisieren. Dadurch sind ganze Überwachungsbereiche immer auf einen Blick erkennbar und im Fall einer Alarmierung kann schneller auf die relevanten Kameras zugegriffen werden.

### Kameragruppen anlegen

1. Öffnen Sie in der Geräteleiste den Editiermodus durch Klicken auf am unteren Rand der Leiste. Klicken Sie anschließend auf . Der Dialog Hinzufügen und Importieren wird geöffnet.
   Programmaufruf: Geräteleiste
2. Klicken Sie auf . Der Dialog Gruppenkonfiguration wird geöffnet.
3. Erfassen Sie einen Gruppennamen und, falls gewünscht, hinterlegen Sie ein Bild bzw. ein Symbol zur Kameragruppe, mit dem die Gruppe in der Gruppenleiste repräsentiert wird. Klicken Sie dazu auf das graue Feld und wählen Sie eines der vordefinierten Symbole. Um eigene Bilder zu hinterlegen, klicken Sie auf Benutzerdefiniert.
4. Hintergrundbild hinterlegen: Verschieben Sie den Regler nach rechts bis zur Position . Klicken Sie auf den Pfeil im grauen Feld und wählen Sie die Datei mit dem Hintergrundbild (z. B. Grundriss oder Gebäudeplan) aus.
5. Jeder Kameragruppe kann eine Informationsseite zugeordnet werden, in der z. B. spezielle Anweisungen zu einer Kameragruppe hinterlegt und nachgeschlagen werden können. Verschieben Sie den Regler nach rechts bis zur Position . Klicken Sie auf den Pfeil im grauen Feld und wählen Sie die gewünschte Datei aus.
6. Gridkachel-Bandbreitenbegrenzung: Wenn in der Grid-Ansicht eine sehr große Anzahl von Kameras dargestellt wird, kann dies zu einer Beeinträchtigung der Performanz führen. Um dies zu vermeiden, können Sie hier die Bildrate und Bildgröße der Livebilder der Kacheln begrenzen. Diese Begrenzung hat keinen Einfluss auf die im Fokusfenster dargestellte Kamera.
   ONVIF LoRes-Profil verwenden: Mit diesem Kontrollkästchen können Sie die Bildrate für Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen und MOBOTIX MOVE Kameras begrenzen. Bei aktiviertem Kontrollkästchen werden die Einstellungen für die Livebilder in den Kacheln herangezogen, die in den Bandbreiteneinstellungen als LoRes-Profil für diese Kameras erfasst wurde.
7. Wenn Sie die Daten vervollständigt haben, schließen Sie den Dialog. Schließen Sie dann den Editiermodus der Geräteleiste durch Klicken auf .

### Kameras zu einer Kameragruppe hinzufügen

Nachdem Kameras hinzugefügt und Kameragruppen angelegt wurden, sollten die Kameras den gewünschten Gruppen zugeordnet werden.

1. Öffnen Sie in der Geräteleiste den Editiermodus durch Klicken auf am unteren Rand der Leiste.
   Programmaufruf: Geräteleiste
2. Ziehen Sie die entsprechende Kamera per Drag&Drop auf die gewünschte Gruppe.
3. Wenn Sie die Kameras allen gewünschten Gruppen zugeordnet haben, schließen Sie den Editiermodus durch Klicken auf .

### Layout der Gruppenansichten festlegen

Um Kameragruppen anzuzeigen und mit ihnen zu arbeiten, stehen zwei Ansichten zur Verfügung: die Grid-Ansicht (Gruppieren der Kameras nach beliebigen Kriterien in Rasterform) und die Grafik-Ansicht (wirklichkeitsgetreue Anordnung der Kameras auf grafischem Hintergrund). Je Kameragruppe haben Sie die Möglichkeit das Layout für die Rasterform der Grid-Ansicht festzulegen und die Kameras auf dem Hintergrundbild (z. B. Gebäudeplan) in der Grafik-Ansicht wunschgemäß zu positionieren.
Hinweis: Wenn Sie eine Gruppe angelegt haben, dieser jedoch noch keine Kameras hinzugefügt wurden, wird dies in der Gruppenleiste und der Geräteleiste durch das Symbol angezeigt.

Layout für die Grid-Ansicht festlegen
Wenn Sie die Grid-Ansicht das erste Mal öffnen, nachdem Sie eine Kameragruppe angelegt haben, werden die zur Gruppe gehörenden Kameras standardmäßig in folgendem Grid-Layout angezeigt:

- Das Seitenverhältnis der Kamerabilder ist 4:3.
- Die Grid-Ansicht befindet sich im Auto-Grid-Modus. Im Auto-Grid-Modus versucht MxMC immer – entsprechend des eingestellten Formats der Kamerabilder, der Größe des Fokusfensters und der Anzahl der Kameras – den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Wenn Sie die Fenstergröße ändern, passt sich das Grid-Layout automatisch an.
- Im Fokusfenster wird die Kamera angezeigt, die in der Geräteleiste an erster Stelle in der Gruppe steht.
- Die Fokusfenstergröße ist doppelt so groß wie die der Kamerabilder.

1. Um das Format der Kamerabilder oder die Größe des Fokusfensters zu ändern, öffnen Sie den Editiermodus durch Klicken auf in der Bedienleiste. Die folgenden Regler zum Anpassen des Grid-Layouts werden am unteren Rand der Leiste eingeblendet:
   - = Format der Kamerabilder und des Fokusfensters (4:3, 16:9, 8:3)
   - = Größe des Fokusfensters (1x, 2x, ..., 8x so groß wie die Kamerabilder)
   - = Maximale Anzahl der Kameras
2. Schieben Sie die Regler in die gewünschte Position. Zum Beenden des Editiermodus klicken Sie auf .

Siehe auch: Layout der Grid-Ansicht bearbeiten

Layout für die Grafik-Ansicht festlegen
Wenn Sie die Grafik-Ansicht das erste Mal öffnen nachdem Sie eine Kameragruppe angelegt haben, werden alle Kameras dieser Gruppe am rechten Rand des vorher hinterlegten Hintergrundbildes mit einem Kamerasymbol aufgelistet.

1. Um die Kameras entsprechend ihren tatsächlichen Positionen auf dem Hintergrundbild anzuordnen, öffnen Sie den Editiermodus durch Klicken auf .
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kamerasymbol. Zwei Symbole werden eingeblendet.
3. Klicken Sie auf und ziehen Sie das Kamerasymbol an die gewünschte Stelle.
4. Zum Speichern klicken Sie auf .

Siehe auch: Layout der Grafik-Ansicht bearbeiten.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.