# Konfiguration: Überblick

In der Konfigurations-Ansicht können Sie direkt auf MOBOTIX Kameras zugreifen und Einstellungen auf diesen vornehmen. Generell ist die Ansicht in einen Bereich Grundeinstellungen und einen Bereich Erweiterte Konfiguration mit Konfigurationsgruppen aufgeteilt.
Mit den Bedienelementen am unteren Rand können die geänderten Einstellungen permanent gesichert oder die Parameterwerte auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.
Die Einstellungen werden jeweils für eine Kamera vorgenommen. Die Konfigurationsleiste am rechten Rand bietet darüber hinaus die Möglichkeit die Einstellungen mehrerer Kameras einer Gruppe auf einmal zu ändern, ohne die Kamera oder die Kameragruppe wechseln zu müssen.

Hinweis: Die Konfigurations-Ansicht wird von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

### Aufbau der Ansicht

Bild vergrößern

Grundeinstellungen (1): In den Grundeinstellungen sind grundlegende, für die Inbetriebnahme von Kameras und Kamerasystemen wichtige Konfigurationseinstellungen zusammengefasst.
Zu den Grundeinstellungen gehören die folgenden Themenbereiche: Allgemeine Einstellungen, Netzwerk, Zeit, Bildeinstellungen, MxActivitySensor und Aufzeichnung. Die Parameter der jeweiligen Themenbereiche sind in Tabs gruppiert. Für Informationen zu den einzelnen Tabs, siehe Grundeinstellungen konfigurieren.

Bild vergrößern
Bild vergrößern

Erweiterte Konfiguration (Lizenz erforderlich) (2): Die verfügbaren Konfigurationsparameter sind thematisch in Kacheln gruppiert. Die Kacheln der Erweiterten Konfiguration sind nur sichtbar, wenn der erforderliche Lizenzschlüssel installiert wurde andernfalls andernfalls stehen nur die Grundeinstellungen zur Verfügung. Durch Klicken auf eine Kachel öffnet sich der Themenbereich mit den dazugehörigen Unterthemen als Tabs.
Einige der Themenbereiche enthalten grafische Konfigurationselemente, wie z. B. für die Definition von Belichtungsfenstern oder Erkennungsbereichen. Weitere Informationen zur Bedienung dieser Konfigurationselemente finden Sie im Abschnitt Grafische Bedienung.
Ausführliche Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten und Parametern der einzelnen Themenbereiche stehen momentan ausschließlich über die Hilfeseiten der Kamera zur Verfügung. Das Inhaltsverzeichnis der Kamerahilfe können Sie direkt aus MxMC mit der Tastenkombination CMD-Umschalt-H (Mac)/STRG-Umschalt-H (Windows) aufrufen.

WARNUNG: Durch die Änderung der Benutzereinstellungen können Sie den Zugriff auf Ihre Kameras verlieren. Stellen unbedingt Sie sicher, dass Sie die Zugangsdaten (Passwörter!) der Benutzer kennen, bevor Sie diese ändern, löschen oder verschieben!
Bild vergrößern
Bild vergrößern

### Erweiterte Konfiguration ändern

WARNUNG: Durch die Änderung der Benutzereinstellungen können Sie den Zugriff auf Ihre Kameras verlieren. Stellen unbedingt Sie sicher, dass Sie die Zugangsdaten (Passwörter!) der Benutzer kennen, bevor Sie diese ändern, löschen oder verschieben!

1. Durch Klicken auf den jeweiligen Tab öffnet sich der zugehörige Themenbereich.
2. Nehmen Sie Ihre Einstellungen je Themenbereich wie gewünscht vor.
   Hinweis: Durch Klicken auf den jeweiligen Themenbereich in der Tabelle wird eine Informationsseite zu den einzelnen Themenbereichen der Erweiterten Konfiguration geöffnet.

Bild vergrößern

### Geänderte Einstellungen anwenden und sichern

WARNUNG: Durch die Änderung der Benutzereinstellungen können Sie den Zugriff auf Ihre Kameras verlieren. Stellen unbedingt Sie sicher, dass Sie die Zugangsdaten (Passwörter!) der Benutzer kennen, bevor Sie diese ändern, löschen oder verschieben!
Bild vergrößern

Mit den Bedienelementen am unteren Rand der Ansicht können Sie u.a. geänderte Einstellungen permanent sichern oder die Parameterwerte auf Werkseinstellung zurücksetzen:

#### Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um die Parameterwerte des aktuellen Tabs der Kamera auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf .

#### Die letzte Änderung rückgängig machen/noch einmal ausführen

Durch Klicken auf machen Sie die letzte Änderung wieder rückgängig. Durch Klicken auf führen Sie die zuletzt zurückgenommene Änderung noch einmal aus.

#### Änderungen anwenden

In der Konfigurations-Ansicht werden Änderungen normalerweise wirksam mit Eingabe oder mit Auswahl des neuen Wertes. Da dies bei den Netzwerkeinstellungen u.U. zu Problemen führen kann, werden hier die Änderungen nicht automatisch übernommen.
Beim Ändern eines Wertes färbt sich das Häkchen in der Bedienleiste rot und zeigt damit an, dass die Änderung noch nicht wirksam ist. Damit diese Änderung wirksam wird, klicken Sie auf .

#### Konfiguration sichern

Wenn Parameterwerte geändert werden, färbt sich in der Bedienleiste das Symbol Konfiguration sichern rot. Änderungen werden immer erst temporär in der Kamera gespeichert. Damit die aktuellen Einstellungen auch nach dem nächsten Neustart verwendet werden, müssen die Änderungen permanent gesichert werden.

1. Klicken Sie dazu auf Konfiguration sichern . Eine Systemabfrage wird geöffnet. Klicken Sie in der Abfrage auf Speichern.
2. Wenn Sie die Änderungen nicht beibehalten möchten, klicken Sie auf Verwerfen. Damit werden die Änderungen verworfen und die zuletzt permanent gespeicherte Gesamtkonfiguration wird wieder hergestellt.

#### Experteneinstellungen

In verschiedenen Bereichen der Konfiguration gibt es zusätzliche Einstellungen, mit denen Parameter geändert werden können, die zum täglichen Arbeiten mit MxMC nicht nötig sind. Diese Einstellungsoptionen sind unter den Experteneinstellungen in den jeweiligen Bereichen zusammengefasst. Klicken Sie auf , um die Experteneinstellung zu öffnen.

### Parameterwerte für mehrere Kameras in der Konfigurationsleiste ändern

WARNUNG: Durch die Änderung der Benutzereinstellungen können Sie den Zugriff auf Ihre Kameras verlieren. Stellen unbedingt Sie sicher, dass Sie die Zugangsdaten (Passwörter!) der Benutzer kennen, bevor Sie diese ändern, löschen oder verschieben!

In der Konfigurations-Ansicht erfassen Sie die Parameterwerte für eine Kamera. Um zu überprüfen, welche Parameterwerte für die anderen Kameras der Gruppe vorliegen, können Sie die Konfigurationsleiste nutzen. Gleichzeitig können Sie in der Konfigurationsleiste die Werte einer oder mehrerer Kameras der Gruppe ändern, ohne die Kamera oder die Kameragruppe wechseln zu müssen.

#### Parameterwerte der anderen Kameras in der Gruppe überprüfen

Bild vergrößern

Beispiel: Überprüfen der Scharfschaltung für mehrere Kameras

1. Klicken Sie auf die gewünschte Parameterbezeichnung (1).
2. Diese färbt sich gelb und in der Konfigurationsleiste werden alle Werte zu diesem Parameter angezeigt, die für die Kameras dieser Gruppe definiert wurden. (2).

#### Wert für eine Kamera bzw. Wert für mehrere Kameras ändern

Bild vergrößern

Beispiel: Ändern eines Wertes mithilfe der Konfigurationsleiste

1. Klicken Sie auf die entsprechende Parameterbezeichnung in der Konfigurations-Ansicht (1). Diese färbt sich gelb und in der Konfigurationsleiste werden alle Werte zu diesem Parameter angezeigt, die für diese Gruppe eingestellt sind (2). Den einzelnen Werten sind jeweils die Kameras zugeordnet, für die dieser Wert eingestellt ist.
2. Markieren Sie die gewünschte Kamera und ziehen Sie sie per Drag&Drop auf den entsprechenden Parameterwert. Der Zielbereich wird dabei gelb markiert.
3. Wenn für mehrere Kameras der gleiche Wert eingestellt ist und dieser Wert geändert werden soll, klicken Sie in der Konfigurationsleiste auf das Parameter-Auswahlfeld (3). Wählen Sie dann den gewünschten Wert aus.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.