# Netzwerkumgebungen

Mit dem MxManagementCenter können Sie auf Kameras von verschiedenen Orten aus zugreifen. So können Sie z. B. die Kameras zuhause über das lokale Netzwerk (LAN) und von unterwegs mit einem vorher eingerichteten DynDNS-Zugang über das Internet überwachen. Beides erfordert jeweils andere Netzwerk-Verbindungsdaten. Damit diese nicht immer geändert werden müssen, können Sie im MxManagementCenter unterschiedliche Umgebungen mit den jeweiligen Kamera-Verbindungsdaten anlegen. Das Umschalten auf eine andere Umgebung bewirkt, dass die Netzwerk-Adressdaten zu den Kameras automatisch mit umgeschaltet werden.

Siehe auch: In unterschiedlichen Netzwerkumgebungen arbeiten

### Umgebungen anlegen und verwalten

Umgebungen anlegen

1. Klicken Sie in der Kopfzeile auf . Der Dialog Projekte und Netzwerkumgebungen wird geöffnet.
   Programmaufruf: Projekte und Netzwerkumgebungen
2. Klicken Sie auf Umgebung und anschließend auf . Eine Umgebung mit der Standardbezeichnung "Neue Umgebung" wird aufgelistet. Vergeben Sie eine passende Bezeichnung.

Bezeichnung ändern und Umgebung löschen

1. Öffnen Sie den Dialog Netzwerkumgebungen.
2. Bezeichnung ändern: Klicken Sie auf . Markieren Sie die Bezeichnung und überschreiben Sie sie.
3. Umgebung löschen: Klicken Sie auf neben der Umgebung, die Sie löschen möchten. Klicken Sie auf das rote Feld Löschen rechts neben der Umgebung.

### Netzwerkdaten für die jeweilige Umgebung festlegen

1. Zum Festlegen der Netzwerkdaten, öffnen Sie den Dialog Kamerakonfiguration. Rechtsklicken Sie dazu entweder auf die einzelnen Kameras in der Kameraleiste oder Sie öffnen in der Geräteleiste den Editiermodus und rechtsklicken dort auf die einzelnen Kameras. Der Dialog Kamerakonfiguration wird geöffnet.
   Programmaufruf: Kamerakonfiguration
2. Umgebung: Hier sehen Sie die aktuell eingestellte Umgebung. Beim ersten Start des Programms wird die Standard-Umgebung angezeigt. Alle bereits angelegten Umgebungen werden im blauen Balken angezeigt. Zur Auswahl der Umgebung klicken Sie auf die entsprechende Umgebung. Nehmen Sie dann die gewünschten Netzwerkeinstellungen für die ausgewählte Umgebung vor:

- Hintergrundalarmierung: Bestimmen Sie, ob in der gewählten Umgebung eine permanente Eventstream-Verbindung zur Kamera aufgebaut werden soll oder nicht. In Situationen, in denen eine ständige Eventstream-Verbindung nicht benötigt wird oder gar unerwünscht ist (z. B. die Nutzung von MxMC in Umgebungen mit schlechter Netzanbindung), kann es hilfreich sein, diese Option zu deaktivieren. Bei deaktivierter Option wird nur dann eine Eventstream-Verbindung aufgebaut, wenn sie auch benötigt wird, also z. B. für die Live-Anzeige oder Playback über die Kamera. In diesem Fall werden Alarme auch nur dann von der Kamera signalisiert, wenn eine Verbindung besteht.
- Remote: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie auf die Kamera außerhalb des lokalen Netzes (also z. B. über DynDNS) zugreifen möchten.
- SSL: Wenn Sie möchten, dass die Verbindung für die gewählte Umgebung verschlüsselt wird, aktivieren Sie diese Option (empfohlene Einstellung). Voraussetzung hierfür ist, dass auf der Kamera HTTPS aktiviert wurde (im Browser unter Admin Menu > Netzwerk-Konfiguration > Webserver > HTTPS-Einstellungen).
- Bandbreite: Wählen Sie die für diese Umgebung zu nutzende Bandbreite aus:
  HiRes: Die Bilder werden mit den Einstellungen, die in der Kamera vorgenommen wurden, übertragen.
  LoRes: Die Bilder werden mit der Bildrate, der Auflösung und der Bildqualität bereitgestellt, wie in den Programmeinstellungen für LoRes festgelegt.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.