# In der Playback-Ansicht suchen und wiedergeben

Aufgezeichnete Clips können Sie im Player nicht nur wiedergeben, sondern auch suchen. Je nachdem, ob Sie die aufgezeichneten Clips nach Ereignissen durchsuchen möchten oder ob Sie nach Vorfällen zu bestimmten Zeiten suchen, gehen Sie bei der Suche unterschiedlich vor.

### Allgemeine Bedienung der Playback-Ansicht

Zum Suchen und Abspielen von Aufzeichnungen wählen Sie zuerst den Wiedergabemodus bzw. Datum/Zeit aus und nutzen dann die Tasten Vorheriges/Nächstes Bild , um durch die Aufzeichnungen zu springen oder Sie starten die Wiedergabe mit den Tasten Wiedergabe rückwärts/vorwärts .

### Allgemeine Bedienung der Playback-Ansicht für MOBOTIX MOVE und ONVIF Kameras

Wiedergabefunktionen werden von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nur beschränkt unterstützt. Für diese Kameras können Aufzeichnungen nur vorwärts abgespielt werden.
Wählen Sie deshalb zuerst Datum/Zeit (1) aus und starten Sie dann die Wiedergabe mit der Taste Wiedergabe vorwärts (2).

### PTZ-Aktionen in Aufzeichnungen durchführen

Auch in aufgezeichneten Bildern können Sie zoomen und Bildausschnitte verschieben (PTZ). Dadurch lassen sich bestimmte Bildbereiche näher betrachten, während der aufgezeichnete Videostream wiedergegeben wird. Bei Dual-Kameras wird zusätzlich der Regler angezeigt, mit dem Sie auswählen, ob nur Bilder des rechten oder des linken Sensors oder die Bilder beider Sensoren angezeigt werden. Für die aufgezeichneten Bilder hemisphärischer Kameras können Sie unterschiedliche Anzeigemodi auswählen.

### Zoomen und Bildausschnitte verschieben

Zum Zoomen können Sie sowohl den Regler als auch das Mausrad nutzen. Um einzelne Bildausschnitte zu betrachten, können Sie das aufgezeichnete Bild mit dem Mauszeiger verschieben.

### Sensor auswählen

Bei Dual-Kameras können Sie auswählen, ob nur Aufzeichnungen des rechten oder des linken Sensors oder beiden angezeigt werden. Ziehen Sie dazu den Regler nach rechts auf (linker Sensor) oder weiter nach rechts auf (rechter Sensor).

### Nachträgliche Entzerrung von hemisphärischen Bildern

Für die Anzeige aufgezeichneter Bilder hemisphärischer Kameras bzw. Kameras mit entsprechenden Objektiven (L12/B016, L23/B036, L25/B041) können Sie verschiedene Anzeigemodi auswählen. Um ein möglichst natürliches Bild zu erhalten, werden die Bilder in diesen Modi automatisch von der Kamera entzerrt. Diese Entzerrung kann mit der Panorama-Korrektur noch weiter verfeinert werden. Die Entzerrung findet dabei nur lokal statt. Das bedeutet, dass die aufgezeichneten Bilder nur auf dem Computer entzerrt dargestellt werden. Die gespeicherten Aufzeichnungen (Kamera oder Dateiserver) werden davon nicht beeinflusst.

#### Entzerrungsmodus auswählen

- Vollbild: Es wird das gesamte (verzerrte) Vollbild angezeigt.
- Normal: Es wird ein entzerrtes Bild angezeigt, in dem PTZ-Aktionen ausgeführt werden können.
- Panorama: Es wird das entzerrte Bild eines kompletten Raumes (entzerrtes 180°-Panorama) von der linken bis zur rechten Wand angezeigt. Das Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) beträgt 8:3.
- Surround: Es werden Teilbilder in jede der vier Himmelsrichtungen in einer gemeinsamen Ansicht gezeigt. Alle vier Ansichten können unabhängig voneinander durch PTZ-Aktionen verändert werden.
- Doppel-Panorama: Es wird eine Panorama-Ansicht für den nördlichen Bildteil zusammen mit einer Panorama-Ansicht für den südlichen Bildteil in einem Bild mit einem Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) von 4:3 gezeigt. Diese Ansicht macht nur für eine an der Decke montierte hemisphärische Kamera Sinn.
- Panorama-Fokus: Diese Ansicht stellt eine Kombination der Panorama-Ansicht (8:3) und zweier kleinerer Einzelansichten (jeweils 4:3) in einem Bild zur Verfügung.

Zum Auswählen einer Ansicht verschieben Sie den Regler nach rechts bis zur gewünschten Position. Diese Position wird bis zur nächsten Änderung automatisch gespeichert.

#### Panorama-Korrektur

Die bereits entzerrten Bilder der Anzeigemodi können Sie mit der Panorama-Korrektur weiter verfeinern. Ziehen Sie den Regler nach rechts auf und korrigieren Sie das Bild mit dem Mauszeiger. Zum Speichern der korrigierten Einstellung klicken Sie auf den Regler und halten ihn, bis in der Bildmitte das Regler-Symbol kurz eingeblendet wird.

### Aufzeichnungen nach Ereignisbildern durchsuchen

Bei der Suche nach Ereignisbildern, wählen Sie zuerst den Bildwiedergabetyp aus:

- Ereignisbilder: Nur Ereignisbilder werden angezeigt.
- Vor-Alarmbilder: Es wird nur das jeweils erste aufgezeichnete Bild zu jedem Ereignis angezeigt.
- Markierte Bilder: Nur die Bilder, die vorher als wichtig markiert wurden, werden angezeigt.

Hinweis: Diese Funktion wird von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

1. Öffnen Sie in der Playback-Ansicht den Wiedergabemodus durch Rechtsklick auf (1) und wählen Sie den gewünschten Modus (2).
2. Navigieren Sie durch die Aufzeichnungen mit den beiden Tasten und . Diese Tasten rufen, ausgehend vom aktuell angezeigten Ereignisbild, jeweils das vorherige bzw. das nächste Ereignisbild auf.

### Aufzeichnungen zu einem Zeitpunkt durchsuchen

Wenn Sie z. B. zu bestimmten Zeiten eine Daueraufzeichnung festgelegt haben und überprüfen möchten, ob und was sich während dieser Zeitbereiche ereignet hat, beschränken Sie Ihre Suche auf diese Zeitbereiche. Dabei können Sie nach Ereignissen zu bestimmten Zeiten suchen oder eine Suche mit Zeitsprüngen und Zeitraffer durchführen.

#### Recherche mit konkreter Zeitangabe

1. Klicken Sie auf Datum/Zeit (1) und geben Sie das gewünschte Datum ein.
2. Das Ereignisbild springt auf das Ereignis in den Aufzeichnungen, das diesem Datum und dieser Zeit am nächsten ist. Klicken Sie auf Wiedergabe .

oder

1. Klicken Sie auf den Regler Kalender (2). Datum und Zeitangabe werden oberhalb des Reglers angezeigt. Verschieben Sie den Regler bis zu dem Datum und der Zeitangabe, die dem gewünschten Datum und Zeitpunkt am nächsten kommt. Das Ereignisbild springt auf das Ereignis in den Aufzeichnungen, das mit diesem Datum und dieser Zeit identisch ist, bzw. das Ereignisbild springt auf das Ereignis, das diesem Datum und dieser Zeit (in der Suchrichtung) am nächsten ist. Der Regler färbt sich in diesem Fall rot und die Zeitdifferenz zum ausgewählten Datum/Zeit wird oberhalb des Reglers angezeigt. Klicken Sie auf Wiedergabe .
   Tipp: Je weiter Sie den Mauszeiger vom Regler wegbewegen, desto feiner lässt sich der Wert einstellen.

#### Personen oder Objekte über mehrere Kameras hinweg recherchieren

Szenario: Kamera A überwacht die Toreinfahrt und signalisiert ein Ereignis. Auf dem Ereignisbild in der Alarmleiste sehen Sie, dass ein Lieferwagen durch die Toreinfahrt gefahren ist. Sie möchten wissen, ob der Lieferwagen danach in den Sichtbereich der Kamera B gefahren ist.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ereignisbild. Drei Symbole werden angezeigt. Öffnen Sie die Playback-Ansicht durch Klicken auf .
2. Spielen Sie die Aufzeichnung ab (Aufzeichnungsende) (1).
3. Ziehen Sie dann Kamera B aus der Kameraleiste per Drag&Drop in die Playback-Ansicht.
4. Es wird automatisch die Aufzeichnung aufgerufen, die auf das Aufzeichnungsende der Kamera A folgt (2). Diesen Vorgang können Sie für beliebig viele Kameras fortführen.

#### Recherche zu einem Zeitpunkt über mehrere Kameras hinweg

Sie möchten wissen, ob und was andere Kameras zu einem ausgewählten Zeitpunkt aufgezeichnet haben:

1. Setzen Sie die Referenzzeit mit der Stecknadel-Taste (1).
2. Ziehen Sie die Kameras nacheinander per Drag&Drop aus der Kameraleiste (2).
3. Es werden die Ereignisbilder der einzelnen Kameras angezeigt, die diesem Zeitpunkt am nächsten liegen.

### Aufzeichnungen zu einem Vorfall zeitlich eingrenzen

Szenario: Ihre Kamera überwacht einen Parkplatz, von dem ein geparktes Auto im Laufe des Tages gestohlen wurde. Führen Sie folgende Schritte aus, um schnell und effektiv das Ereignis zu lokalisieren:

1. Öffnen Sie den Wiedergabemodus (Rechtsklick auf ) und wählen Sie ein Zeitintervall (z. B. 1 Tag ) aus.
2. Klicken Sie so häufig auf vorheriges Bild , bis das Auto wieder im Bild sichtbar ist.
3. Wählen Sie nun einen kürzeren Zeitintervall (z. B. 1 Std. ) aus.
4. Klicken Sie so häufig auf nächstes Bild , bis das Auto wieder aus dem Bild verschwunden ist.
5. Führen Sie die Suche mit immer kürzeren Zeitintervallen aus, bis Sie den genauen Zeitpunkt gefunden haben.

Alternativ können Sie auch mit den Tasten Wiedergabe rückwärts/vorwärts die Zeitsprünge kontinuierlich ausführen.

Hinweis: Diese Funktion wird von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

### Aufzeichnungen wiedergeben

#### Clips wiedergeben

Zum Abspielen der Clips stehen Ihnen in der Bedienleiste der Playback-Ansicht Wiedergabetasten und der Wiedergabemodus zur Verfügung. Zuerst legen Sie im Wiedergabemodus fest, wie die Aufzeichnungen abgespielt werden, z. B. nach Ereignisbildern oder mit Zeitsprüngen von einer Stunde.
Dann nutzen Sie die Wiedergabetasten, um die Aufzeichnungen entsprechend der Einstellung entweder Bild-für-Bild aufzurufen oder kontinuierlich rückwärts und vorwärts abzuspielen.

Hinweis: Wie bereits unter Allgemeine Bedienung der Playback-Ansicht für MOBOTIX MOVE und ONVIF Kameras erwähnt, wird die Aufzeichnungswiedergabe von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nur beschränkt unterstützt. Aufzeichnungen dieser Kameras können nur vorwärts abgespielt werden. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Aktionen, die Sie je nach Wiedergabemodus mit den Wiedergabetasten ausführen können:

Wiedergabemodus | Wiedergabetasten
| Vollständige Aufzeichnungen |  | Springt jeweils ein Bild zurück oder vor.
| Spielt alle Aufzeichnungen rückwärts oder vorwärts ab.
| Ereignisaufzeichnung |  | Springt an den Anfang bzw. das Ende der aufgezeichneten Sequenz.
| Spielt ab bis zum Anfang bzw. zum Ende der aufgezeichneten Sequenz.
| Ereignisbilder |  | Das jeweils vorherige bzw. nächste Bild wird mit jedem Klick auf die Taste angezeigt.
| Voralarmbilder
| Markierte Bilder |  | Die jeweils vorherigen bzw. nächsten Bilder werden automatisch nacheinander angezeigt.
| Zeitsprünge von jeweils 1 Tag
| Zeitsprünge von jeweils 1 Stunde
| Zeitsprünge von jeweils 10 Minuten
| Zeitsprünge von jeweils 1 Minute

#### Wiedergabegeschwindigkeit einstellen

Mit der Wiedergabegeschwindigkeit können Sie das Abspielen einer Aufzeichnung beschleunigen oder verlangsamen. Dies gilt auch, wenn Sie eine Aufzeichnung rückwärts abspielen.

1. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf Wiedergabegeschwindigkeit. Der Hintergrund der Taste färbt sich dunkelgrau.
2. Um die Aufzeichnung vorwärts abzuspielen, bewegen Sie den Mauszeiger mit gedrückter linker Maustaste nach rechts. Je weiter Sie den Mauszeiger nach unten (rechts) bewegen, desto schneller die Abspielgeschwindigkeit.
3. Um die Aufzeichnung rückwärts abzuspielen, bewegen Sie den Mauszeiger mit gedrückter linker Maustaste nach links. Auch hier gilt, je weiter Sie den Mauszeiger nach unten (links) bewegen, desto schneller die Abspielgeschwindigkeit.

#### Bildgenaues Positionieren

Wenn Sie sich beim Abspielen etwas genauer ansehen möchten, können Sie sich die Aufzeichnungen Bild für Bild anschauen. Stoppen Sie dazu die Wiedergabe (Klicken auf oder ). Springen Sie dann mit den beiden Tasten (vorwärts) und (rückwärts) zu den einzelnen Bildern.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.