# Grafische Darstellung der Häufigkeitsverteilung von Ereignissen mit dem Histogramm

Das Histogramm in der Histogrammleiste stellt die Verteilung der Ereignishäufigkeit dar und bietet so einen schnellen Überblick über die Ereignisse einer oder mehrerer Kameras.

#### Histogrammleiste öffnen

Zum Öffnen der Histogrammleiste klicken Sie auf den dunkelgrauen Randstreifen am rechten Rand des MxMC. Beim Öffnen wird immer der gesamte Zeitraum der kameraintern protokollierten Ereignisse dargestellt.
Programmaufruf: Histogrammleiste

#### Mit dem Histogramm arbeiten

Aufbau des Histogramms
Das Histogramm gliedert sich in einen Übersichtsbereich auf der linken Seite und einen gezoomten Bereich auf der rechten Seite. Der gelbe Rollbalken im Übersichtsbereich markiert den Bereich, der im gezoomten Bereich dargestellt wird. Durch Klicken auf kann die Zeitspanne (z. B. 6 Stunden oder ein Tag) im gezoomten Bereich eingestellt werden. Wenn als Zoombereich „benutzerdefiniert“ eingestellt ist, kann die Zeitspanne des Zoombereichs auch durch Ziehen der Ränder des gelben Rollbalkens verändert werden.
Wenn Sie im Übersichtsbereich und im gezoomten Bereich nur Ereignisse anzeigen möchten, die Aufzeichnungen ausgelöst haben, klicken Sie auf .
Der rosa markierte Bereich zeigt den Zeitbereich an, in dem zu den protokollierten Ereignissen Aufzeichnungen vorliegen.
Hinweis: Das Ereignishistogramm kann einen längeren Bereich umfassen als Aufzeichnungen vorhanden sind.

Angezeigter Zeitraum
Die Datum- und Zeitangaben in den beiden Feldern jeweils oben und unten geben Anfang und Ende der kamerainternen Ereignisprotokollierung an. Diesen Zeitbereich können Sie manuell ändern. Wenn Sie den Zeitbereich manuell geändert haben, wird links ein kleines Kreuz sichtbar. Durch Klicken auf das Kreuz werden Datum und Uhrzeit automatisch wieder auf die Ausgangsdaten zurückgesetzt.

Filterfunktion
Die Anzeige können Sie nach Ereignistyp und nach Kamera bzw. Kameragruppe einschränken. Dazu gibt es die beiden Regler: den Gruppen-/Kamera-Regler und den Ereignistyp-Regler . Durch Verschieben der beiden Regler stellen Sie die Filter ein.

Häufigkeitsverteilung
An der Länge der Balken erkennen Sie die Häufigkeit, mit der innerhalb einer Zeiteinheit Ereignisse protokolliert wurden. Um die Häufigkeitsverteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt genauer zu untersuchen, klicken Sie auf . Die Darstellung erfolgt dann mit erhöhter Auflösung.
Wenn Sie nun genauer wissen möchten, was sich zu einem Zeitpunkt mit hoher Ereignisauslösung ereignet hat, klicken Sie auf die entsprechende Stelle im gezoomten Bereich oder im Übersichtsbereich.
In der Playback-Ansicht wird zusätzlich ein roter Marker dargestellt, der die aktuelle Position anzeigt.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.