# Assistenten & Extras

MxMC bietet systemübergreifende Wartungs- und Sicherheitsfunktionen an, wie z. B. das Anlegen von Sicherheitskopien aktueller Kamerakonfigurationen oder das Überprüfen und Verbessern der Systemsicherheit. Diese Abschnitt gibt Ihnen einen Überblick über die aktuell verfügbaren Systemfunktionen.

Hinweis: Die hier beschriebenen Systemfunktionen werden von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

### Wartungsfunktionen

Die Wartungsfunktionen sind in der Ansicht Assistenten & Extras zusammengestellt.

1. Zum Öffnen der Ansicht Assistenten & Extras rechtsklicken Sie auf die Navigationstaste in der Bedienleiste. Wählen Sie die Ansicht Assistenten & Extras aus.
Bild vergrößern
2. Wählen Sie in der Geräteleiste oder der Kamera-/Gruppenleiste die gewünschte Kamera oder Kameragruppe aus.
Bild vergrößern
3. Wählen Sie dann die gewünschte Funktion:

#### Geräte neu starten

Wenn z. B. die Verbindung zu einigen Kameras Probleme bereitet, hilft es oft, diese neu zu starten. Klicken Sie dazu auf Geräte neu starten. Welche Kameras neu gestartet werden, wird durch die aktuelle Kamera-/Gruppenauswahl bestimmt.

#### Geräte-Backup

Durch Klicken auf Geräte-Backup wird die aktuelle Konfiguration der Kamera oder der Kameras einer Gruppe gespeichert. Für jedes Backup können Sie eine Bezeichnung vergeben. Die Bezeichnung sollte aussagekräftig sein, sodass Sie bei einem Wiederherstellen die gewünschte Konfiguration schnell auswählen können.

#### Geräte wiederherstellen

Die durch das Geräte-Backup gespeicherten Konfigurationen können bei Bedarf (z. B. wenn eine Kamera durch Fehlkonfiguration nicht mehr betriebsbereit ist) wiederhergestellt werden.
Klicken Sie auf Geräte wiederherstellen und wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus.

#### Geräte aktualisieren

Hier können Sie für eine große Anzahl Kameras eine Software-Version auf einmal aufspielen. Laden Sie die gewünschte Software-Version vom MOBOTIX Download-Verzeichnis: www.mobotix.com > Support > Download Center > Software Downloads. Klicken Sie anschließend auf Geräte aktualisieren und öffnen Sie die MPL-Datei. Die neue Software wird nun auf die Kameras hochgeladen. Nach der Aktualisierung werden die Kameras automatisch neu gestartet.
Beachten Sie bei der Auswahl der zu installierenden Software, dass diese kompatibel mit allen Kameras der Gruppe sein muss, damit das Update durchgeführt werden kann.

#### Geräte zurücksetzen

Um eine oder mehrere Kameras auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf Geräte zurücksetzen. Dabei können Sie auswählen, ob auch herheitseinstellungen (Benutzer und Passwörter) und Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt werden. Anschließend werden die Kameras automatisch neu gestartet.
Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen die Projektdaten nicht automatisch angepasst werden. Dies muss manuell durchgeführt werden.

### Sicherheitsfunktionen

#### System absichern

Diese Funktion unterstützt Administratoren beim Absichern von Kamerasystemen. Dabei werden offene Angriffspunkte aufgezeigt und unerlaubte bzw. unverschlüsselte Zugriffe auf Kameras verhindert. Zum Überprüfen der Systemsicherheit und Absichern des Systems siehe Systemsicherheit überprüfen.

#### Health Check

Eine MOBOTIX Kamera überprüft selbständig permanent ihren Systemzustand. Das Ergebnis dieser Überprüfung steht Ihnen in der Ansicht Assistenten & Extras mit der Funktion Health Check zur Verfügung.

1. Zum Öffnen der Ansicht Assistenten & Extras rechtsklicken Sie auf die Navigationstaste in der Bedienleiste. Wählen Sie die Ansicht Assistenten & Extras aus.
2. Wählen Sie dann in der Geräteleiste oder der Kamera-/Gruppenleiste die gewünschte Kamera oder Kameragruppe aus.
3. Klicken Sie auf Health Check.
4. Die Informationen der kamerainternen Überprüfung werden nun abgefragt und in tabellarischer Form aufgelistet.

#### Aufbau des Health Checks

Mit dem Health Check erhalten Sie schnell einen Überblick über die ordnungsgemäße Funktion bzw. den Funktionszustand ihrer MOBOTIX Kameras. Der Health Check ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

Bereich | Erläuterung
--- | ---
Übersicht | Zusammenfassung der überprüften Bereiche der abgefragten Kameras, wobei der Systemzustand durch Farben signalisiert wird: rot = Fehler, orange = Warnung, grün = OK. Rot wird angezeigt, wenn mindestens ein Funktionsbereich einen Fehlerzustand signalisiert. Wenn ein oder mehrere Funktionsbereiche eine Warnung signalisieren, wird orange angezeigt. Grün wird nur dann angezeigt, wenn alle Funktionsbereiche ordnungsgemäß funktionieren. Direkt in der "Übersichtszeile" sehen Sie auf einen Blick, wie viele der abgefragten Kameras sich in einem Fehlerzustand oder einem Warnzustand befinden (1). In den Tabellenzeilen wird der Systemzustand je Kamera mit einer Zusammenfassung der Fehlermeldungen und Warnungen der einzelnen überprüften Bereiche aufgelistet (2).
Details | Detaillierte Auflistung des Systemzustands der Kamera in den überprüften Bereichen, welche durch Klicken auf die Kamerazeile im Übersichtsbereich angezeigt wird (3).

### Türstations-Assistent

Der Türstation-Assistent führt Sie durch die grundlegenden Konfigurationsschritte der der ausgewählten Türstation (siehe Türstations-Assistent )

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.