## Verbindungsüberwachung

Wenn die Verbindung zu einer Kamera unterbrochen wird (z. B. aus technischen Gründen wie Netzwerkfehler), kann dies als Warnung angezeigt werden. Um eine solche Warnung einzurichten, wählen Sie in der Menüzeile MxManagementCenter > Einstellungen > Überwachung (Windows: Datei > Einstellungen > Überwachung). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbindungsausfall erkennen und bestimmen Sie, wie MxMC reagieren soll, wenn die Verbindung zu einer Kamera unterbrochen wird.

### Verhalten bei Verbindungsausfall festlegen

Warnton

1. Wenn ein Warnton bei Verbindungsausfall ertönen soll, können Sie festlegen, ob ein Warnton immer wiedergegeben wird oder nur, wenn sich die Kamera im HiRes-Modus befindet. Wenn die Kamera sich nicht im HiRes-Modus befindet, wird wahrscheinlich von außerhalb (z. B. aus einem mobilen Netz) auf die Kameras zugegriffen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit von Verbindungsausfällen erhöht. Durch Auswahl Nur HiRes können Sie unnötige Warnungen einschränken.
2. Wählen Sie dann den gewünschten Ton aus.

Visuelle Warnung

1. Wählen Sie aus, ob zusätzlich zu dem Warnton auch eine visuelle Warnung erfolgen soll. Auch hier können Sie festlegen, ob immer eine Warnung angezeigt wird oder nur, wenn sich die Kamera im HiRes-Modus befindet.
2. Bestimmen Sie die Totzeit für Warnton und visuelle Warnung. Damit bestimmen Sie die Zeitspanne, für deren Dauer eine Verbindung unterbrochen sein muss, bevor es zu einer akustischen und/oder visuellen Warnung kommt.
   Hinweis: Kurze Verbindungsaussetzer können Sie von einer Warnung ausschließen, indem Sie die Totzeit nicht zu niedrig setzen.

### Verbindungsausfall prüfen

Den aktuellen Verbindungsstatus der Kameras können Sie jederzeit manuell abgefragen. Diese Abfrage kann unabhängig vom in den Einstellungen festgelegten Verhalten bei Verbindungsausfall ausgeführt werden.
Klicken Sie dazu in der Menüzeile auf Fenster > Verbindungsausfall.

### Verbindungsausfall erkennen

Je nachdem, welche Einstellungen vorgenommen wurden, werden Sie mit einem Warnton und einer Warnung, nur mit einem Warnton oder nur mit einer Warnung über einen Verbindungsausfall informiert. Wenn Sie weder Warnton noch Warnton aktiviert haben, färbt sich lediglich in der Kopfzeile das Ausfallüberwachungssymbol rot () und die Anzahl der ausgefallenen Kameras wird am Symbol angezeigt.

- Warnton:
  Um den Warnton manuell zu beenden, klicken Sie in der Kopfzeile auf oder in der Warnung auf Stummschalten. Wenn Sie den Ton nicht manuell beenden, wird er automatisch nach Wiederherstellung aller Kameraverbindungen beendet.
- Visuelle Warnung:
  Im Warnhinweis werden die Vorschaubilder zu den Kameras angezeigt, zu denen keine Verbindung besteht. Die Anzeige der Warnung kann temporär ignoriert werden. Klicken Sie dazu auf Ignorieren und wählen Sie die Zeitspanne aus, innerhalb derer bei einem Verbindungsausfall keine Warnung angezeigt werden soll.
  Der Warnhinweis wird automatisch nach Wiederherstellung aller Kameraverbindungen geschlossen.
- Symbol in der Kopfzeile:
  Wenn Sie weder Warnton noch Warnung aktiviert haben, werden Sie durch das rote Symbol () in der Kopfzeile über Verbindungsausfälle informiert. Um zu sehen, welche Kameras keine Verbindung haben, klicken Sie auf das Symbol. Ein Warnhinweis mit den jeweiligen Kamera-Vorschaubildern wird geöffnet.