# Kameras einbinden

Die Kameras und Türstationen können entweder mit dem Willkommensassistenten eingebunden oder in der Geräteleiste hinzufügt werden. Zu diesen Kameras zählen auch MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen.

### Kameras mit dem Willkommensassistenten einbinden

Beim ersten Start des MxMC öffnet sich der Willkommensassistent und beginnt automatisch mit der Suche nach Kameras. Die Anzahl der gefundenen Kameras wird im Zähler an der Hinzufügen-Taste angezeigt. Diese Anzeige wird automatisch aktualisiert, sobald MOBOTIX-Kameras an das lokale Netzwerk angeschlossen bzw. vom Netzwerk getrennt werden.

1. Klicken Sie auf Geräte hinzufügen .
   Alle gefundenen Kameras werden entweder in einer Liste oder als Kacheln angezeigt. Ob die Kameras in einer Liste oder als Kacheln angezeigt werden, bestimmen Sie durch Anklicken einer der beiden Tasten
   Kacheln oder Liste .
2. Der jeweilige Kamerazustand wird automatisch getestet und angezeigt:
   - = Die Kamera ist unter der gefundenen bzw. eingegebenen IP-Adresse nicht erreichbar.
   - = Die Kamera befindet sich in einem anderen Netzwerk als der Rechner.
   - = Die Kamera-Firmware ist nicht aktuell.
   - = Die Kamera ist kennwortgeschützt.
   - = Es wurden falsche Benutzerdaten eingegeben.
   - = Vorschaubild nicht verfügbar.
3. Wählen Sie die Kameras aus, die Sie einbinden möchten.

- Falls einige der ausgewählten Kameras kennwortgeschützt sind, klicken Sie auf Kamera-Zugriff ändern und geben den Benutzernamen und das Kennwort ein.
- Falls sich einige der ausgewählten Kameras nicht im passenden Netzwerk befinden, klicken Sie auf Netzwerkdaten ändern . Hier können Sie wählen, ob die IP-Adresse automatisch ermittelt wird oder ob eine feste IP-Adresse verwendet wird.
  - IP-Adresse automatisch ermitteln: Bezieht Ihr Rechner seine IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server (z. B. DSL-Router), dann ist es sinnvoll auch die IP-Adresse für die Kamera automatisch ermitteln zu lassen. Aktivieren Sie dazu die Option IP-Adresse automatisch ermitteln.
  - Feste IP-Adresse verwenden: Haben Sie für Ihren Rechner eine feste IP-Adresse vergeben, dann werden Sie auch der Kamera eine feste IP-Adresse zuweisen wollen. Erfassen Sie dazu die IP-Adresse und die Subnetzmaske.
  Klicken Sie auf Anwenden und warten Sie, bis die Kameras umkonfiguriert wurden.
  Hinweis: Falls statt des Vorschaubildes, das Symbol angezeigt wird, konnte die Kamera aufgrund von falschen Benutzerdaten nicht umkonfiguriert werden. Korrigieren Sie in diesem Fall die Benutzerdaten und versuchen Sie es erneut.

4. Die Anzahl der ausgewählten Kameras wird im Zähler an der Taste Nächste Seite angezeigt. Wechseln Sie zur nächsten Seite.
5. Klicken Sie auf Fertig. Die ausgewählten Kameras sind eingebunden.

Hinweis: Durch Klicken auf Neues Projekt starten wird die Anwendung direkt geöffnet und die Kameras können auch mithilfe der Geräteleiste hinzugefügt werden.

### Kameras in der Geräteleiste hinzufügen

Beim ersten Start von MxMC wird automatisch der Willkommensassistent geöffnet, mit dem Sie Ihre Kameras und Türstationen hinzufügen können. Diese können auch in der Geräteleiste hinzugefügt werden. Wenn Sie statt des Willkommensassistenten lieber die Geräteleiste nutzen möchten, klicken Sie im Dialog auf Neues Projekt starten. Dadurch wird MxMC direkt in der Live-Ansicht mit aufgezogener Geräteleiste geöffnet.
Öffnen Sie den Editiermodus durch Klicken auf am unteren Rand der Geräteleiste. Klicken Sie anschließend auf . Der Dialog Hinzufügen und Importieren wird geöffnet.

- Kameras im lokalen Netz hinzufügen
  Kameras und Türstationen, die sich im lokalen Netz befinden, können automatisch erkannt und aufgelistet werden.
- Kameras manuell hinzufügen
  Kameras, die sich außerhalb des lokalen Netzwerks befinden, wie z. B. im Internet, müssen manuell hinzugefügt werden.

### Daten vieler Kameras erfassen

Die von MxMC verwendeten Authentifikationsdaten als auch die Umgebungseinstellungen können Sie im Dialog Multi-Kamerakonfiguration für viele Kameras in einem Arbeitsschritt ändern.

1. Öffnen Sie dazu den Editiermodus in der Geräteleiste durch Klicken auf .
2. Markieren Sie die gewünschten Kameras.
   Mac: CMD-Taste + Klicken, Windows: STRG-Taste + Klicken
3. Rechtsklicken Sie auf eine der markierten Kameras. Der Dialog Multi-Kamerakonfiguration wird geöffnet.

### Alarmfilter setzen

Hinweis: Für MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, steht keine Alarmierungsfunktion zur Verfügung und somit kann weder eine Hintergrundüberwachung aktiviert noch können Alarmfilter gesetzt werden. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

Ereignisse, die zu einer Alarmierung führen, werden mit einer Rotfärbung u.a. in der Alarmleiste und der Alarminfoleiste signalisiert. Welche Ereignistypen bei welchen Kameras zu einer Signalisierung führen, können Sie im Dialog Kamerakonfiguration einstellen.

1. Zum Öffnen in der Geräteleiste klicken Sie auf am unteren Rand der Leiste.
   Programmaufruf: Geräteleiste
2. Rechtsklicken Sie dann entweder auf die einzelnen Kameras oder Sie klicken auf das Symbol , welches eingeblendet wird, wenn Sie den Mauszeiger über den Kameranamen bewegen.
3. Um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie auf Alarme. Der Dialog Alarmereignisse wird geöffnet.
4. Stellen Sie sicher, dass die Option Alarme aktiviert ist.
5. Wählen Sie dann die Ereignistypen aus, die zu einer Alarmierung führen sollen.
6. Zu jedem Ereignistyp können Sie ein Wochenprofil auswählen mit Zeitbereichen, zu denen die Alarmierung erfolgen soll. Solange kein Wochenprofil zugewiesen ist, gilt die Einstellung für die gesamte Zeit von Montag 00:00 bis Sonntag 24:00 Uhr.

- Um Wochenprofile anzulegen, klicken Sie auf Wochenprofile bearbeiten. Der Dialog Wochenprofile wird geöffnet. Mehrere vordefinierte Profile stehen bereits zur Auswahl, wie z. B. das Profil Wochenende (Samstag 00:00 bis Sonntag 24:00).
- Um ein neues Profil anzulegen, klicken Sie auf . Vergeben Sie eine Bezeichnung. Ziehen Sie dann mit dem Mauszeiger die gewünschten Zeitblöcke auf. Einen Zeitblock können Sie verkleinern oder vergrößern, indem Sie den Block anklicken und mit dem Mauszeiger die Seitenränder verschieben. Sie können auch einen ganzen Block verschieben. Klicken Sie dazu auf den Block und verschieben ihn mit dem Mauszeiger. Um einen Zeitblock zu löschen, klicken Sie auf .
- Der Name eines bestehenden Profils kann geändert werden. Rechtsklicken Sie dazu auf den Namen und überschreiben Sie ihn.

7. Zum Auswählen eines Wochenprofils klicken Sie in das Feld Wochenprofil neben dem Ereignistyp und wählen das gewünschte Profil.
8. Zur Arbeitserleichterung können Sie die Einstellungen eines Wochenprofils invertieren. Wenn Sie z. B. bereits ein Profil mit Öffnungszeiten angelegt haben und schnell eine Alarmierung außerhalb der Öffnungszeiten einrichten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wochenprofil invertieren und das Profil wird invertiert.

### Aufzeichnungspfade einrichten

Auf gespeicherte Aufnahmen kann auf mehrere Arten zugegriffen werden: Zugriff auf die Aufzeichnungen über die Kamera (Remote Playback) oder auf ein lokales Verzeichnis, wo die Aufzeichnungen jeweils gespeichert sind oder direkt auf einen Dateiserver.

Bei Zugriff über die Kamera (MOBOTIX Kamera) sind keine weiteren Einstellungen erforderlich. Wenn der Zugriff direkt erfolgen soll (Dateiserver oder lokales Verzeichnis), müssen Aufzeichnungspfade definiert und den Kameras zugeordnet werden. Der direkte Zugriff bietet den Vorteil einer extrem schnellen Wiedergabegeschwindigkeit (bis zu 60-fach).

Hinweis: Aufzeichnungen von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, können nur auf MOBOTIX NAS gespeichert werden. Dazu muss zuerst das MOBOTIX NAS konfiguriert und dann der Aufzeichnungspfad in MxMC eingerichtet werden.

### Aufzeichnungspfad definieren

1. Öffnen Sie die Einstellungen im Menü unter MxManagementCenter > Einstellungen > Aufzeichnungspfade (Mac) oder unter Datei > Einstellungen > Aufzeichnungspfade (Windows).
   Programmaufruf: Aufzeichnungspfade
2. Klicken Sie auf "+" und vergeben Sie einen Namen. Unter diesem Namen kann der Pfad im Dialog Kamerakonfiguration als Aufzeichnungspfad ausgewählt werden.
3. Wählen Sie den Typ aus:
   - Lokal
     Enthält einen lokalen Ordner des Computers oder einen Ordner eines verknüpften Netzlaufwerks. Der lokale oder verknüpfte Ordner kann per Drag&Drop in das Eingabefeld gezogen, direkt eingegeben, oder ausgewählt werden.
     Pfad: Es muss der Pfad gewählt werden, in dem die von der Kamera angelegten Aufzeichnungsordner enthalten sind.
   - Netzwerk-Freigabe
     Der Zugriff erfolgt direkt auf einen freigegebenen Ordner eines Dateiservers. Dazu müssen der Dateiserver, das Verzeichnis und die Zugangsdaten angegeben werden.
     Dateiserver (IP): IP-Adresse oder DNS-Name des Dateiservers mit der Freigabe.
     Verzeichnis: Name der Freigabe auf dem Dateiserver.
     Wichtig: Das Verzeichnis muss vor dem Teil des Pfades enden, der die Werks-IP-Adresse der Kamera enthält.
     Benutzername/Passwort: Zugangsdaten für den Zugriff auf die Netzwerk-Freigabe.
   - MOBOTIX NAS
     Der Zugriff erfolgt direkt auf einen freigegebenen Ordner auf einem MOBOTIX NAS.
     Dateiserver (IP): IP-Adresse oder DNS-Name und Port des MOBOTIX NAS.
     Verzeichnis: Name der Freigabe auf dem MOBOTIX NAS.
     Wichtig: Das Verzeichnis muss vor dem Teil des Pfades enden, der die Werks-IP-Adresse der Kamera enthält.
     Benutzername/Passwort: Zugangsdaten für den Zugriff auf das MOBOTIX NAS.
   - MOBOTIX NAS (ONVIF)
     Der Zugriff erfolgt auf die ONVIF-Aufzeichnungen auf einem MOBOTIX NAS.
     Dateiserver (IP): IP-Adresse oder DNS-Name des Dateiservers.
     Benutzername/Passwort: Zugangsdaten für den Dateiserver.

### Aufzeichnungspfade den Kameras zuordnen

1. Öffnen Sie den Dialog Kamerakonfiguration in der Geräteleiste. Klicken Sie dazu auf am unteren Rand der Leiste.
   Programmaufruf: Geräteleiste
2. Rechtsklicken Sie dann entweder auf die einzelnen Kameras oder Sie klicken auf das Symbol , welches eingeblendet wird, wenn Sie den Mauszeiger über den Kameranamen bewegen.
3. Wählen Sie in den Aufzeichnungseinstellungen den passenden Aufzeichnungspfad. Die folgenden Möglichkeiten bestehen hierzu:

- Über Kamera: Bei Zugriff über die Kamera (MOBOTIX Kamera) sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
- Lokaler Pfad: Stellen Sie das passende Aufzeichnungsformat ein: MxFFS, für Aufzeichnungen, die in einem MxFFS-Archiv gespeichert wurden, oder MxFileServer, wenn die Aufzeichnungen in der klassischen MOBOTIX Ordner-/Dateistruktur abgelegt sind.
  Tragen Sie dann das lokale Verzeichnis im Textfeld Geräteverzeichnis ein.
  Hinweis: Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Textfeld, um einen Dateiauswahldialog zur einfacheren Suche zu erhalten.
- Dateiserver: Haben Sie den Zugriff über einen Dateiserver gewählt, sucht MxMC im zuvor ausgewählten Dateiserverpfad nach Unterverzeichnissen mit passenden Aufzeichnungen. Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie ggf. im Auswahlfeld Geräteverzeichnis das zur Kamera passende Verzeichnis aus.
- MOBOTIX NAS: Bei Zugriff auf ein MOBOTIX NAS wählen Sie im Auswahlfeld Geräteverzeichnis die entsprechende Kamera-IP aus.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.