## Exportleiste

In der Exportleiste können Sie aus Kamera-Aufzeichnungen und MXG-Clips per Drag&Drop schnell und bequem eine Liste für den Export zusammenstellen. Aus der Leiste können Aufzeichnungszeitbereiche als zusammengefasste Clips exportiert werden. Die Clips können Sie in der Playback-Ansicht, im Grid-Playback, in der Recherche-Ansicht und der Smart Data-Ansicht zusammenstellen. Nach einem Export wird die Exportleiste nicht automatisch gelöscht. Dies geschieht erst beim Beenden des Programms.

### Clips für den Export zusammenstellen

#### Clips für den Export in der Playback-Ansicht zusammenstellen

1. Ziehen Sie die gewünschte Kamera oder den gewünschten Clip per Drag&Drop aus der Kameraleiste oder aus der Geräteleiste.
2. Suchen Sie die relevante Aufzeichnung.
3. Markieren Sie den Beginn des Zeitbereichs, indem Sie auf das linke graue Fähnchen klicken. Spielen Sie die Aufzeichnung bis zum Ende des gewünschten Bereichs ab. Markieren Sie das Ende des Zeitbereichs, indem Sie auf das rechte graue Fähnchen klicken. Beide Fähnchen sind nun grün markiert.
   Sie können auch zuerst das Ende eines Zeitbereichs markieren (rechtes graues Fähnchen), die Aufzeichnung bis zum gewünschten Anfang abspielen und dann den Anfang des Clips markieren (linkes graues Fähnchen).
4. Klicken Sie auf das Aufzeichnungsbild und halten Sie die Position, bis ein verkleinertes Bild des Aufzeichnungsbildes eingeblendet wird.
5. Ziehen Sie dieses Bild per Drag&Drop auf die Alarmleiste (egal, ob diese geöffnet oder geschlossen ist). Die Alarmleiste wechselt automatisch zur geöffneten Exportleiste, sodass Sie das Bild dort ablegen können.
   Alternativ: Blenden Sie die Alarmleiste ein. Klicken Sie auf den unteren Randstreifen der geöffneten Alarmleiste. Die Exportleiste wird eingeblendet. Klicken Sie auf . Der ausgewählte Zeitbereich wird der Exportleiste hinzugefügt.

#### Clips für den Export im Grid-Playback zusammenstellen

Die Exportleiste im Grid-Playback bietet sich an, um aufeinander folgende Zeitbereiche von verschiedenen Kameras zusammenzustellen. So z. B., um eine Person zu verfolgen, die an mehreren Kameras vorbei gelaufen ist.

1. Ziehen Sie die gewünschte Kamera per Drag&Drop in das Fokusfenster und suchen Sie die relevante Aufzeichnung.
2. Markieren Sie den Beginn des Zeitbereichs, indem Sie auf das linke graue Fähnchen klicken. Spielen Sie die Aufzeichnung bis zum Ende des gewünschten Bereichs ab. Markieren Sie das Ende des Zeitbereichs, indem Sie auf das rechte graue Fähnchen klicken. Beide Fähnchen sind nun grün markiert.
3. Klicken Sie auf das Aufzeichnungsbild im Fokusfenster und halten Sie die Position, bis ein verkleinertes Bild des Aufzeichnungsbildes eingeblendet wird. Ziehen Sie dieses Bild per Drag&Drop auf die Alarmleiste (egal, ob diese geöffnet oder geschlossen ist). Die Alarmleiste wechselt automatisch zur geöffneten Exportleiste, sodass Sie das Bild dort ablegen können.
4. Mit Markieren des Endes des Zeitbereichs positionieren sich die Aufzeichnungsbilder der anderen Kameras auf diese Uhrzeit. Ziehen Sie per Drag&Drop die Kamera mit dem zeitlich anknüpfenden Aufzeichnungsbild in das Fokusfenster. Markieren Sie auch hier wie oben beschrieben den Anfang und das Ende des gewünschten Zeitbereichs und ziehen Sie das Aufzeichnungsbild in die Exportleiste.
5. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle gewünschten Aufzeichnungen zusammengestellt haben.

In der Exportleiste im Grid-Playback können Sie natürlich auch Zeitbereiche von mehreren Kameras zusammenstellen.

1. Ziehen Sie die gewünschte Kameragruppe per Drag&Drop aus der Gruppenleiste oder der Geräteleiste und suchen Sie die relevante Aufzeichnung.
2. Markieren Sie den Beginn und das Ende des Zeitbereichs wie oben beschrieben. Die Aufzeichnungsbilder der anderen Kameras positionieren sich entsprechend.
3. Rechtsklicken Sie auf Export . In den Aufzeichnungsbildern wird links oben ein Auswahlfeld mit Haken eingeblendet. Wenn der Aufzeichnungsbereich einer Kamera nicht zur Liste hinzugefügt werden soll, deaktivieren Sie diese Kamera.
4. Klicken Sie auf das Aufzeichnungsbild im Fokusfenster und halten Sie die Position, bis ein verkleinertes Bild des Aufzeichnungsbildes eingeblendet wird. Ziehen Sie dieses Bild per Drag&Drop auf die Alarmleiste (egal, ob diese geöffnet oder geschlossen ist). Die Alarmleiste wechselt automatisch zur geöffneten Exportleiste, sodass Sie das Bild dort ablegen können. Damit sind alle ausgewählten Clips der Exportleiste hinzugefügt.
5. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle gewünschten Zeitbereiche zusammengestellt haben.

#### Clips für den Export in der Recherche-Ansicht zusammenstellen

In der Recherche-Ansicht können Sie aufgezeichnete Ereignissequenzen in der Liste zusammenstellen. Die Länge der Ereignissequenzen liegt momentan bei 10 Sekunden.

1. Setzen Sie die gewünschten Filter nach Kamera bzw. Gruppe und Ereignistyp.
2. Rechtsklicken Sie auf Export . In den Ereignisbildern wird links oben ein Auswahlfeld eingeblendet. Markieren Sie die gewünschten Ereignisse durch Anklicken der jeweiligen Auswahlfelder.
3. Öffnen Sie die Exportleiste durch Klicken auf den unteren Randstreifen der geöffneten Alarmleiste. Klicken Sie auf ein Ereignisbild und halten Sie die Position, bis ein verkleinertes Bild des Ereignisbildes eingeblendet wird. Ziehen Sie dieses Bild per Drag&Drop auf die Exportleiste. Die Clips zu den ausgewählten Ereignisbildern werden der Exportleiste hinzugefügt.
   Alternativ: Klicken Sie in der Exportleiste auf . Die Clips zu den ausgewählten Ereignisbildern werden der Exportleiste hinzugefügt.
4. Bei Bedarf setzen Sie neue Filter und fügen die gewünschten Ereignisbilder der Exportleiste hinzu.

#### Clips für den Export in der Smart Data-Ansicht zusammenstellen

In der Exportleiste in der Smart Data-Ansicht können Sie die Clips zu den einzelnen Transaktionen zusammenstellen. Die Standardlänge der Clips beträgt 10 Sekunden um den Transaktionszeitstempel, also insgesamt 20 Sekunden.

1. Rechtsklicken Sie auf Export . In den Vorschaubildern wird links oben ein Auswahlfeld eingeblendet. Markieren Sie die gewünschten Transaktionen durch Anklicken der jeweiligen Auswahlfelder.
2. Öffnen Sie die Exportleiste durch Klicken auf den unteren Randstreifen der geöffneten Alarmleiste. Klicken Sie auf ein Vorschaubild und halten Sie die Position, bis ein verkleinertes Bild des Vorschaubildes eingeblendet wird. Ziehen Sie dieses Bild per Drag&Drop auf die Exportleiste. Die Clips zu den ausgewählten Vorschaubildern werden der Exportleiste hinzugefügt.
   Alternativ: Klicken Sie in der Exportleiste auf . Die Clips zu den ausgewählten Vorschaubildern werden der Exportleiste hinzugefügt.

In der Exportleiste können Sie natürlich auch Clips zu einzelnen Vorschaubildern der ausgewählten Transaktionen zusammenstellen. Ziehen Sie dazu einfach das Transaktions-Vorschaubild im Abschnitt Vorschaubild per Drag&Drop auf die Exportleiste.

### Clips bearbeiten

Wenn Sie eine Aufzeichnung, die Sie beim Abspielen entzerrt und/oder gezoomt haben, der Exportleiste hinzufügen, können Sie bestimmen, ob der Clip mit oder ohne Zoom exportiert wird. Zusätzlich können Sie bestimmen, ob der Clip mit oder ohne Audio exportiert wird. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über das Aufzeichnungsbild in der Exportleiste. Drei Symbole werden eingeblendet:

- : Clip wird mit Zoom exportiert.
  Wenn der Clip ohne Zoom exportiert werden soll, klicken Sie auf . Das Symbol ist deaktiviert.
- : Standardmäßig werden die Clips mit Audio exportiert (sofern Audio vorhanden).
  Zum Exportieren ohne Audio klicken Sie auf . Das Symbol ist deaktiviert.
- : Die einzelnen Clips können Sie sich vor dem Export anschauen und dazu direkt in der Exportleiste abspielen. Klicken Sie hierzu auf .

Mit Rechtsklick auf einen Clip öffnen Sie ein Kontextmenü mit folgenden Funktionen: Manuelles Anpassen des Zeitbereichs, Ein- oder Ausschalten von Audio und Zoom für alle Clips, Duplizieren eines Clips sowie Löschen eines oder aller Clips.

### Exportieren

Klicken Sie auf Export und dann auf MOBOTIX, um einen MXG-Clip zu exportieren oder auf ein anderes Profil, um eine AVI-Datei zu erzeugen. Wählen Sie im Export-Dialog den Zielpfad und vergeben Sie einen Dateinamen. Um die MXG-Clips der Exportleiste nach dem Export automatisch zur Geräteleiste hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatischer Import nach Export.