# Mit der Live-Ansicht arbeiten

In der Live-Ansicht können Sie die Livebilder einzelner Kameras steuern. Dazu gehört z. B. auch das Schalten verschiedener Funktionen, wie Türen öffnen oder Lichter schalten.

### Kameras anzeigen

Zum Anzeigen einer Kamera können Sie die Geräteleiste oder die Kameraleiste nutzen. Ziehen Sie dazu entweder die gewünschte Kamera per Drag&Drop von der Geräteleiste in den Anzeigebereich oder klicken Sie auf die gewünschte Kamera in der Kameraleiste. Die angezeigte Kamera wird in der Geräteleiste wie auch in der Kameraleiste mit einem gelben Balken gekennzeichnet.

### Bildeinstellungen anpassen

Mit den beiden Reglern Helligkeit und Kontrast können Sie die Bildanzeige der angezeigten Kamera an die aktuelle Umgebung anpassen.
Verschieben Sie den jeweiligen Regler nach oben oder unten. Die neuen Einstellungen werden automatisch für die angezeigte Kamera gespeichert. Die Standardwerte können durch Doppelklicken auf den jeweiligen Regler wiederhergestellt werden.

Hinweis: Das Anpassen der Bildeinstellungen hat keine Auswirkungen auf die Kamera-Einstellungen. Diese werden damit nicht geändert.

### PTZ-Aktionen durchführen

Um Objekte in einem Bildbereich besser zu erkennen, können Sie das Livebild zoomen und Bildausschnitte verschieben (PTZ). Zur schnellen Auswahl von Bildausschnitten sind in der Kamera verschiedene Bildpositionen bereits vordefiniert, die mit dem Regler angefahren werden können.
Bei Dual-Kameras wird zusätzlich der Regler angezeigt, mit dem Sie auswählen, ob nur das Livebild des rechten oder des linken Sensors oder die Livebilder beider Sensoren angezeigt werden.
Für die Livebild-Anzeige hemisphärischer Kameras können Sie unterschiedliche Anzeigemodi (Regler ) auswählen.

#### Zoomen und Bildausschnitte verschieben

Zum Zoomen können Sie sowohl den Regler als auch das Mausrad nutzen. Das Zoomen findet lokal statt, was bedeutet, dass nur der Bildausschnitt des aktuellen Livebildes geändert wird.
Um einzelne Bildausschnitte zu betrachten, können Sie das Livebild mit dem Mauszeiger verschieben.

Wenn Sie die PTZ-Aktionen auf der Kamera ausführen möchten, können Sie auf Kamera-PTZ umschalten. Die PTZ-Aktionen verändern dann das Livebild der Kamera und wirken sich damit auch auf die Aufzeichnung aus, sofern keine Vollbildaufzeichnung auf der Kamera aktiv ist. Langklicken Sie dazu auf den Regler bis er blinkt. Zoomen Sie dann wie gewünscht. Zum Speichern klicken Sie erneut auf den Regler und halten ihn, bis er nicht mehr blinkt.

#### Bildausschnitte auswählen und anpassen

#### Bildausschnitte auswählen

Um schnell einen bestimmten Bildausschnitt zu betrachten, gibt es mehrere Bildpositionen, die in der Kamera bereits werkseitig vorkonfiguriert sind.

- Vorschau , Detail , Übersicht und Point of Interest
- Oben , Unten , Links , Rechts

Mit Auswahl einer Position fährt die Kamera diese an. Dies bedeutet, das Zoomen wird in der Kamera ausgeführt und kann sich auf die Aufzeichnung auswirken, falls nicht das Vollbild aufgezeichnet wird. Verschieben Sie den Regler bis zur nächsten bzw. bis zur gewünschten Position.

#### Bildausschnitte anpassen

Die werkseitig vorkonfigurierten Bildpositionen können Sie anpassen. Wählen Sie eine Position aus und ändern Sie sie wie gewünscht. Halten Sie den Regler an dieser Position bis er einmal blinkt. Der neue Bildausschnitt ist damit gespeichert.

#### Sensor auswählen

Wenn Sie bei einer Dual-Kamera nur Livebilder des rechten oder des linken Sensors anzeigen möchten, ziehen Sie den Regler nach rechts auf (linker Sensor) oder weiter nach rechts auf (rechter Sensor).

#### Entzerrung von hemisphärischen Bildern

Für die Livebild-Anzeige hemisphärischer Kameras bzw. Kameras mit entsprechenden Objektiven (L12/B016, L23/B036, L25/B041) können Sie verschiedene Anzeigemodi auswählen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie in den Einstellungen (Mac: Menü MxManagementCenter > Einstellungen > Allgemein; Windows: Menü Datei > Einstellungen > Allgemein) die Option OpenGL aktiviert haben. Um ein möglichst natürliches Bild zu erhalten, werden die Bilder in diesen Modi automatisch von der Kamera entzerrt. Diese Entzerrung kann mit der Panorama-Korrektur noch weiter verfeinert werden. Die Auswahl eines Anzeigemodus wird immer lokal ausgeführt und hat keinen Einfluss auf die Kamera-Einstellung. Die Auswahl wird jedoch in anderen Programm-Ansichten synchronisiert. Wenn Sie also für eine Kamera in der Live-Ansicht einen Anzeigemodus auswählen, gilt dieser Modus auch für die Anzeige dieser Kamera im Fokusfenster in der Grid-Ansicht und für die Livebilder in der Grafik-Ansicht. Gleichzeitig werden auch die Ereignisbilder in der Alarmleiste und in der Recherche-Ansicht im gewählten Anzeigemodus angezeigt.

#### Entzerrungsmodus auswählen

- Vollbild: Es wird das gesamte (verzerrte) Vollbild angezeigt.
- Normal: Es wird ein entzerrtes Bild angezeigt, in dem PTZ-Aktionen ausgeführt werden können.
- Panorama: Es wird das entzerrte komplette Bild (entzerrtes 180°-Panorama) von der linken bis zur rechten Seite angezeigt. Das Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) beträgt 8:3.
- Surround: Es werden Teilbilder in jede der vier Himmelsrichtungen in einer gemeinsamen Ansicht gezeigt. Alle vier Ansichten können unabhängig voneinander durch PTZ-Aktionen verändert werden.
- Doppel-Panorama: Es wird eine Panorama-Ansicht für den nördlichen Bildteil zusammen mit einer Panorama-Ansicht für den südlichen Bildteil in einem Bild mit einem Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) von 4:3 gezeigt. Diese Ansicht ist für eine an der Decke montierte hemisphärische Kamera gedacht und kann nachträglich über lokales PTZ angepasst werden.
- Panorama-Fokus: Diese Ansicht stellt eine Kombination der Panorama-Ansicht (8:3) und zweier kleinerer Einzelansichten (jeweils 4:3) in einem Bild zur Verfügung.

Zum Auswählen eines Modus verschieben Sie den Regler nach rechts bis zur gewünschten Position. Diese Position wird bis zur nächsten Änderung automatisch gespeichert.

#### Panorama-Korrektur

Die bereits entzerrten Bilder der Anzeigemodi können Sie weiter verfeinern. Wenn z. B. das Bild im Panorama-Modus nicht zentriert ist, kann eine trapezförmige Verzerrung vorhanden sein. Mit der Panorama-Korrektur können Sie diese Verzerrung anpassen, damit der gewählte Bildausschnitt möglichst natürlich wirkt. Ziehen Sie dazu den Regler nach rechts auf und korrigieren Sie das Bild mit dem Mauszeiger. Zum Speichern der korrigierten Einstellung klicken Sie auf den Regler und halten ihn, bis in der Bildmitte das Regler-Symbol kurz eingeblendet wird.

### Statusanzeige

In der Statuszeile werden verschiedene Zustände durch Symbole angezeigt, wobei sich die Statusanzeigen immer auf die angezeigte Kamera beziehen. Somit haben Sie einen aktuellen Überblick, ob z. B. eine Tür wieder geschlossen wurde oder noch geöffnet ist.

Statusanzeige Tür | = Tür ist zu. = Tür ist offen. = Tür ist verschlossen. = Türriegel ist verschlossen, aber die Tür ist offen!
Statusanzeige Licht | = Licht ist aus. = Symbol leuchtet: Licht ist an, muss manuell ausgeschaltet werden.
Statusanzeige Mikrofon | = Mikrofon ist ausgeschaltet, keine Durchsage möglich. = Mikrofon ist eingeschaltet, Durchsagen sind möglich. = Mikrofonverbindung ist blockiert, evtl. besteht gerade eine andere Verbindung zu einer Gegenstelle.

### Zusatzgeräte per Hyperlink schalten

Mit Hyperlinks können Zusatzgeräte geschaltet oder HTTP-Anfragen gesendet werden. Beim Definieren des Hyperlinks legen Sie fest, ob der Hyperlink über ein eigenes Tastensymbol ausgeführt wird (dazu stehen mehrere vordefinierte Tastensymbole zur Verfügung) oder ob es für alle Hyperlinks eine Sammeltaste gibt.

Zum Definieren eines Hyperlinks rechtsklicken Sie auf und dann auf .
Wenn Sie für die einzelnen Hyperlinks keine eigenen Tastensymbole bestimmt haben, sind alle Hyperlinks unter der Taste zusammengefasst. Um einen Hyperlink auszuführen, klicken Sie auf und dann auf die Bezeichnung des Hyperlinks.

### Livebilder manuell aufzeichnen

In der Live-Ansicht wie auch in der Grid-Ansicht können Sie jederzeit eine manuelle Aufzeichnung starten, so z. B. wenn Sie eine verdächtige Situation beobachten, die aufgezeichnet werden soll. Während Sie die Situation im Livebild beobachten, werden die Bilder aufgezeichnet und als MXG-Datei gespeichert.
Wo die Clips gespeichert werden und wie lange aufgezeichnet wird, kann von einem Benutzer mit Administratorrechten in den Programmeinstellungen festgelegt werden (Mac: Menü MxManagementCenter > Einstellungen > Live-Recorder, Windows: Menü Datei > Einstellungen > Live-Recorder).

Hinweis: Diese Funktion wird von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

#### Aufzeichnung starten und beenden

Die Aufzeichnung starten Sie durch Klicken auf Live-Recorder . Die Aufzeichnung wird automatisch nach Ablauf der in den Programmeinstellungen festgelegten Aufzeichnungszeit beendet. Kurz bevor diese Zeitdauer abläuft, wird eine Meldung angezeigt. Aus dieser Meldung heraus können Sie die Aufzeichnung beenden oder um die eingestellte Zeitdauer verlängern. Um die Aufzeichnung vor Ablauf der Zeitdauer zu beenden, klicken Sie erneut auf .
Hinweis: Wenn Sie die Ansicht wechseln, wird die Aufzeichnung automatisch beendet. Ein Kamera-Wechsel innerhalb der Live-Ansicht beendet jedoch nicht die Aufzeichnung.

#### Clip abspielen

Während der Aufzeichnung werden die Livebilddaten in eine Datei im MXG-Format an dem Ort gespeichert, der in den Programmeinstellungen angegeben wurde. Nach dem Beenden der Aufzeichnung wird die Clipdatei automatisch in das aktuelle Projekt importiert und in der Geräteleiste im Abschnitt Clips mit dem Symbol aufgelistet. Über die Geräteleiste kann die MXG-Clipdatei wie gewohnt durch Klicken auf den Clipnamen abgespielt werden.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.