## Kameras, Geräte, Clips und Aufzeichnungen hinzufügen, Gruppen anlegen

Wählen Sie den gewünschten Anwendungsfall aus: Kameras im lokalen Netz hinzufügen, Kameras manuell hinzufügen, Kameragruppen anlegen, Clips und Aufzeichnungen hinzufügen, Aufzeichnungsgruppen anlegen oder MxThinClient hinzufügen.

### Kameras im lokalen Netz hinzufügen

Kameras und Türstationen, die sich im lokalen Netz befinden, können automatisch erkannt und aufgelistet werden.

1. Klicken Sie auf . Der Installations-Assistent wird geöffnet und alle Kameras, die sich im lokalen Netzwerk befinden, werden aufgelistet.
2. Wählen Sie die Kamera aus, die hinzugefügt werden soll (bei Mehrfachauswahl CMD-Taste + Klicken (Mac), STRG-Taste + Klicken (Windows)).
3. Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Klicken Sie dazu auf . Bei Mehrfachauswahl erhalten alle Kameras diesen Benutzernamen und dieses Passwort.
4. Klicken Sie anschließend auf und dann auf Fertigstellen. Alle neu hinzugefügten Kameras werden in der Geräteleiste im Abschnitt Kameras aufgeführt und Livebilder der Kameras können bereits angezeigt werden.
5. Verschiedene Kameradaten der einzelnen Kameras sollten nun noch vervollständigt werden. Dazu steht Ihnen der Dialog Kamerakonfiguration zur Verfügung. Zum Öffnen rechtsklicken Sie entweder auf die einzelnen Kameras oder Sie klicken auf das Symbol , welches eingeblendet wird, wenn Sie den Mauszeiger über den Kameranamen bewegen. Der Dialog Kamerakonfiguration wird geöffnet.
6. Wenn Sie die Kameradaten im Dialog Kamerakonfiguration vervollständigt haben, schließen Sie den Dialog. Schließen Sie dann den Editiermodus der Geräteleiste durch Klicken auf .

### Kameras manuell hinzufügen

Kameras, die sich außerhalb des lokalen Netzwerks befinden, wie z. B. im Internet, müssen manuell hinzugefügt werden.

1. Klicken Sie auf . Der Dialog Kamerakonfiguration wird geöffnet.
2. Erfassen Sie die Kamera-Zugangsdaten:
   Name: Geben Sie einen aussagekräftigen Kameranamen ein.
   URL: IP-Adresse der Kamera.
   Remote URL: Um später auf die Kamera auch außerhalb des lokalen Netzwerks zuzugreifen, können Sie bereits beim Einbinden der Kamera deren externe Adresse eintragen, z. B. eine, die Sie über DynDNS registriert haben.
   Beachten Sie: Damit die Remote URL zum Verbinden der Kamera benutzt wird, muss für die entsprechende Umgebung die Option Remote aktiviert werden. Beim Wechsel der Umgebung wird die Kameraverbindung dann ggf. umgeschaltet.
   Benutzername, Kennwort: Benutzernamen und das Kennwort der Kamera eingeben.
3. Vervollständigen Sie die Netzwerkdaten und richten Sie die Alarmsignalisierung ein, wie unter Kameradaten erfassen und ändern beschrieben.
4. Wenn Sie die Daten im Dialog Kamerakonfiguration vervollständigt haben, schließen Sie den Dialog. Schließen Sie dann den Editiermodus der Geräteleiste durch Klicken auf .

### Kameragruppen anlegen

Einzelne Kameras können zu Kameragruppen zusammengefasst werden. So können Sie z. B. Kameras, die sich auf dem gleichen Stockwerk befinden, in einer Gruppe organisieren. Dadurch sind ganze Überwachungsbereiche immer auf einen Blick erkennbar und im Fall einer Alarmierung kann schneller auf die relevanten Kameras zugegriffen werden.

1. Zum Anlegen einer Kameragruppe klicken Sie auf . Der Dialog Gruppenkonfiguration wird geöffnet.
2. Erfassen Sie die Daten, wie unter Kameragruppen anlegen beschrieben.
3. Wenn Sie die Daten im Dialog Gruppenkonfiguration vervollständigt haben, schließen Sie den Dialog. Schließen Sie dann den Editiermodus der Geräteleiste durch Klicken auf .

### Clips und Aufzeichnungen hinzufügen

### Clips hinzufügen

Exportierte MxPEG-Clips können mit MxMC angezeigt und abgespielt werden. Klicken Sie dazu auf . Der Dialog Clips laden wird geöffnet. Wählen Sie die gewünschte MXG-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen. Der Clip wird in der Geräteleiste im Abschnitt Clips & Recordings angezeigt.

Wenn eine Clipdatei nicht mehr gefunden werden kann, wird dies mit dem Symbol angezeigt.

### Aufzeichnungen hinzufügen

Auf Aufzeichnungen, die auf einem Dateiserver gespeichert werden, kann direkt zugegriffen werden, ohne dass die entsprechende Kamera in MxMC eingebunden sein muss. Importieren Sie dazu einen Aufzeichnungsordner durch Klicken auf . Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf Öffnen. Die Aufzeichnungssequenzen werden in der Geräteleiste im Abschnitt Clips & Recordings angezeigt.

### Gruppen für Clips und Aufzeichnungen anlegen

Zur besseren Organisation der Clips und Aufzeichnungen können diese beliebig in Gruppen und Untergruppen zusammengefasst werden. Zum Anlegen einer Gruppe klicken Sie auf . Eine neue Gruppe wird eingefügt. Diese hat standarmäßig die Bezeichnung "Neue Gruppe". Klicken Sie auf den markierten neuen Eintrag und vergeben Sie eine passende Bezeichnung. Ziehen Sie die gewünschten Clips und Aufzeichnungen per Drag&Drop auf die Gruppe.

Wenn noch keine Clips oder Aufzeichnungen in der Gruppe enthalten sind, wird dies mit dem Symbol angezeigt.

### MxThinClient hinzufügen und Livebilder aufschalten

Ein oder mehrere MxThinClient können nun auch in MxMC integriert werden. Damit können Sie z. B. per Doppelklick Kamera-Livebilder von P3- und Mx6-Kameras aus MxMC auf ein zusätzliches Anzeigegerät (Monitor oder TV-Gerät) schalten.

### MxThinClient hinzufügen

1. Da die Kamera-Livebilder mit dem MxMessageSystem aufgeschaltet werden, müssen Sie das MxMessageSystem in den Einstellungen (Mac: MxManagementCenter > Einstellungen > MxMessageSystem; Windows: Datei > Einstellungen > MxMessageSystem) aktivieren und darauf achten, dass die Felder Broadcast-Port und Passwort die gleichen Einstellungen enthalten, wie sie auch im MxThinClient konfiguriert wurden.
   Des Weiteren müssen Sie sicherstellen, dass der MxThinClient und der Computer mit MxMC über den gleichen Zeitserver synchronisiert werden.
2. Zum Hinzufügen des MxThinClient, klicken Sie auf . Der Dialog MxThinClient-Konfiguration wird geöffnet. Vervollständigen Sie die Einträge, wie unter MxThinClient-Einstellungen erfassen beschrieben.
3. Wenn Sie die Einträge im Dialog MxThinClient-Konfiguration vervollständigt haben, schließen Sie den Dialog. Schließen Sie dann den Editiermodus der Geräteleiste durch Klicken auf .

### Kamera-Livebilder aufschalten

Um ein Kamera-Livebild auf ein zusätzliches Anzeigegerät zu schalten, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Doppelklick: Doppelklicken Sie auf das gewünschte Kamera-Livebild.
  Wenn kein weiterer Monitor am MxMC-Computer angeschlossen und das MxMC mit nur einem MxThinClient verbunden ist, erfolgt die Darstellung direkt auf dem mit dem MxThinClient verbundenen Anzeigegerät.
  Wenn mehrere Monitore am MxMC-Computer angeschlossen sind oder mehrere MxThinClient mit MxMC verbunden sind, erfolgt für die Darstellung zuerst eine Auswahl des gewünschten Anzeigegeräts.
- Drag&Drop: Ziehen Sie das gewünschte Kamera-Livebild per Drag&Drop aus der Kameraleiste oder aus der Geräteleiste auf den entsprechenden MxThinClient in der Geräteleiste.

Hinweise:
Der Abschnitt MxThinClient ist in der Geräteleiste nur sichtbar, wenn auch ein MxThinClient eingebunden ist.
Zum Hinzufügen, Verwalten und Löschen eines MxThinClient werden Administratorrechte benötigt.