# Mit der Grid-Ansicht arbeiten

Die Grid-Ansicht ist in ein Raster von Livebildern und einem Fokusfenster aufgeteilt. Durch diesen Rasteraufbau (Kacheln) erhalten Sie jederzeit einen schnellen Überblick über alle Kameras einer Gruppe. Das Kamerabild, das Sie gerade am meisten interessiert, kann per Drag&Drop in das Fokusfenster gezogen und mit den Bedienelementen am unteren Rand gesteuert werden.

### Gruppe anzeigen

Zum Anzeigen einer anderen Gruppe können Sie die Geräteleiste oder die Gruppenleiste nutzen. Ziehen Sie dazu entweder die gewünschte Gruppe per Drag&Drop aus der Geräteleiste in den Anzeigebereich oder Sie klicken auf die gewünschte Gruppe in der Gruppenleiste. Die angezeigte Gruppe wird in der Geräteleiste wie auch in der Gruppenleiste mit einem gelben Balken gekennzeichnet.

### Mit dem Fokusfenster arbeiten

Am unteren Rand des Fokusfensters befindet sich eine Bedienleiste mit Bedienelementen, mit denen Sie die Kamera im Fokusfenster bedienen können. Wenn Sie den Mauszeiger über die Bedienleiste bewegen, werden weitere Bedienelemente eingeblendet.

#### Im Fokusfenster zoomen und Bildausschnitte verschieben

Zum Zoomen können Sie den Regler nutzen. Die gezoomten Bildausschnitte können Sie dann mit der Maus verschieben. Diese Aktionen finden in der Anwendung statt. Das bedeutet es wird nur der Bildausschnitt des aktuellen Livebildes geändert. Die Kamera wird nicht bewegt und das Zoomen hat deshalb keinen Einfluss auf eine eventuelle Aufzeichnung des generierten Kamerabildes.

1. Ziehen Sie den Regler , um das Livebild groß oder klein zu zoomen.
2. Bewegen Sie das Bild mit der Maus, um einzelne Bildausschnitte zu fokussieren.

#### Vorkonfigurierte Bildausschnitte auswählen

Um schnell einen bestimmten Bildausschnitt zu fokussieren, gibt es mehrere Bildpositionen, die in der Kamera bereits werkseitig vorkonfiguriert sind.

- Übersicht , Point of Interest , Vorschau und Detail
- Oben , unten , links , rechts

Verschieben Sie dazu den Regler Standard bis zur nächsten bzw. bis zur gewünschten Position.

#### Klingelruf annehmen und beenden

Um mit Besuchern, die vor der Tür stehen, zu sprechen, klicken Sie auf . Zum Beenden einer Audioverbindung klicken Sie auf .

#### Tür öffnen und Licht schalten

Wenn eine Kamera mit einer Türanlage verbunden und entsprechend konfiguriert ist, dann kann die Tür durch Klicken auf geöffnet werden. Wenn die Kamera auch mit einem Lichtschalter verbunden und entsprechend konfiguriert ist, dann kann das Licht durch Klicken auf ein- und ausgeschaltet werden.

#### Temperatur anzeigen

MOBOTIX-Kameras verfügen über einen integrierten Temperatursensor, der die Temperatur im Gehäuse misst. Wenn ein ExtIO-Modul oder eine MX-GPS-Box an die Kamera angeschlossen ist, wird auch die Umgebungstemperatur des Moduls oder der Box gemessen und durch Klicken auf angezeigt.

#### Hyperlinks ausführen

Wenn Hyperlinks definiert und konfiguriert wurden, dann wird deren Funktion durch Klicken auf ausgeführt.

#### Sequenzer

Um eine andere Kamera im Fokusfenster anzuzeigen, ziehen Sie die Kamera per Drag&Drop in das Fokusfenster. Dieses Wechseln der Kameras können Sie mit dem Kamera-Sequenzer automatisieren.

Klicken Sie auf , um den Sequenzer zu aktivieren. Die Anzeigedauer der einzelnen Kamerabilder können Sie einstellen. Rechtsklicken Sie dazu auf und stellen Sie den Regler auf das gewünschte Zeitintervall (1 Sek. - 60 Sek.). Des Weiteren können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Autostart: Beim Wechseln in die Grid-Ansicht wird der Sequenzer automatisch aktiviert.
- Stopp bei Ereignis: Der Sequenzer wird bei Eintritt eines Ereignisses angehalten, sodass die aktuelle Situation ausführlich beobachtet werden kann. Zum erneuten Starten klicken Sie auf .
- Neustart nach Bestätigung: Damit der Sequenzer nicht immer wieder neu gestartet werden muss, aktivieren Sie diese Option.

### Gruppenfunktionen schalten

Am unteren Rand des Programmfensters befindet sich eine Bedienleiste mit Bedienelementen, die sich je nach gewählter Ansicht ändern. In der Grid-Ansicht können Sie mit den Gruppentasten in der Bedienleiste Gruppenfunktionen für eine Kameragruppe schalten (Voraussetzung: Gruppenfunktionen wurden im Dialog Gruppenfunktionen zugewiesen). Dies bedeutet, dass Sie für eine vorher definierte Kamera dieser Gruppe und unabhängig von der aktuell angezeigten Kamera das Licht schalten, die Tür öffnen oder eine Durchsage machen können. Die Funktionen Licht schalten und Tür öffnen können Sie auch mehreren Kameras dieser Gruppe zuweisen, so dass mit einem Klick mehrere Lichter geschaltet oder mehrere Türen geöffnet werden können.
Zusätzlich können Sie mit einem Rechtsklick auf die Gruppentasten die jeweiligen Kontextmenüs öffnen und damit auch Kameras, die nicht der Kameragruppe zugeordnet sind, bedienen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Kameras mit den entsprechenden Geräten verbunden sind (z. B. Türanlagen oder Lichtschalter) und konfiguriert sind.

### Livebilder manuell aufzeichnen

In der Grid-Ansicht wie auch in der Live-Ansicht können Sie jederzeit eine manuelle Aufzeichnung starten, so z. B. wenn Sie eine verdächtige Situation beobachten, die aufgezeichnet werden soll. Während Sie die Situation im Livebild beobachten, werden die Bilder aufgezeichnet und als MXG-Datei gespeichert. Es wird immer das Kamera-Livebild im Fokusfenster aufgezeichnet. Deshalb kann in der Grid-Ansicht die Liveaufzeichnung auch nur verwendet werden, wenn ein Fokusfenster vorhanden ist.
Wo die Clips gespeichert werden und wie lange aufgezeichnet wird, kann von einem Benutzer mit Administratorrechten in den Programmeinstellungen festgelegt werden (Mac: Menü MxManagementCenter > Einstellungen > Live-Recorder, Windows: Menü Datei > Einstellungen > Live-Recorder).

Hinweis: Diese Funktion wird von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

#### Aufzeichnung starten und beenden

Die Aufzeichnung starten Sie durch Klicken auf Live-Recorder . Die Aufzeichnung wird automatisch nach Ablauf der in den Programmeinstellungen festgelegten Aufzeichnungszeit beendet. Kurz bevor diese Zeitdauer abläuft, wird eine Meldung angezeigt. Aus dieser Meldung heraus können Sie die Aufzeichnung beenden oder um die eingestellte Zeitdauer verlängern. Um die Aufzeichnung vor Ablauf der Zeitdauer zu beenden, klicken Sie erneut auf .
Hinweis: Die Aufzeichnung wird automatisch beendet beim Wechseln in eine andere Ansicht. Ein Wechsel der Gruppe innerhalb der Grid-Ansicht führt jedoch nicht zu einem frühzeitigen Stopp der Aufzeichnung, es sei denn, diese Gruppe hat kein Fokusfenster. Dann wird die Aufzeichnung ebenfalls beendet.

#### Clip abspielen

Während der Aufzeichnung werden die Livebilddaten in eine Datei im MXG-Format an dem Ort gespeichert, der in den Programmeinstellungen angegeben wurde. Nach dem Beenden der Aufzeichnung wird die Clipdatei automatisch in das aktuelle Projekt importiert und in der Geräteleiste im Abschnitt Clips mit dem Symbol aufgelistet. Über die Geräteleiste kann die MXG-Clipdatei wie gewohnt durch Klicken auf den Clipnamen abgespielt werden.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.