## MxActivitySensor

Der MxActivitySensor ist ein kamerainterner Videobewegungssensor, der nach zu detektierender Bewegungsrichtung und Objektgröße unterscheidet und dabei unerwünschte Störeinflüsse (wie z. B. durch Wind bewegte Bäume) bei der Bewegungserkennung ausschließen kann. Mit Werkseinstellung ist bereits ein MxActivitySensor-Profil angelegt, welches alles beinhaltet, um den MxActivitySensor einzusetzen.
An dieser Stelle können Sie dieses Profil aktivieren und deaktivieren, den Profilnamen ändern, die Ereignistotzeit anpassen und den Erkennungsbereich ändern bzw. neue Bereiche definieren.

#### Aktiv

Mit Aktivierung der Scharfschaltung in den Allgemeinen Einstellungen, ist auch das MxActivitySensor-Profil aktiviert.

#### Profilname

Der vorgegebene Profilname kann angepasst werden.

#### Ereignistotzeit

Die Ereignistotzeit definiert einen Zeitraum (0 bis 3600 Sekunden) nach einem Ereignis, in dem keine neuen Ereignisse aus dem gleichen Profil registriert werden. So kann beispielsweise verhindert werden, dass ein zusammenhängender Vorgang (Person läuft durch aktiven Bildbereich) mehrere Ereignisse auslöst. Die voreingestellte Ereignistotzeit von 5 Sekunden können Sie hier anpassen.

#### Erkennungsbereich bearbeiten

Den Standard-Erkennungsbereich können Sie anpassen bzw. weitere Bildbereiche definieren.
Klicken Sie in den grünen Erkennungsbereich. Mehrere Symbole werden eingeblendet, mit denen Sie folgende Aktionen ausführen können:

Aktion | Erläuterung
--- | ---
Größe des Erkennungsbereichs verändern | Mauszeiger auf eins der weißen Quadrate halten bis das Symbol angezeigt wird und dann mit gedrückter linker Maustaste den Erkennungsbereich größer oder kleiner ziehen.
Erkennungsbereich verschieben | Mauszeiger auf den Erkennungsbereich halten, mit gedrückter linker Maustaste den Erkennungsbereich in die gewünschte Position schieben.
Erkennungsbereich drehen | Klicken auf und mit gedrückter Maustaste den Erkennungsbereich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Form des Erkennungsbereichs verändern | Polygonmodus aktivieren durch Klicken auf . Weiße Eckpunkte werden eingeblendet. Ziehen Sie die Eckpunkte in die gewünschte Position. Neue Eckpunkte können hinzugefügt werden durch Rechtsklicken auf die weiße Linie oder in den Erkennungsbereich. Zum Löschen eines Eckpunktes rechtsklicken Sie auf den Punkt und klicken dann auf .
Erkennungsfenster löschen | Klicken auf .
Weiteres Erkennungsfenster erstellen | Mit dem Mauszeiger ein neues Fenster aufziehen.
Bereiche innerhalb des Erkennungsbereichs von Analyse ausschließen | Sie können einen Bereich innerhalb des Erkennungsbereichs definieren, der von der Analyse ausgeschlossen werden soll. Ziehen Sie ein Fenster in der Größe und an der Stelle auf, die von der Analyse ausgeschlossen werden soll. Klicken Sie in das Fenster und halten Sie den Mauszeiger gedrückt bis zwei Symbole eingeblendet werden. Klicken Sie auf , um das Fenster als Ausschlussfenster zu bestimmen. Das Fenster färbt sich rot. Ziehen Sie ein weiteres Fenster auf und positionieren Sie es so, dass es den gewünschten Erkennungsbereich abdeckt.