# Multi-Kamerakonfiguration

Der Dialog Multi-Kamerakonfiguration bietet Ihnen die Möglichkeit sowohl die von MxMC verwendeten Authentifikationsdaten als auch die Umgebungseinstellungen vieler Kameras in einem Arbeitsschritt zu ändern. Beim Öffnen des Dialogs werden in den Feldern die aktuellen Einstellungen der Kameras angezeigt. Wenn für eine Option unterschiedliche Kamera-Einstellungen vorliegen, erkennen Sie dies an der Anzeige "Mehrere Werte" oder dem Minuszeichen im Kontrollkästchen .

### Was bedeuten die Einträge?

Die Bedeutung der Einträge kann je Feldtyp variieren. Die folgende Tabelle gibt deshalb einen kurzen Überblick über die möglichen Einträge je Feldtyp und deren Bedeutung.

Feldtyp | Aktueller Zustand
--- | ---
| Alle Kameras haben den Benutzernamen admin. Die Kameras haben unterschiedliche Benutzernamen.
| Diese Einstellung ist für alle Kameras aktiviert. Diese Einstellung ist für alle Kameras deaktiviert. Die Kameras haben unterschiedliche Einstellungen.
| Für alle Kameras wurde "HiRes" als Bandbreite eingetragen. Die Kameras haben unterschiedliche Werte.

### Einstellungen bearbeiten

Die Felder und Einstellungen im Dialog Multi-Kamerakonfiguration sind weitgehend identisch mit denen im Dialog Kamerakonfiguration. Ein Unterschied ist die Bearbeitungsweise der Einstellungen. Deshalb wird an dieser Stelle nur die Bearbeitungsweise erläutert. Informationen zur generellen Bedeutung der Einstellungen finden Sie stattdessen im Hilfethema Kamera-Zugangsdaten erfassen oder ändern.

Im Gegensatz zum Dialog Kamerakonfiguration können im Dialog Multi-Kamerakonfiguration Einstellungsänderungen, die noch nicht gespeichert wurden, zurückgesetzt werden. Je Feldtyp stehen Ihnen dazu unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.

Feldtyp | Erläuterung
--- | ---
| Wenn Sie das Textfeld einer Einstellung, z. B. Benutzername, ändern, wird rechts ein kleines Kreuz eingeblendet. Durch Klicken auf das Kreuz wird der ursprüngliche Eintrag wiederhergestellt.
| Beim Schließen des Dialogs wird die ursprüngliche Einstellung wiederhergestellt.
| Wenn Sie in einem Auswahlfeld den Wert Mehrere Werte auswählen, wird beim Schließen des Dialogs die ursprüngliche Einstellung wiederhergestellt.

### Hinweise zu den Einstellungen

Bei der Bearbeitung der folgenden Felder sind diese Besonderheiten zu beachten:

- Aufzeichnungspfad:
  Lokaler Pfad: Die Option Lokaler Pfad kann für alle Kameras ausgewählt werden. Der eigentliche Pfad muss jedoch einzeln für jede Kamera im Dialog Kamerakonfiguration eingerichtet werden (siehe Aufzeichnungspfad unter Netzwerkdaten erfassen oder ändern).
  Aufzeichnungspfad: Wenn Sie einen Aufzeichnungspfad (siehe Aufzeichnungspfad unter Netzwerkdaten erfassen oder ändern) auswählen, sucht MxMC automatisch das entsprechende Geräteverzeichnis für jede einzelne Kamera. Der Suchvorgang ist beendet, wenn die Fortschrittsanzeige durch ein OK ersetzt wird. Wenn Sie den Dialog vorher schließen, muss das Geräteverzeichnis einzeln für jede Kamera im Dialog Kamerakonfiguration eingerichtet werden.
- Alarme:
  Mit der Option Alarme wird die Alarmbenachrichtigung für alle Kameras aktiviert oder deaktiviert. Die Alarmeinstellungen je Ereignistyp müssen jedoch für jede Kamera einzeln festgelegt werden. Nutzen Sie dazu den Dialog Kamerakonfiguration (siehe Alarmsignalisierung einrichten oder anpassen).

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.