## Nachträgliche Video-Bewegungserkennung

Funktionen, die Sie als Plugins in MxMC integriert haben, können hier geöffnet und ausgeführt werden. Die Suche mit nachträglicher Video-Bewegungserkennung (Post-VM) ist standardmäßig bereits als Plugin integriert. Mit der Post-VM können Sie die Aufzeichnungen nachträglich gezielt nach Veränderungen innerhalb eines oder mehrerer Kamera-Bildbereiche durchsuchen. Dazu nutzen Sie Bewegungsfenster.

### Bewegungsfenster erstellen

1. Öffnen Sie das Plugin-Kontextmenü durch Rechtsklick auf . Wählen Sie Nachträgliche Video-Bewegungserkennung aus. Das Fenster zum Einrichten der Post-VM Einstellungen wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf im rechten Bildbereich des Einstellungsfensters. Ein weiteres Fenster mit einem vordefinierten Bewegungsfenster wird geöffnet.
3. Folgende Aktionen können Sie hier ausführen:
   - Größe des Bewegungsfensters verändern: Durch Auf- oder Zuziehen der Rechtecken bzw. der einzelnen Längsseiten.
   - Weiteres Bewegungsfenster erstellen: Mit dem Mauszeiger ein neues Fenster aufziehen.
   - Bestehendes Bewegungsfenster duplizieren: Klicken auf .
   - Bewegungsfenster löschen: Klicken auf .
   - Bewegungsfenster deaktivieren: Klicken auf .
Zum Schließen des Bearbeitungsfensters klicken Sie rechts oben auf .

### Auslösebedingungen einstellen

Im Post-VM Fenster lassen sich verschiedene Modalitäten zur Bewegungserkennung einstellen:

- Schwellwert: (Weißer Balken im Diagramm)
  Damit steuern Sie den Auslöser-Schwellwert der Bewegungsfenster. Wenn Sie den Balken nach unten schieben, müssen sich im Bewegungsfenster nur wenige Pixel von einem Bild zum nächsten verändern, damit eine Bewegung erkannt wird. Wenn Sie den Balken nach oben schieben, müssen sich viele Pixel ändern, damit dies als Bewegung erkannt wird.
- Empfindlichkeit:
  Hier stellen Sie ein, wie groß die an den Pixeln eines Bewegungsfensters festgestellte Veränderung sein muss, damit eine Bewegung erkannt wird. Zusammen mit einem niedrigen Schwellwert dient dies der Feinabstimmung der Bewegungserkennung. Je weiter Sie den Regler nach rechts ziehen, desto empfindlicher reagiert die Detektion, d. h., bereits kleinere Änderungen führen schon zur Auslösung.
- Korrektur von Helligkeitsänderungen:
  Aktivieren Sie diese Option, um Fehlauslösungen zu vermeiden, die z. B. durch schnell wechselnde Lichtverhältnisse (Sonne und wolkiger Himmel) ausgelöst werden können.
- Totzeit:
  Damit legen Sie die Zeitspanne fest, innerhalb der Pixelveränderungen in einem Bewegungsfenster nach dem letzten Auslösen der Post-VM-Detektion nicht angezeigt werden.
- Mittelwertbildung:
  Stellen Sie eine hohe Zeitspanne (z. B. 2,0 Sek.) ein, damit langsame Bewegungen besser erkannt werden.
  Hinweis: Durch einen hohen Wert kann es zu Schlierenbildung im Vorschaufenster kommen.
- Farbfilter:
  Um die Bewegungserkennung auf einen bestimmten Farbbereich zu begrenzen, wählen Sie hier eine Farbe aus, deren Anteil sich im Bild ändern muss, damit es zu einer Auslösung des Post-VM kommt.

### Bewegungsfenster nach Veränderungen durchsuchen

Nachdem Sie Bewegungsfenster erstellt und Auslösebedingungen zur Bewegungserkennung festgelegt haben, können Sie die Bewegungsfenster nach Veränderungen durchsuchen. Nutzen Sie dazu die Wiedergabetasten in der Bedienleiste.
Zum Durchsuchen von Daueraufzeichnungen bieten sich vor allem die Tasten Wiedergabe rückwärts/vorwärts an, während die Tasten Vorheriges Bild/Nächstes Bild für die Suche in Ereignisbildern nützlich sind. Wenn MxMC eine Veränderung in einem der Bewegungsfenster erkennt, färbt sich der Rahmen dieses Bewegungsfensters rot und die Suche wird gestoppt.