# Gruppenansichten

Nach der Erstinstallation können Anpassungen der Gruppenansichten nötig sein. Dieser Abschnitt enthält sowohl Informationen zur weiteren Detaileinrichtung von Grid- und Grafik-Ansichten, als auch zu allgemeinen Gruppenparametern.

### Layout der Grid-Ansicht bearbeiten

Beim Anlegen der Kameragruppen wird das Grid-Layout – die Rasterform, in der die Kameras angeordnet sind – mit Standardwerten erstellt, die angepasst werden können. Klicken Sie dazu in der Bedienleiste oder in der Geräteleiste auf . In der Bedienleiste werden dann mehrere Bedienelemente zur Konfiguration des Grid-Layouts eingeblendet.

Als ersten Schritt, bevor Sie das Format der Kamerabilder oder die Größe des Fokusfensters ändern, entscheiden Sie, ob das Grid-Layout sich automatisch beim Ändern der Fenstergröße anpassen soll oder ob Sie die Größe der Kacheln und deren Position manuell bestimmen möchten.

#### Auto-Grid-Modus verwenden

Standardmäßig wird der Auto-Grid-Modus verwendet. Im Auto-Grid-Modus versucht MxMC immer entsprechend der eingestellten Seitenverhältnisse der Kamerabilder (4:3, 16:9, 8:3), der Größe des Fokusfensters und der Anzahl der Kameras den verfügbaren Platz optimal zu nutzen, sodass sich beim Ändern das Grid-Layout automatisch anpasst. Im Auto-Grid-Modus stehen folgende Regler zum Ändern des Grid-Layouts zur Verfügung:

- = Seitenverhältnis der Kamerabilder und des Fokusfensters (4:3, 16:9, 8:3)
- = Größe des Fokusfensters (1x, 2x, ..., 8x so groß wie die Kamerabilder)
- = Maximale Anzahl der Kameras

Schieben Sie die Regler in die gewünschte Position. Zum Beenden des Editiermodus klicken Sie auf .

#### Manuellen Modus auswählen

Im manuellen Modus bestimmen Sie basierend auf dem ausgewählten Format der Kamerabilder (4:3, 16:9, 8:3) die Größe der einzelnen Kacheln und deren Position. Im Gegensatz zum Auto-Grid-Modus wird das Layout im manuellen Modus nicht automatisch angepasst. Um vom Auto-Grid-Modus in den manuellen Modus zu wechseln, schieben Sie den Regler nach rechts auf . Im manuellen Modus stehen folgende Regler zur Verfügung:

- = Seitenverhältnis der Kamerabilder und des Fokusfensters (4:3, 16:9, 8:3)
- = Maximale Anzahl der Kameras

1. Schieben Sie die Regler in die gewünschte Position.
2. Um nun eine Kachel zu positionieren, bewegen Sie den Mauszeiger über die entsprechende Kachel. Klicken Sie auf und ziehen Sie die Kachel in die gewünschte Position. Zur besseren Orientierung wird dabei ein blauer Rahmen eingeblendet, der die Zielposition anzeigt.
3. Um die Größe einer Kachel (auf Basis des festgelegten Formats) einzustellen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kachelrand bis ein zweiseitiger Pfeil eingeblendet wird. Ziehen Sie die Kachel in die gewünschte Größe.
4. Zum Beenden des Editiermodus klicken Sie auf .

### Layout der Grafik-Ansicht bearbeiten

#### Kameraposition auf dem Hintergrundbild verändern

In der Grafik-Ansicht können Sie Hintergrundbilder, wie z. B. einen Grundriss oder einen Gebäudeplan hinterlegen. Auf diesen können Sie die Kameras der Gruppe entsprechend ihrer tatsächlichen Position anordnen. Beim ersten Öffnen einer Kameragruppe in der Grafik-Ansicht werden alle Kameras dieser Gruppe am rechten Rand des Hintergrundbildes mit einem Kamerasymbol aufgelistet (1).
Um die Position der Kameras anzupassen, öffnen Sie den Editiermodus (2) durch Klicken auf . Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kamerasymbol. Zwei Symbole werden eingeblendet (3). Klicken Sie auf und ziehen Sie das Kamerasymbol an die gewünschte Stelle. Zum Beenden des Editiermodus klicken Sie auf . Beim Beenden des Editiermodus werden die geänderten Einstellungen automatisch gespeichert.

#### Kamerasymbole bearbeiten

Sie können die Größe der Kamerasymbole verändern und die Kamerasymbole drehen, so dass die tatsächliche Ausrichtung der Blickwinkel angezeigt wird.
Öffnen Sie den Editiermodus (1) durch Klicken auf . Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kamerasymbol. Um das Kamerasymbol wird ein aus einer gestrichelten Linie bestehendes Quadrat angezeigt. Zum Vergrößern oder Verkleinern des Kamerasymbols ziehen Sie mit dem Mauszeiger die rechte oder linke untere Ecke des Quadrats auf oder zu (2). Um die Ausrichtung des Kamerasymbols zu verändern, bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol bis eine Hand eingeblendet wird. Mit gedrückter Maustaste drehen Sie das Kamerasymbol um die eigene Achse bis zur gewünschten Position. Zum Beenden des Editiermodus klicken Sie auf . Beim Beenden des Editiermodus werden die geänderten Einstellungen automatisch gespeichert.

#### Eine andere Kameragruppe auf das Hintergrundbild ziehen

Auf dem Hintergrundbild (Grundriss) einer Kameragruppe können Sie weitere Kameragruppen positionieren. Wenn eine Kamera dieser Kameragruppe ein Ereignis registriert und die Hintergrundalarmierung zu dieser Kamera aktiviert ist, färbt sich das Kameragruppensymbol rot bzw. grün (Klingelereignis). Durch Klicken auf das Gruppensymbol gelangen Sie in die Grid-Ansicht dieser Kameragruppe.

Öffnen Sie den Editiermodus und ziehen Sie die gewünschte(n) Kameragruppe(n) aus der Kameragruppenleiste per Drag&Drop auf den Grundriss. Zum Beenden des Editiermodus klicken Sie auf . Beim Beenden des Editiermodus werden die geänderten Einstellungen automatisch gespeichert.

#### Bedienelemente auf dem Hintergrundbild positionieren

In der Bedienleiste am unteren Rand der Grafik-Ansicht befinden sich mehrere Bedienelemente. Wenn eine Kamera z. B. mit einem Lichtschalter verbunden und entsprechend konfiguriert ist, können Sie in der Grafik-Ansicht das Licht dieser Kamera schalten. Zur vereinfachten Bedienung können Sie diese Bedienelemente als Symbol auf das Hintergrundbild (Grundriss) ziehen und per Klick direkt im Grundriss bedienen.

Öffnen Sie den Editiermodus . Zum Öffnen des Kontextmenüs rechtsklicken Sie auf die gewünschte Bedienfunktion. Ziehen Sie dann das Bedienelement mit dem Mauszeiger auf den Grundriss. Zum Beenden des Editiermodus klicken Sie auf . Beim Beenden des Editiermodus werden die geänderten Einstellungen automatisch gespeichert.

### Gruppenfunktionen zuweisen

Hinweis: Gruppenfunktionen werden von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

In der Grid-, Grafik- und Info-Ansicht können Sie mit Hilfe von Gruppenfunktionen für jeweils eine Kamera der aktuell ausgewählten Gruppe ein Licht schalten, eine Tür öffnen oder eine Durchsage machen.
Darüber hinaus lassen sich die Gruppenfunktionen Licht schalten und Tür öffnen auch mehreren Kameras zuweisen, sodass Sie mit einem Klick mehrere Lichter auf einmal schalten oder mehrere Türen auf einmal öffnen können.

Um Gruppenfunktionen zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie in der Geräteleiste den Editiermodus durch Klicken auf am unteren Rand der Leiste.
   Programmaufruf: Geräteleiste
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Gruppennamen. Drei Symbole werden eingeblendet. Klicken Sie auf . Der Dialog Gruppenfunktionen wird geöffnet.
3. Weisen Sie die gewünschten Funktionen den Kameras zu, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren.
4. Wenn Sie alle Gruppenfunktionen festgelegt haben, schließen Sie den Editiermodus durch Klicken auf .

### Informationen zu einer Kameragruppe hinterlegen

Jeder Kameragruppe kann eine Informationsseite zugeordnet werden, in der z. B. spezielle Anweisungen zu der Kameragruppe nachgeschlagen werden können.

1. Öffnen Sie in der Geräteleiste den Editiermodus durch Klicken auf am unteren Rand der Leiste. Klicken Sie anschließend auf und dann auf . Der Dialog Gruppenkonfiguration wird geöffnet.
2. Verschieben Sie den Regler nach rechts bis zur Position .
3. Klicken Sie auf den Pfeil im grauen Feld und wählen Sie die gewünschte Datei.

### Bildrate der Livebilder begrenzen

Wenn eine sehr große Anzahl von Kameras in der Grid-Ansicht dargestellt wird, kann dies zu einer Beeinträchtigung der Performanz führen. Um dies zu vermeiden, können Sie die Bildrate und Bildgröße der Livebilder der Kacheln begrenzen. Diese Begrenzung hat keinen Einfluss auf die im Fokusfenster dargestellte Kamera.

1. Öffnen Sie die Kameragruppenleiste durch Klicken auf den grauen oberen Randstreifen. Durch erneutes Klicken auf den Randstreifen wechseln Sie in die Kameragruppenansicht.
2. Rechtsklicken Sie auf das Gruppensymbol und wählen Sie die maximale Anzahl von Bildern pro Sekunde und die maximale Bildgröße aus.
3. ONVIF LoRes-Profil verwenden: Mit diesem Kontrollkästchen können Sie die Bildrate für Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen und MOBOTIX MOVE Kameras begrenzen. Bei aktiviertem Kontrollkästchen werden die Einstellungen für die Livebilder in den Kacheln herangezogen, die in den Bandbreiteneinstellungen als LoRes-Profil für diese Kameras erfasst wurde.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.