## Kameragruppen anlegen

Zur Anzeige der Kameragruppen stehen die Grid-Ansicht (Gruppieren der Kameras nach beliebigen Kriterien in Rasterform) und die Grafik-Ansicht (wirklichkeitsgetreue Anordnung der Kameras auf grafischem Hintergrund) zur Verfügung. Beim Anlegen einer Kameragruppe legen Sie deshalb das Layout für die Rasterform fest, in dem die Kameras in der Grid-Ansicht angeordnet sind und Sie hinterlegen ein Hintergrundbild (z. B. Grundriss oder Gebäudeplan) für die Anordnung in der Grafik-Ansicht. Zur schnellen Identifizierung in der Gruppenleiste kann jeder Gruppe auch ein Bild bzw. ein Symbol zugeordnet werden.
Hinweis: Wenn Sie eine Gruppe angelegt haben, dieser jedoch noch keine Kameras hinzugefügt wurden, wird dies durch das Symbol angezeigt.

#### Bedienung:

1. Erfassen Sie einen Gruppennamen und, falls gewünscht, hinterlegen Sie ein Bild bzw. ein Symbol zur Kameragruppe, mit dem die Gruppe in der Gruppenleiste repräsentiert wird. Klicken Sie dazu auf das graue Feld und wählen Sie eines der vordefinierten Symbole. Um eigene Bilder zu hinterlegen, klicken Sie auf Benutzerdefiniert.
2. Hintergrundbild hinterlegen: Verschieben Sie den Regler nach rechts bis zur Position . Klicken Sie auf den Pfeil im grauen Feld und wählen Sie die Datei mit dem Hintergrundbild (z. B. Grundriss oder Gebäudeplan) aus.
3. Jeder Kameragruppe kann eine Informationsseite zugeordnet werden, in der z. B. spezielle Anweisungen zu einer Kameragruppe hinterlegt und nachgeschlagen werden können. Verschieben Sie den Regler nach rechts bis zur Position . Klicken Sie auf den Pfeil im grauen Feld und wählen Sie die gewünschte Datei aus.
4. Gridkachel-Bandbreitenbegrenzung: Wenn in der Grid-Ansicht eine sehr große Anzahl von Kameras dargestellt wird, kann dies zu einer Beeinträchtigung der Performanz führen. Um dies zu vermeiden, können Sie hier die Bildrate und Bildgröße der Livebilder der Kacheln begrenzen. Diese Begrenzung hat keinen Einfluss auf die im Fokusfenster dargestellte Kamera.
   ONVIF LoRes-Profil verwenden: Mit diesem Kontrollkästchen können Sie die Bildrate für Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen und MOBOTIX MOVE Kameras begrenzen. Bei aktiviertem Kontrollkästchen werden die Einstellungen für die Livebilder in den Kacheln herangezogen, die in den Bandbreiteneinstellungen als LoRes-Profil für diese Kameras erfasst wurde.