# Türstations Assistent

Der Türstation-Assistent führt Sie durch die grundlegenden Konfigurationsschritte der der ausgewählten Türstation.

Siehe auch:

- Türstationseinstellungen vornehmen
- Türstationen bedienen

## Basic Requirements

- Stellen Sie sicher, das auf der Türstation die aktuelle Software (Firmware) installiert ist. Andernfalls kann die Konfiguration fehlschlagen.
- Weitere zu konfigurierende Türstationen (inklusive S1x, S2x Kameras) müssen in der Geräteleiste aufgelistet sein.
- Ändern Sie für alle Türstationen das Standard-Passwort. Dafür können Sie den System Absichern Assistent verwenden.
- MxDisplay Geräte können ausschließlich mit den Standard-Zugangsdaten konfiguriert werden (Standard-Passwort: "meinsm").

## Schritt für Schritt

1. Zum Öffnen der Ansicht Assistenten & Extras, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfäche Ansichten-Auswahl. Wählen Sie die Ansicht Assistenten & Extras.
Bild vergrößern
2. Wählen Sie die relevante Türstations (-Kamera) in der Geräteübersicht oder Kamera-Gruppenübersicht und klicken Sie auf Türstation initialisieren. Select the related door startion (camera) Device bar or the Camera/Group bar and click Initialize Door Station. Der Türstations-Assistent startet.
Bild vergrößern
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die im Einführungstext beschriebenen Basis-Anforderungen für die weitere Konfiguration erfüllen. Klicken Sie auf Weiter.
Enlarge image
4. Wählen Sie die Geräte, die Sie konfigurieren möchten und klicken Sie auf Weiter. Die ausgewählten Geräte werden konfiguriert. Dieser Vorgang kann eine Weile dauern.
   Hinweis: Nur Geräte mit passender Software können ausgewählt werden. Die Master-Türstation kann nicht ausgewählt werden.
Bild vergrößern
5. Prüfen Sie die Zusammenfassung der konfigurierten Geräte und klicken Sie auf Weiter.
Bild vergrößern
6. Befolgen Sie die folgenden verbleibenden Konfigurationsschritte klicken auf Fertigstellen.
   - Initialisierung von Türstation-RFID-Modulen
   - MxBell als Remote-Station hinzufügen
   - Definieren der Beziehungen zwischen Adressen und entfernten Türstationen (Gegenstellen)
   - I/O-Verkabelung konfigurieren
   - Abschließende Konfigurationaller Türstationen (Kameras)
   - Setup MxDisplay
   Bild vergrößern

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. All rights reserved.