## Bildkorrektur: PTZ und Anzeigemodi in Aufzeichnungen

Auch in aufgezeichneten Bildern können Sie zoomen und Bildausschnitte verschieben (PTZ). Dadurch lassen sich bestimmte Bildbereiche näher betrachten, während der aufgezeichnete Videostream wiedergegeben wird. Bei Dual-Kameras wird zusätzlich der Regler angezeigt, mit dem Sie auswählen, ob nur Bilder des rechten oder des linken Sensors oder die Bilder beider Sensoren angezeigt werden. Für die aufgezeichneten Bilder hemisphärischer Kameras können Sie unterschiedliche Anzeigemodi auswählen.

### Zoomen und Bildausschnitte verschieben

Zum Zoomen können Sie sowohl den Regler als auch das Mausrad nutzen. Um einzelne Bildausschnitte zu betrachten, können Sie das aufgezeichnete Bild mit dem Mauszeiger verschieben.

### Sensor auswählen

Bei Dual-Kameras können Sie auswählen, ob nur Aufzeichnungen des rechten oder des linken Sensors oder beiden angezeigt werden. Ziehen Sie dazu den Regler nach rechts auf (linker Sensor) oder weiter nach rechts auf (rechter Sensor).

### Anzeigemodi und Panorama-Korrektur

Für die Anzeige aufgezeichneter Bilder hemisphärischer Kameras bzw. Kameras mit entsprechenden Objektiven (L12/B016, L23/B036, L25/B041) können Sie verschiedene Anzeigemodi auswählen. Um ein möglichst natürliches Bild zu erhalten, werden die Bilder in diesen Modi automatisch von der Kamera entzerrt. Diese Entzerrung kann mit der Panorama-Korrektur noch weiter verfeinert werden. Die Entzerrung findet dabei nur lokal statt. Das bedeutet, dass die aufgezeichneten Bilder nur auf dem Computer entzerrt dargestellt werden. Die gespeicherten Aufzeichnungen (Kamera oder Dateiserver) werden davon nicht beeinflusst.

#### Anzeigemodi auswählen

- Vollbild: Es wird das gesamte (verzerrte) Vollbild angezeigt.
- Normal: Es wird ein entzerrtes Bild angezeigt, in dem PTZ-Aktionen ausgeführt werden können.
- Panorama: Es wird das entzerrte Bild eines kompletten Raumes (entzerrtes 180°-Panorama) von der linken bis zur rechten Wand angezeigt. Das Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) beträgt 8:3.
- Surround: Es werden Teilbilder in jede der vier Himmelsrichtungen in einer gemeinsamen Ansicht gezeigt. Alle vier Ansichten können unabhängig voneinander durch PTZ-Aktionen verändert werden.
- Doppel-Panorama: Es wird eine Panorama-Ansicht für den nördlichen Bildteil zusammen mit einer Panorama-Ansicht für den südlichen Bildteil in einem Bild mit einem Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) von 4:3 gezeigt. Diese Ansicht macht nur für eine an der Decke montierte hemisphärische Kamera Sinn.
- Panorama-Fokus: Diese Ansicht stellt eine Kombination der Panorama-Ansicht (8:3) und zweier kleinerer Einzelansichten (jeweils 4:3) in einem Bild zur Verfügung.

Zum Auswählen einer Ansicht verschieben Sie den Regler nach rechts bis zur gewünschten Position. Diese Position wird bis zur nächsten Änderung automatisch gespeichert.

#### Panorama-Korrektur

Die bereits entzerrten Bilder der Anzeigemodi können Sie mit der Panorama-Korrektur weiter verfeinern. Ziehen Sie den Regler nach rechts auf und korrigieren Sie das Bild mit dem Mauszeiger. Zum Speichern der korrigierten Einstellung klicken Sie auf den Regler und halten ihn, bis in der Bildmitte das Regler-Symbol kurz eingeblendet wird.