# Programmeinstellungen

Für MxMC können Sie verschiedene Optionen festlegen und Voreinstellungen bestimmen. Öffnen Sie dazu im Menü die Einstellungen unter MxManagementCenter > Einstellungen (Mac) oder Datei > Einstellungen (Windows).

### Allgemeine Einstellungen

Sprache: Ändern der Sprache. Damit die Änderung wirksam wird, müssen Sie u. U. einen Neustart durchführen.

Verhalten: Deaktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass bei einem Doppelklick eine Vollbilddarstellung auf dem Haupt- oder weiteren Monitoren ausgeführt wird.

Anzeigebereich: Wenn Sie in der Kamera-/Gruppenleiste und in der Alarm-/Exportleiste arbeiten, können Sie die Breite der Leisten vergrößern. Hier können Sie einstellen, ob dann der Anzeigebereich automatisch angepasst werden soll.

Grafikmodus: Wenn Sie hemisphärischen Bilder entzerren möchten, muss diese Option aktiviert sein. Voraussetzung für die Nutzung dieser Option ist eine Grafikkarte mit Unterstützung von OpenGL V2.1, da diese zur Entzerrung von übertragenen hemisphärischen Bildern verwendet wird. Deaktivieren Sie OpenGL, wenn ihre Grafikkarte dies nicht unterstützt oder wenn Probleme bei der Anzeige der Kamerabilder auftreten.

### Netzwerk

Proxy-Server: Wählen Sie hier den gewünschten Proxy aus. Wenn Sie Kein Proxy auswählen, wird eine direkte Verbindung aufgebaut. Bei der Auswahl System-Proxy werden die Proxy-Einstellungen des Systems inklusive der definierten Ausnahmen verwendet.

### Software-Update

MxMC kann über die Aktualisierungsfunktion automatisch nach einer neuen Programmversion suchen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Nach Updates suchen und legen Sie das Abfrageintervall fest. Für die Aktualisierungsfunktion ist eine Verbindung ins Internet erforderlich.
Die Suche nach neuen Versionen kann auch manuell erfolgen. Klicken Sie dazu auf Jetzt suchen. Falls eine neuere Programmversion verfügbar ist, wird dies angezeigt.

### Benachrichtigungen

Alarme: Zusätzlich zu der Signalisierung in der Alarmleiste oder Alarminfoleiste, können Sie mit einer Alarmmeldung und/oder Alarmton über Alarme informiert werden. Aktivieren Sie Alarmbenachrichtigungen, um eine Alarmmeldung zu erhalten. Wählen Sie den gewünschten Alarmton aus und legen dessen Dauer und Lautstärke fest.

Klingel: Bei einem Klingeln wird eine Klingelbenachrichtigung eingeblendet. Wählen Sie hier den gewünschten Klingelton der Benachrichtigung aus und stellen Sie dessen Lautstärke ein.

### Überwachung

Verbindungsausfall: Wenn die Verbindung zu einer Kamera unterbrochen wird (z. B. aus technischen Gründen wie Netzwerkfehler oder durch Ändern der Kamera-Zugangsdaten), kann dies als Warnung angezeigt werden.
Das Einrichten dieser Warnung nehmen Sie hier vor. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbindungsausfall erkennen und bestimmen Sie, wie MxMC reagieren soll, wenn die Verbindung zu einer Kamera unterbrochen wird (Warnton und Alarmfenster).

Aktionsprotokoll: Mit Hilfe einer vollständigen Log-Funktion können Aktionen wie z. B. Playback starten, Exportieren, Ton einschalten, etc. protokolliert werden. Dadurch können alle Benutzeraktionen dokumentiert und eine komplette Beweiskette kann generiert werden. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Aktionsprotokoll und legen Sie fest, in welchem Intervall das Aktionsprotokoll archiviert und eine neues Protokoll angelegt werden soll. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, müssen Sie die Anwendung neu starten, damit die Aktivierung wirksam wird.
Das Aktionsprotokoll können Sie im Menü über Fenster > Aktionsprotokoll aufrufen.

Anwendungs-Fehlerbericht: Nach einem unerwarteten Programmende wird normalerweise ein Servicebericht erstellt. Wenn Sie dies nicht wünschen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Dialog anzeigen.

### Audio

Über die Mikrofon-Empfindlichkeit können Sie festlegen, mit welcher Lautstärke und Empfindlichkeit Töne an die Kamera übertragen werden. Die Standard-Einstellung ist für Gegensprechverbindungen optimiert und sollte nur bei sehr lauten oder sehr leisen Umgebungen verändert werden.

Freisprechen und Push-to-Talk
Standardmäßig ist die Option Freisprechen aktiviert. Bei sehr lauten Umgebungsgeräuschen und bei Problemen mit dem Gegensprechen können Sie mit der Option Push-to-Talk auf Wechselsprechen umschalten.

### Datenmenge

Maximale Ereignisanzahl/Maximaler Zeitbereich: Mit der Ereignisanzahl und dem Zeitbereich bestimmen Sie, innerhalb welchen Zeitbereichs wie viele Ereignisinformationen maximal nach einem erneuten Öffnen des MxMC im Ereigniszähler in der Live-Ansicht bzw. als Ereignis-Vorschaubilder in der Events-Ansicht angezeigt werden. Dadurch können beim initialen Laden der Ereignisinformationen lange Wartezeiten vermieden und Speicherplatz gespart werden.

### Caches

Cache-Größen für Aufzeichnungspfade: Um die Wiedergabe-Performance zu verbessern, können Sie die internen Cache-Größen für Playback hier einstellen. Dies gilt sowohl für die Wiedergabe über die Kamera, als auch für die Wiedergabe von einem Dateiserver. Dabei gilt zu beachten, dass der hier eingestellte Cache den verfügbaren Arbeitsspeicher für andere Prozesse reduziert und somit andere Programme in ihrer Performance beeinflussen kann.

Festplatten-Cache für Ereignisbilder: Damit Ereignisbilder schneller geladen werden und zur Reduzierung der Netzwerklast, können Sie die den Festplatten-Cache für Ereignisbilder vergrößern. Wenn die Ereignisbilder nicht auf der Festplatte gespeichert werden sollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Festplatten-Cache für Ereignisbilder.

### Schnappschuss-Bilder

Sie können Schnappschüsse des aktuellen Kamerabildes machen und als Datei abspeichern. In den Einstellungen legen Sie fest, wo und in welcher Qualität MxMC die Datei abspeichert. Wenn Sie keinen Zielordner angeben, wird eine Datei auf Ihrem Desktop erstellt.

### Live-Recorder

Wenn Sie eine verdächtige Situation beobachten, die aufgezeichnet werden soll, können Sie in der Live-Ansicht wie auch in der Grid-Ansicht eine manuelle Aufzeichnung starten. Während Sie die Situation im Livebild beobachten, werden die Bilder aufgezeichnet und als MXG-Datei gespeichert. Wo die Clips gespeichert werden und wie lange aufgezeichnet wird, können Sie hier festlegen. Wenn Sie keinen Zielordner angeben, wird eine MXG-Datei auf Ihrem Desktop erstellt.

### Dateiserver (Aufzeichnungspfade)

Dateiserver (Aufzeichnungspfade) werden ab MxManagementCenter 2.1 in der Komponenten Ansicht konfiguriert.

### Fernsteuerung

Das MxMC kann durch ein anderes Programm mittels HTTP-Aufrufen gewissermaßen „ferngesteuert“ werden. Dazu müssen Sie in den Einstellungen diese Funktion aktivieren und einen passenden Port definieren. Klicken Sie auf einen der Beispiel-Links, um eine Auflistung der ausführbaren Befehle einzusehen.

### Joystick-PTZ

Das Joystick-Verhalten kann an persönliche Wünsche angepasst werden. Wählen Sie erst die PTZ-Art und legen Sie dann je Achse das Verhalten fest.

PTZ-Art

- Ansichts-PTZ: Die Aktionen finden in der Anwendung statt, das bedeutet, es wird nur der Bildausschnitt des aktuellen Livebildes geändert. Das Zoomen hat keinen Einfluss auf eine eventuelle Aufzeichnung des generierten Kamerabildes.
- Kamera-PTZ: Das Zoomen wird in der Kamera ausgeführt und kann sich auf die Aufzeichnung auswirken, falls nicht das Vollbild aufgezeichnet wird.
- Externer PTZ: Wenn eine Kamera eines anderen Herstellers verwendet wird, legen Sie hier das Joystick-Verhalten für diese Kamera fest.

Achsen

- X-Achse: Horizontale Bewegung
- Y-Achse: Vertikale Bewegung
- Z-Achse: Zoomen

Umkehren
Mit dieser Option können die Auswirkungen der Joystick-Bewegungen umgekehrt werden.

Empfindlichkeit
Falls die einzelnen PTZ-Funktionen zu träge reagieren, erhöhen Sie die Empfindlichkeit bzw. bei zu schnellen Reaktionen verringern Sie die Empfindlichkeit.

Progression
Um das Verhalten der Joystick-Bewegungen einzustellen klicken Sie auf . Die lineare Progression ist das Standardverhalten.

- Linear: Grundeinstellung
- Logarithmisch: Wenn bei wenig Joystick-Bewegung bereits eine zu starke Reaktion erfolgt, kann dies mit dieser Einstellung ausgeglichen werden.
- Exponentiell: Wenn bei starker Joystick-Bewegung nur eine geringe Reaktion erfolgt, kann dies hiermit ausgeglichen werden.

Joystick kalibrieren
Bevor Sie das Joystick-Verhalten anpassen, empfehlen wir den Joystick zu kalibrieren. Dabei werden die Grundeinstellungen des Joystick (Verhalten und Geschwindigkeit) ermittelt.

### MxMessageSystem

Diese Einstellung wird momentan für den MxThinClient benötigt. Da die Kamera-Livebilder mit dem MxMessageSystem auf den MxThinClient aufgeschaltet werden, müssen Sie zuerst hier das MxMessageSystem aktivieren. Achten Sie darauf, dass die gleichen Parameter eingestellt sind wie im MxThinClient.

### Smart Data-System (Retailsystem)

Das Smart Data-System (früher "Retailsystem") wird ab MxManagementCenter 2.1 in der Komponenten Ansicht konfiguriert.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.