# Kamera-Grundeinstellungen konfigurieren

MxMC bietet die Möglichkeit Einstellungen direkt auf den Kameras anzupassen. Einige der Konfigurationsmöglichkeiten sind in der Konfigurations-Ansicht unter der grünen Kachel Grundeinstellungen zusammengefasst. Dieser Bereich umfasst alle Themen, die für eine Inbetriebnahme wichtig bzw. notwendig sind. Im Gegensatz zur "Erweiterten Konfiguration" sind die Kamera-Grundeinstellungen nicht an eine Lizenz gebunden und daher immer verfügbar.

Hinweis: MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, können nicht mithilfe von MxMC konfiguriert werden. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

### Grundeinstellungen öffnen

1. Öffnen Sie die Konfigurations-Ansicht durch Rechtsklicken auf die Navigationstaste in der Bedienleiste. Wählen Sie die Konfigurations-Ansicht aus.
   Hinweis: Beim Öffnen der Ansicht wird immer die Konfiguration einer Kameragruppe geladen.
2. Wenn Sie keine Lizenz zur Nutzung der "Erweiterten Konfiguration" erworben haben, wird der Bereich Grundeinstellungen direkt geöffnet.
3. Wenn Sie eine Lizenz zur "Erweiterten Konfiguration" erworben haben, wird die Einstiegsseite zur Konfigurations-Ansicht geöffnet. Klicken Sie auf die Kachel Grundeinstellungen.

### Grundeinstellungen konfigurieren

1. Durch Klicken auf den jeweiligen Tab öffnet sich der zugehörige Themenbereich.
2. Nehmen Sie Ihre Einstellungen je Themenbereich wie gewünscht vor.
   Detailliertere Informationen zur Bearbeitung der Einstellungen finden Sie in der Tabelle im Anschluss. Durch Klicken auf den jeweiligen Themenbereich in der Tabelle wird eine Informationsseite zu den einzelnen Themenbereichen der Grundeinstellungen geöffnet.

Grundeinstellung | Dazugehörende Parameter
--- | ---
Allgemeine Einstellungen | Scharfschaltung, Netzfrequenz, Audioquelle
Netzwerk | Interner Host-Name, BOOTP/DHCP, Zweite IP-Adresse
Zeit | Automatische Synchronisierung mit einem Zeitserver, Keine automatische Synchronisierung
Bildeinstellungen | Bildgröße, JPEG-Qualität, Kamera-Auswahl, Anzeigemodus, Installation, Belichtungsfenster, Belichtungsprogramm, Maximale Belichtungszeit
MxActivitySensor | Aktiv, Profilname, Ereignistotzeit, Erkennungsbereich bearbeiten
Aufzeichnung | Scharfschaltung, Aufzeichnungsmodus

### Geänderte Einstellungen anwenden und sichern

Mit den Bedienelementen am unteren Rand der Konfigurations-Ansicht können die geänderten Einstellungen z. B. permanent gesichert oder die Parameterwerte auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

Änderungen anwenden
Normalerweise werden die Änderungen in der Konfigurations-Ansicht mit Eingabe oder mit Auswahl des neuen Wertes wirksam. Da dies bei den Netzwerkeinstellungen u.U. zu Problemen führen kann, werden im Tab Netzwerkeinstellungen die Änderungen nicht automatisch übernommen. Stattdessen färbt sich in der Bedienleiste das Symbol Änderungen anwenden rot und zeigt damit an, dass die Änderung noch nicht wirksam ist. Um Ihre Änderungen anzuwenden, klicken Sie auf .

Konfiguration sichern
Wenn Parameterwerte geändert werden, färbt sich in der Bedienleiste das Symbol Konfiguration sichern rot. Änderungen werden immer temporär in der Kamera gespeichert. Damit die aktuellen Einstellungen auch nach dem nächsten Neustart verwendet werden, müssen die Änderungen permanent gesichert werden.

1. Klicken Sie auf Konfiguration sichern . Eine Systemabfrage wird geöffnet. Klicken Sie in der Abfrage auf Speichern.
2. Wenn Sie die Änderungen nicht beibehalten möchten, klicken Sie auf Verwerfen. Damit werden die Änderungen verworfen und die zuletzt permanent gespeicherte Gesamtkonfiguration wird wieder hergestellt.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Die Parameterwerte des geöffneten Tabs können auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt werden. Klicken Sie dazu auf .

Änderungen rückgängig machen oder wiederholen
Durch Klicken auf machen Sie die letzte Änderung wieder rückgängig. Durch Klicken auf führen Sie die letzte Änderung noch einmal aus.

### Parameterwerte für mehrere Kameras in der Konfigurationsleiste ändern

Die Konfigurationsleiste am rechten Rand bietet die Möglichkeit die Einstellungen mehrerer Kameras einer Gruppe zu ändern, ohne die Kamera oder die Kameragruppe wechseln zu müssen.

#### Wert für eine Kamera ändern

1. Falls die Konfigurationsleiste noch nicht geöffnet ist, öffnen Sie sie durch Klicken auf den rechten Randstreifen in der Anwendung.
2. Klicken Sie auf die gewünschte Parameterbezeichnung in den Grundeinstellungen. Diese färbt sich gelb und in der Konfigurationsleiste werden alle Werte zu diesem Parameter angezeigt, die für diese Gruppe eingestellt sind. Den einzelnen Werten sind jeweils die Kameras zugeordnet, für die dieser Wert eingestellt ist.
3. Markieren Sie die gewünschte Kamera und ziehen Sie sie per Drag&Drop auf den entsprechenden Parameterwert. Der Zielbereich wird dabei gelb markiert.

#### Wert für mehrere Kameras ändern

Wenn für mehrere Kameras der gleiche Wert eingestellt ist und dieser Wert geändert werden soll, klicken Sie in der Konfigurationsleiste auf das Parameter-Auswahlfeld. Ändern Sie dann den Parameterwert für die jeweils gleich konfigurierten Kameras auf einmal.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.