# Alarmhandling

Ein wichtiger Bestandteil eines Video-Management-Systems ist die Alarmierungsfunktion. Dabei legen Sie fest, welche Ereignisse zu Alarmen führen und wie Sie im Alarmfall benachrichtigt werden. Zusätzlich können Sie das Alarmierungsverhalten für einzelne Zeitbereiche in Wochenprofilen definieren.

Hinweis: Alarmhandling-Funktionen werden von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

### Alarmsignalisierung

Alarmauslösende Ereignisse können an verschiedenen Stellen signalisiert werden.

Wo? | Erläuterung
--- | ---
Alarmleiste und Alarminfoleiste | Wenn die Alarmsignalisierung im Dialog Kamerakonfiguration aktiviert ist, werden Sie durch eine rote Markierung der Alarmleiste und der Alarminfoleiste über die Ereignisse informiert, die zu einer Alarmierung führen (grüne Markierung bei einem Klingeln). Die Alarmleiste (1) befindet sich am unteren Rand des MxManagementCenter und die Alarminfoleiste (2) unterhalb des Kamerabildes der entsprechenden Kamera.
Alarmbenachrichtigung | Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Alarmmeldung und einem Alarmton benachrichtigen zu lassen. Voraussetzung dafür ist, dass die Alarmsignalisierung im Dialog Kamerakonfiguration aktiviert ist und das Kontrollkästchen Alarme in den Benachrichtigungen (Mac: Menü MxManagementCenter > Einstellungen, Windows: Menü Datei > Einstellungen) aktiviert wurde.
Kamerasymbol und Gruppensymbol in der Grafik-Ansicht | Wenn eine Kamera einen Alarm registriert, färbt sich das entsprechende Kamerasymbol rot (1) bzw. grün (Klingelereignis). Direkt in der Grafik-Ansicht können Sie sich über die aktuelle Situation dieser Kamera informieren, indem Sie ein kleines Livebild der Kamera einblenden (Mauszeiger über das Symbol bewegen) oder ein Livebild auf einem zweiten Monitor (sofern vorhanden) anzeigen (Doppelklicken auf das Kamerasymbol). Falls Sie eine zusätzliche Kameragruppe auf dem Hintergrundbild (Grundriss) positioniert haben, färbt sich die Kameragruppe rot (2) oder grün, wenn eine Kamera dieser Kameragruppe ein alarmauslösendes Ereignis registriert.

### Alarmsignalisierung einrichten

Wo und wie sich die Signalisierungsmöglichkeiten einstellen lassen, wird in der folgenden Tabelle beschrieben.

Signalisierung | Einstellung
--- | ---
Alarmleiste, Alarminfoleiste | Damit ein Alarm in der Alarmleiste und der Alarminfoleiste signalisiert wird, müssen Sie je Kamera die Alarmsignalisierung aktivieren und die Ereignisse auswählen, die zu einer Alarmierung führen sollen. Öffnen Sie dazu den Dialog Kamerakonfiguration durch Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera in der Kameraleiste. Alternativ können Sie den Dialog auch in der Geräteleiste öffnen durch Klicken auf und dann Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera. Klicken Sie auf Alarme und aktivieren Sie die Alarmsignalisierung und legen Sie die Ereignisse fest, die zu einer Alarmierung führen sollen.
Alarmbenachrichtigung | Zusätzlich zu der Signalisierung in der Alarmleiste und der Alarminfoleiste können Sie eine optische und akustische Benachrichtigung einrichten. Aktivieren Sie dazu in den Benachrichtigungen (Mac: Menü MxManagementCenter > Einstellungen, Windows: Menü Datei > Einstellungen) die Option Alarme und wählen Sie den Alarmton, die Alarmdauer und die Lautstärke aus.
Kamerasymbol und Gruppensymbol in der Grafik-Ansicht | Damit sich Kamerasymbol und Gruppensymbol in der Grafik-Ansicht bei einem alarmauslösenden Ereignis rot bzw. grün färben, müssen die gleichen Einstellungen vorgenommen werden, wie für die Signalsierung in der Alarmleiste und der Alarminfoleiste.
Zeitbereiche für die Alarmierung festlegen | Zu jedem Ereignistyp können Sie ein Wochenprofil auswählen mit Zeitbereichen, zu denen die Alarmierung erfolgen soll. Öffnen Sie dazu den Dialog Kamerakonfiguration durch Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera in der Kameraleiste. Alternativ können Sie den Dialog auch in der Geräteleiste öffnen durch Klicken auf und dann Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera. Stellen Sie sicher, dass die Option Alarme aktiviert ist. Solange kein Wochenprofil zugewiesen ist, gilt die Einstellung für die gesamte Zeit von Montag 00:00 bis Sonntag 24:00 Uhr. Um ein Wochenprofil für einen Ereignistyp anzulegen, klicken Sie auf Wochenprofile bearbeiten. Zum Anlegen und Auswählen eines Wochenprofils siehe auch Alarmfilter setzen.

### Alarmbilder filtern

Alarmbilder werden in der Alarmleiste und in der Recherche-Ansicht gesammelt angezeigt. Um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, können Sie die Anzeige der Bilder nach verschiedenen Kriterien filtern.

Alarmbilder in der Alarmleiste filtern (Abschnitt "Anzeige der Alarmbilder filtern"):
Die Alarmbilder in der Alarmleiste sind chronologisch angeordnet. Die Anzeige der Alarmbilder können Sie nach Kamera, nach Gruppe, nach Ereignistyp und Bestätigungsstatus filtern.

Recherche-Ansicht nach Ereignistypen filtern:
Alle Ereignisbilder der ausgewählten Kameras werden chronologisch sortiert angezeigt. Diese Anzeige können Sie nach Ereignistypen filtern.

### Alarmaufzeichnung abspielen

Die Aufzeichnung zu einem Alarm können Sie mit dem Instant-Playback direkt in der Alarmleiste (Abschnitt "Aufzeichnung abspielen") oder auch direkt in der Recherche-Ansicht abspielen.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.