## Histogrammleiste

Das Histogramm in der Histogrammleiste stellt die Verteilung der Ereignishäufigkeit dar und bietet so einen schnellen Überblick über die Ereignisse einer oder mehrerer Kameras. Das Histogramm öffnen Sie in der Playback-Ansicht und im Grid-Playback durch Klicken auf den dunkelgrauen Randstreifen oder Sie wählen in der Menüzeile Ansicht > Smart Data-Leiste. Beim Öffnen wird immer der gesamte Zeitraum der kameraintern protokollierten Ereignisse dargestellt.

- Angezeigter Zeitraum: Die Datum- und Zeitangaben in den beiden Feldern jeweils oben und unten geben Anfang und Ende der kamerainternen Ereignisprotokollierung an. Diesen Zeitbereich können Sie manuell ändern. Wenn Sie den Zeitbereich manuell geändert haben, wird links ein kleines Kreuz sichtbar. Durch Klicken auf das Kreuz werden Datum und Uhrzeit automatisch wieder auf die Ausgangsdaten zurückgesetzt.
- Filterfunktion: Die Anzeige können Sie nach Kamera und Gruppe und nach Ereignistyp filtern. Dazu gibt es die beiden Regler: den Kamerafilter und den Ereignisfilter . Durch Verschieben der Regler stellen Sie die Filter ein.

- Kamerafilter:
  Alle Kameras , Kameras der aktuellen Gruppe ,
  Aktuelle Kamera .
- Ereignisfilter:
  MxActivitySensor , Videomotion , Verhaltensdetektion , Erschütterungssensor , Beleuchtung , Mikrofon ,
  PIR-Sensor , Temperatur , Interne Ereignisse , Nachrichtenereignisse , Meta-Ereignisse , Signalereignisse , Zeitereignisse , Klingeln , Mailbox-Nachrichten ,
  Türstation , RFID zurückgewiesen , PIN zurückgewiesen ,
  Alle Ereignistypen .

Hinweis: Wenn im Dialog Kamerakonfiguration die Hintergrundalarmierung (siehe unter Netzwerkdaten erfassen oder ändern) deaktiviert ist, wird für die Kameras nur dann eine Verbindung aufgebaut, wenn sie auch benötigt wird, also z. B. für die Live-Anzeige oder Playback über die Kamera. Wenn Sie also bei deaktivierter Hintergrundalarmierung den Kamerafilter Alle Kameras setzen, werden auch nur die Daten der aktuell verbundenen Kameras im Histogramm angezeigt.
- Aufbau des Histogramms: Das Histogramm gliedert sich in einen Übersichtsbereich auf der linken Seite und einen gezoomten Bereich auf der rechten Seite. Die gelbe Rollbalken im Übersichtsbereich markiert den Bereich, der im gezoomten Bereich dargestellt wird. Durch Klicken auf kann die Länge (z. B. 6 Stunden oder ein Tag) im gezoomten Bereich eingestellt werden. Wenn als Zoombereich „benutzerdefiniert“ eingestellt ist, kann die Länge des Zoombereichs auch durch Ziehen der Ränder des gelben Rollbalkens verändert werden.
  Wenn Sie im Übersichtsbereich und im gezoomten Bereich nur Ereignisse anzeigen möchten, die Aufzeichnungen ausgelöst haben, klicken Sie auf .
  Der rosafarben markierte Bereich zeigt den Zeitbereich an, in dem zu den protokollierten Ereignissen Aufzeichnungen vorliegen.
  Hinweis: Das Ereignishistogramm kann einen längeren Bereich umfassen als Aufzeichnungen vorhanden sind.

- Häufigkeitsverteilung: An der Länge der Balken erkennen Sie die Häufigkeit, mit der innerhalb einer Zeiteinheit Ereignisse protokolliert wurden. Um die Häufigkeitsverteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt genauer zu untersuchen, klicken Sie auf . Die Darstellung erfolgt dann mit erhöhter Auflösung.
  Wenn Sie nun genauer wissen möchten, was sich zu einem Zeitpunkt mit hoher Ereignisauslösung ereignet hat, klicken Sie auf die entsprechende Stelle im gezoomten Bereich oder im Übersichtsbereich. Der rote Marker zeigt die aktuelle Position an. Sofern dort eine Aufzeichnung vorliegt, wird diese in der Playback-Ansicht angezeigt und kann abgespielt werden.