## Grid-Layout festlegen

#### Auto-Grid-Modus

Standardmäßig wird in der Grid-Ansicht der Auto-Grid-Modus verwendet. Im Auto-Grid-Modus versucht MxMC immer – entsprechend des eingestellten Formats (Seitenverhältnisse) der Kamerabilder (4:3, 16:9, 8:3), der Größe des Fokusfensters und der Anzahl der Kameras – den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Beim Ändern der Fenstergröße passt sich dann das Grid-Layout automatisch an. Zum Einstellen des Grid-Layouts stehen folgende Regler zur Verfügung:

- = Format der Kamerabilder und des Fokusfensters (4:3, 16:9, 8:3)
- = Größe des Fokusfensters (1x, 2x, ..., 8x so groß wie die Kamerabilder)
- = Maximale Anzahl der Kameras

Schieben Sie die Regler in die gewünschte Position. Zum Beenden des Editiermodus klicken Sie auf .

#### Manueller Modus

In diesem Modus kann jede einzelne Grid-Kachel einer Gruppe (inklusive Fokusfenster) auf Basis des eingestellten Grundrasters (4:3, 16:9, 8:3) positioniert und in der Größe verändert werden. Die Skalierung erfolgt dabei horizontal und vertikal in ganzen Vielfachen der Grundrasterkacheln. Dies ermöglicht es − im Gegensatz zum bisherigen automatischen Gridmodus − verschiedene Bildformate innerhalb einer Gruppe zu mischen. So können nun beispielsweise für ein Grundraster im Format 4:3 Kacheln mit den Formaten 4:3, 8:3, 16:3, 4:6 usw. oder für ein Grundraster im Format 16:9 Kacheln mit den Formaten 16:9, 32:9, 16:18 usw. erzeugt werden.
Reicht der verfügbare Platz beim Verschieben oder Vergrößern einer Kachel nicht aus (weil sich schon eine Kachel an der neuen Position befindet), reduziert MxMC automatisch die absolute Größe aller Kacheln und sorgt durch Einfügen von Spalten und Zeilen dafür, dass die Kachel am gewünschten Platz dargestellt werden kann.
Die so erzeugte Kachelanordnung wird automatisch für jede Fenstergröße fixiert, d. h. im Gegensatz zur bisherigen automatischen Gridanordnung wird beim Ändern der Programmfenstergröße die Kachelanordnung nicht verändert.

Um vom Auto-Grid-Modus in den manuellen Modus zu wechseln, schieben Sie den Regler nach rechts auf . Im manuellen Modus stehen folgende Regler zur Verfügung:

- = Format der Kamerabilder und des Fokusfensters (4:3, 16:9, 8:3)
- = Maximale Anzahl der Kameras

Schieben Sie die Regler in die gewünschte Position. Um nun eine Kachel zu positionieren, bewegen Sie den Mauszeiger über die entsprechende Kachel. Klicken Sie auf und ziehen Sie die Kachel in die gewünschte Position. Zur besseren Orientierung wird dabei ein blauer Rahmen eingeblendet, der die Zielposition anzeigt.
Um die Größe einer Kachel (auf Basis des festgelegten Formats) einzustellen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kachelrand bis ein zweiseitiger Pfeil eingeblendet wird. Ziehen Sie die Kachel in die gewünschte Größe. Zum Beenden des Editiermodus klicken Sie auf .