## Bildkorrektur: PTZ und Anzeigemodi

Um Objekte in einem Bildbereich besser zu erkennen, können Sie das Livebild zoomen und Bildausschnitte verschieben (PTZ). Dies ist innerhalb der von der Kamera gelieferten Bilder je nach Bildeinstellung (z. B. Panorama oder Vollbild) möglich. Zur schnellen Auswahl dieser Bildausschnitte sind in der Kamera verschiedene Bildpositionen bereits vordefiniert, die mit dem Regler angefahren werden können.
Bei Dual-Kameras wird zusätzlich der Regler angezeigt, mit dem Sie auswählen, ob nur das Livebild des rechten oder des linken Sensors oder die Livebilder beider Sensoren angezeigt werden.
Für die Livebild-Anzeige hemisphärischer Kameras können Sie unterschiedliche Anzeigemodi auswählen.

### Zoomen und Bildausschnitte verschieben

Zum Zoomen können Sie sowohl den Regler als auch das Mausrad nutzen. Das Zoomen findet lokal statt, was bedeutet, dass nur der Bildausschnitt des aktuellen Livebildes geändert wird.
Um einzelne Bildausschnitte zu betrachten, können Sie das Livebild mit dem Mauszeiger verschieben.

Wenn Sie die PTZ-Aktionen auf der Kamera ausführen möchten, können Sie auf Kamera-PTZ umschalten. Die PTZ-Aktionen verändern dann das Livebild der Kamera und wirken sich damit auch auf die Aufzeichnung aus, wenn nicht das Vollbild aufgezeichnet wird. Klicken Sie dazu auf den Regler und halten Sie den Regler, bis er blinkt. Zoomen Sie dann wie gewünscht. Zum Speichern klicken Sie erneut auf den Regler und halten ihn, bis er nicht mehr blinkt.

### Bildausschnitte auswählen und anpassen

#### Bildausschnitte auswählen

Um schnell einen bestimmten Bildausschnitt zu betrachten, gibt es mehrere Bildpositionen, die in der Kamera bereits werkseitig vorkonfiguriert sind.

- Vorschau , Detail , Übersicht und Point of Interest
- Oben , Unten , Links , Rechts

Mit Auswahl einer Position fährt die Kamera diese an. Dies bedeutet, das Zoomen wird in der Kamera ausgeführt und kann sich auf die Aufzeichnung auswirken, falls nicht das Vollbild aufgezeichnet wird. Verschieben Sie den Regler bis zur nächsten bzw. bis zur gewünschten Position.

#### Bildausschnitte anpassen

Die werkseitig vorkonfigurierten Bildpositionen können Sie anpassen. Wählen Sie eine Position aus und ändern Sie sie wie gewünscht. Halten Sie den Regler an dieser Position bis er einmal blinkt. Der neue Bildausschnitt ist damit gespeichert.

### Sensor auswählen

Wenn Sie bei einer Dual-Kamera nur Livebilder des rechten oder des linken Sensors anzeigen möchten, ziehen Sie den Regler nach rechts auf (linker Sensor) oder weiter nach rechts auf (rechter Sensor).

### Entzerrung von hemisphärischen Bildern

Für die Livebild-Anzeige hemisphärischer Kameras bzw. Kameras mit entsprechenden Objektiven (L12/B016, L23/B036, L25/B041) können Sie verschiedene Anzeigemodi auswählen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie in den Einstellungen (Mac: Menü MxManagementCenter > Einstellungen > Allgemein; Windows: Menü Datei > Einstellungen > Allgemein) die Option OpenGL aktivert haben. Um ein möglichst natürliches Bild zu erhalten, werden die Bilder in diesen Modi automatisch von der Kamera entzerrt. Diese Entzerrung kann mit der Panorama-Korrektur noch weiter verfeinert werden. Die Auswahl eines Anzeigemodus wird immer lokal ausgeführt und hat keinen Einfluss auf die Kamera-Einstellung. Die Auswahl wird jedoch in anderen Programm-Ansichten synchronisiert. Wenn Sie also für eine Kamera in der Live-Ansicht einen Anzeigemodus auswählen, gilt dieser Modus auch für die Anzeige dieser Kamera im Fokusfenster in der Grid-Ansicht und für die Livebilder in der Grafik-Ansicht. Gleichzeitig werden auch die Ereignisbilder in der Alarmleiste und in der Recherche-Ansicht im gewählten Anzeigemodus angezeigt.

#### Entzerrungsmodus auswählen

- Vollbild: Es wird das gesamte (verzerrte) Vollbild angezeigt.
- Normal: Es wird ein entzerrtes Bild angezeigt, in dem PTZ-Aktionen ausgeführt werden können.
- Panorama: Es wird das entzerrte komplette Bild (entzerrtes 180°-Panorama) von der linken bis zur rechten Seite angezeigt. Das Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) beträgt 8:3.
- Surround: Es werden Teilbilder in jede der vier Himmelsrichtungen in einer gemeinsamen Ansicht gezeigt. Alle vier Ansichten können unabhängig voneinander durch PTZ-Aktionen verändert werden.
- Doppel-Panorama: Es wird eine Panorama-Ansicht für den nördlichen Bildteil zusammen mit einer Panorama-Ansicht für den südlichen Bildteil in einem Bild mit einem Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) von 4:3 gezeigt. Diese Ansicht ist für eine an der Decke montierte hemisphärische Kamera gedacht.
- Panorama-Fokus: Diese Ansicht stellt eine Kombination der Panorama-Ansicht (8:3) und zweier kleinerer Einzelansichten (jeweils 4:3) in einem Bild zur Verfügung.

Zum Auswählen eines Modus verschieben Sie den Regler nach rechts bis zur gewünschten Position. Diese Position wird bis zur nächsten Änderung automatisch gespeichert.

#### Panorama-Korrektur

Die bereits entzerrten Bilder der Anzeigemodi können Sie weiter verfeinern. Wenn z. B. das Bild im Panorama-Modus nicht zentriert ist, kann eine trapezförmige Verzerrung vorhanden sein. Mit der Panorama-Korrektur können Sie diese Verzerrung anpassen, damit der gewählte Bildausschnitt möglichst natürlich wirkt. Ziehen Sie dazu den Regler nach rechts auf und korrigieren Sie das Bild mit dem Mauszeiger. Zum Speichern der korrigierten Einstellung klicken Sie auf den Regler und halten ihn, bis in der Bildmitte das Regler-Symbol kurz eingeblendet wird.