# In der Recherche-Ansicht suchen und wiedergeben

Mit der Recherche-Ansicht haben Sie die Möglichkeit, aufgezeichnete Ereignisbilder auf einmal zu durchsuchen. Zur schnelleren Übersicht können Sie die Ergebnisse nach Ereignistyp, z. B. nach Klingelereignissen oder Bewegungsereignissen filtern. Oder Sie lassen sich nur die vorher in der Playback-Ansicht als wichtig markierten Ereignisse anzeigen. Die Suchergebnisse werden als Vorschaubilder mit Kameraname, Zeitstempel und Art der Aufzeichnungsauslösung dargestellt. Die Aufzeichnung zu einem Ereignis kann direkt im Ereignisbild abgespielt werden. Aus dem Ereignisbild können Sie auch direkt in die Playback-Ansicht springen, um dort die zugehörige Aufzeichnung abzuspielen.

Hinweis: Die Recherche-Ansicht steht für MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht zur Verfügung. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

### Ereignisbilder einer Kamera anzeigen

Öffnen Sie die Kameraleiste durch Klicken auf den grauen oberen Randstreifen. Ziehen Sie das Kamerabild der gewünschten Kamera per Drag&Drop in den Bildbereich der Ansicht. Die Ereignisbilder dieser Kamera werden angezeigt.
Alternativ: Das gewünschte Kamerabild können Sie auch per Drag&Drop aus der Geräteleiste ziehen.

Ereignisbilder nachladen
Es kann vorkommen, dass die Anzahl der gespeicherten Aufzeichnungen sehr groß ist. Das Laden aller Ereignisbilder würde in diesem Fall sehr lange dauern. Um dies zu vermeiden, werden standardmäßig nur die neuesten Ereignisse geladen. Die restlichen Ereignisbilder können Sie jedoch nachladen. Klicken Sie dazu auf Mehr laden .

### Ereignisbilder einer Kameragruppe anzeigen

Öffnen Sie die Kameragruppenleiste durch Klicken auf den grauen oberen Randstreifen. Durch erneutes Klicken auf den Randstreifen wechseln Sie in die Kameragruppenansicht. Ziehen Sie das Symbolbild der gewünschten Kameragruppe per Drag&Drop in den Bildbereich der Ansicht. Die Ereignisbilder der einzelnen Kameras der Kameragruppe werden angezeigt.
Alternativ: Die gewünschte Kameragruppe können Sie auch per Drag&Drop aus der Geräteleiste ziehen.

### Nach Ereignistypen filtern

Anfänglich werden alle Ereignisbilder der ausgewählten Kameras chronologisch sortiert angezeigt. Diese Anzeige können Sie nach Ereignistypen filtern.

Öffnen Sie den Dialog zum jeweiligen Ereignistyp durch Rechtsklick auf das entsprechende Icon in der Bedienleiste. Wählen Sie dann ein oder mehrere Ereignisse aus. Die Anzeige der Ereignisse wird entsprechend der Auswahl gefiltert.

Ereignistypen | Unterkategorien | Erläuterung
--- | --- | ---
Bildanalyse- ereignisse | MxActivitySensor | Ausgelöst durch kontinuierliche Bewegungen von Personen oder Objekten in bestimmten Bildbereichen.
| Video-Bewegungsmelder | Ausgelöst durch Bewegungen in vorher definierten Bewegungsfenstern.
| Verhaltensdetektion | Der Sensor reagiert auf unterschiedliche Verhaltensprofile der verfolgten Objekte im Bild. Ausgelöst durch Abweichen von den erfassten Verhaltensprofilen.
Umgebungs- ereignisse | Erschütterungssensor | Ausgelöst durch Erschütterungen an der Kamera (z. B. Gewalteinwirkung).
| Beleuchtung | Ausgelöst durch Über- oder Unterschreiten der festgelegten Beleuchtungsstärke.
| Mikrofon | Ausgelöst durch Überschreiten der festgelegten Lautstärke der vom Mikrofon aufgenommenen Geräusche.
| PIR-Sensor | Der Passiv-Infrarot-Sensor erfasst sich bewegende Wärmequellen. Ausgelöst durch Überschreiten des fesgelegten Schwellwertes.
| Temperatur | Ausgelöst durch Über- oder Unterschreiten bestimmter Temperaturschwellen.
Interne Ereignisse | Aktionsgruppen-Terminierung | Ausgelöst durch die beendete Ausführung einer Aktionsgruppe.
| Zustand des benutzerdefinierten Signals | Ausgelöst durch Zustandsänderungen der benutzerdefinierten Signale.
| Aufzeichnung | Ausgelöst durch Zustandsänderungen der Aufzeichnung (Beginn, Ende, etc.).
Nachrichten- ereignisse | Netzwerkmeldung | Ausgelöst durch den Empfang einer Netzwerkmeldung über TCP/IP.
| MxMessageSystem | Ausgelöst durch den Empfang einer Nachricht über das MxMessageSystem über den MxBus oder aus dem Netzwerk.
Meta-Ereignisse | Ereigniszähler | Ausgelöst durch quantitative Auswertung anderer Ereignisse.
| Logisches UND-Ereignis | Ausgelöst durch das gleichzeitige Auftreten mehrerer Ereignisse.
| Ereignislogik | Ausgelöst durch die Reihenfolge des Auftretens von Ereignissen.
Signalereignisse | Signaleingang | Die Schalteingänge der Kamera können Ereignisse auslösen. Beispielsweise können Sie die Türklingel mit dem Schalteingang verbinden, um beim Betätigen der Klingel ein Ereignis auszulösen.
| Benutzer-Klick | Ausgelöst durch das Klicken auf den Softbutton User Click.
Zeitereignisse | Periodisches Ereignis | Ausgelöst durch periodisch wiederkehrende Ereignisse.
| Zufallsereignis | Ausgelöst durch einen zufälligen Zeitpunkt mit festgelegter zu erwartender Frequenz.
| Zeitgesteuertes Ereignis | Ausgelöst zu festgelegten Zeitpunkten.
Türstations- ereignisse | Klingelereignis | Ausgelöst durch das Klingeln an der Tür.
| Mailbox-Nachricht | Ausgelöst durch das Hinterlassen einer Mailbox-Nachricht.
| Türstationsereignisse | Ausgelöst durch das Öffnen der Tür.
| RFID-Karte abgelehnt | Ausgelöst durch die Nutzung einer ungültigen RFID-Karte.
| PIN abgelehnt | Ausgelöst durch die Eingabe einer falschen PIN.

### Ereignisse markieren

Bei der Durchsicht der Ereignisbilder können Sie Ereignisse als „wichtig“ markieren durch Rechtsklicken auf das Ereignisbild. Auch Ereignisse, die Sie beim Recherchieren im Playback oder in der Alarmleiste als „wichtig“ markiert haben, können Sie sich so in der Recherche-Ansicht gesammelt anzeigen lassen.

### Ereignis wiedergeben

Instant-Playback:
Sie können die Aufzeichnung zu einem Ereignis direkt im Ereignisbild anschauen (Instant-Playback). Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über das Bild. Drei Bedienelemente werden eingeblendet. Klicken Sie auf , um die Wiedergabe zu starten.
Tipp: Ein Einfachklick in das Bild nach dem Starten der Wiedergabe öffnet die Aufzeichnung bildschirmfüllend im aktuellen Programmfenster.

Playback-Ansicht:
Sie können die Aufzeichnung auch in der Playback-Ansicht abspielen. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über das Ereignisbild. Durch Klicken auf wechseln Sie in die Playback-Ansicht.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.