## Bandbreite

Mit dem MxManagementCenter können Sie von verschiedenen Orten aus auf die Kameras zugreifen. Dazu definieren Sie unterschiedliche Umgebungen, für die Sie dann jeweils die Zugangsdaten für die einzelnen Kameras festlegen. Durch Zuordnung der entsprechenden Bandbreite bestimmen Sie, wie in verschiedenen Umgebungen mit unterschiedlich schneller Anbindung die Bilder von den Kameras abgeholt und als Livebilder angezeigt bzw. zur Recherche bereitgestellt werden. Die Bandbreiteneinstellung kann mit dieser Funktion temporär überschrieben werden, ohne dass damit die Kameraeinstellung für die aktuelle Umgebung geändert wird.

- HiRes: Die Bilder werden mit den aktuellen Kameraeinstellungen übertragen.
- LoRes: Die Bilder werden in CIF-Größe mit geringer Bildrate bereitgestellt.
- Unverändert: Wenn Sie die Bandbreite mehrmals geändert haben, können Sie hiermit schnell zurück auf die Kamera-Einstellung in dieser Umgebung wechseln.