# Funktionsüberblick Kameras

Mit MxMC können auch MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, eingebunden und bedient werden. Der komplette MxMC-Funktionsumfang steht jedoch nicht allen Kameratypen jedoch zur Verfügung.
Die folgende Tabelle gibt eine kurze Auflistung, welche Funktionen mit welchen Kameratypen genutzt werden können.

Funktion | MOBOTIX Kamera | MOBOTIX MOVE | ONVIF Kamera
--- | --- | --- | ---
Kamerakonfiguration | ja | nein | nein
Alarmhandling | ja | nein | nein
Zugriff auf Aufzeichnungen | uneingeschränkt | nur über MOBOTIX NAS | nur über MOBOTIX NAS
Aufzeichnungswiedergabe | uneingeschränkt | nur vorwärts Abspielen | nur vorwärts Abspielen
Export | uneingeschränkt | nur als MJPEG und H.264 (H.264 mit entsprechender Lizenz) | nur als MJPEG und H.264 (H.264 mit entsprechender Lizenz)
Recherche-Ansicht | ja | nur für markierte Ereignisse | nur für markierte Ereignisse
Sonderfunktionen der Recherche (Post-VM, Histogramm, Smart Data) | ja | nein | nein
Überprüfen der Systemsicherheit | ja | nein | nein
PTZ | Kamera-PTZ | mechanisches PTZ | mechanisches PTZ
Nachträgliche Entzerrung hemisphärischer Bilder | ja | nein | nein
Live-Recorder | ja | nein | nein
Kameragruppen | uneingeschränkt | ohne Gruppenfunktionen | ohne Gruppenfunktionen
Türstationsfunktionen und Schaltfunktionen | ja | nein | nein
MxThinClient-Geräte | ja | nein | nein
Schnappschuss-Bilder | ja | nein | nein

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.