## Aufzeichnung

In diesem Tab können die wichtigsten Aufzeichnungs-Einstellungen vorgenommen werden.

#### Scharfschaltung

Die Scharfschaltung der Ereignissteuerung steuert die Aufzeichnung der Kamera. Damit die Aufzeichnung durchgeführt werden kann, muss jedoch auch die Haupt-Scharfschaltung der Kamera aktiviert sein.

Parameter | Erläuterung
--- | ---
Aus | Die Aufzeichnungsfunktion ist abgeschaltet. Es werden keine weiteren Parameter angezeigt.
Aktiviert | Die Aufzeichnungsfunktionen der Kamera ist aktiviert (Standardeinstellung).
CS | Die Aufzeichnung wird über ein benutzerdefiniertes Signal aktiviert.
Vom Master | Die Aufzeichnungsfunktion der Kamera ist nur aktiviert, wenn auch die Aufzeichnung der Master-Kamera aktiviert ist.

#### Aufzeichnungsmodus

Hier wählen Sie die Aufzeichnungsart für Ereignisse und Bildserien aus. Je nachdem welchen Aufzeichnungsmodus Sie wählen, werden die dazu passenden Parameter angezeigt.

Aufzeichnungsart | Parameter
--- | ---
Einzelbildaufzeichnung | Es werden einzelne JPEG-Vollbilder mit Vor- und Nachalarmbildern ohne Ton gespeichert. #### Einzelbild-Intervall Legt die Zeitspanne zwischen den jeweiligen aufgezeichneten Voralarm- und Nachalarmbildern fest. Sie können Werte von Null bis maximal zehn Minuten einstellen. #### Voralarmbilder Anzahl der vor dem Ereignis aufgezeichneten Bilder. #### Nachalarmbilder Anzahl der nach dem Ereignis aufgezeichneten Bilder. #### Unbegrenzte Vorhaltezeit Standardmäßig ist die Vorhaltezeit auf unbegrenzt gesetzt. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie eine maximale Vorhaltezeit in Tagen und Stunden auswählen. Die maximale Vorhaltezeit gibt an, wie lange Bilder und Videosequenzen aufbewahrt werden und zugreifbar sind.
Ereignisaufzeichnung | Speichert jedes Ereignis in Clip-Dateien im MxPEG-Format mit variabler Bildrate und optionalen Audiodaten. #### Audiodaten aufzeichnen Wenn in der Kamera verfügbar, können zusätzlich Audiodaten aufgenommen werden. Setzen Sie diese Option auf aktiv, um die Speicherung von Audiodaten zu aktivieren. #### Ereignis-Bildrate Aufzeichnungsgeschwindigkeit nach Eintritt eines Ereignisses in Bildern (fps) oder Sekunden (s). #### Aufzeichnungsdauer vor Ereignis Zusätzliche Aufzeichnungsdauer vor einem Ereignis in Sekunden. #### Aufzeichnungsdauer nach Ereignis Zusätzliche Aufzeichnungsdauer nach dem Ereignis in Sekunden oder Minuten. #### Unbegrenzte Vorhaltezeit Standardmäßig ist die Vorhaltezeit auf unbegrenzt gesetzt. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie eine maximale Vorhaltezeit in Tagen und Stunden auswählen. Die maximale Vorhaltezeit gibt an, wie lange Bilder und Videosequenzen aufbewahrt werden.
Daueraufzeichnung | Speichert Video- und optionale Audiodaten kontinuierlich als MxPEG-Clips. #### Audiodaten aufzeichnen Wie bei der Ereignisaufzeichnung können zusätzlich Audiodaten durchgängig und mit gleichbleibender Qualität aufgezeichnet werden. Setzen Sie diese Option auf aktiv, um das Mikrofon zu aktivieren. #### Bildrate Aufzeichnungsgeschwindigkeit der Daueraufzeichnung. #### Unbegrenzte Vorhaltezeit Standardmäßig ist die Vorhaltezeit auf unbegrenzt gesetzt. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie eine maximale Vorhaltezeit in Tagen und Stunden auswählen. Die maximale Vorhaltezeit gibt an, wie lange Bilder und Videosequenzen aufbewahrt werden.