# Geräte und Quellen hinzufügen

Bild vergrößern

### Kameras im lokalen Netz hinzufügen

Kameras und Türstationen, die sich im lokalen Netz befinden, können automatisch erkannt und aufgelistet werden.

1. Klicken Sie auf . Der Willkommensassistent wird geöffnet und alle Kameras, die sich im lokalen Netzwerk befinden, werden aufgelistet.
2. Wählen Sie die Kamera aus, die hinzugefügt werden soll (bei Mehrfachauswahl CMD-Taste + Klicken (Mac), STRG-Taste + Klicken (Windows)).
3. Vergeben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Klicken Sie dazu auf . Bei Mehrfachauswahl erhalten alle Kameras diesen Benutzernamen und dieses Passwort.
4. Klicken Sie anschließend auf und dann auf Fertigstellen. Alle neu hinzugefügten Kameras werden in der Geräteleiste im Abschnitt Kameras aufgeführt und Livebilder der Kameras können bereits angezeigt werden.
5. Verschiedene Kameradaten der einzelnen Kameras sollten nun noch vervollständigt werden. Dazu steht Ihnen der Dialog Kamerakonfiguration zu Verfügung. Zum Öffnen rechtsklicken Sie entweder auf die einzelnen Kameras oder Sie klicken auf das Symbol , welches eingeblendet wird, wenn Sie den Mauszeiger über den Kameranamen bewegen. Der Dialog Kamerakonfiguration wird geöffnet.
6. Wenn Sie die Kameradaten im Dialog Kamerakonfiguration vervollständigt haben, schließen Sie den Dialog. Schließen Sie dann den Editiermodus der Geräteleiste durch Klicken auf .

### Kameras manuell hinzufügen

Kameras, die sich außerhalb des lokalen Netzwerks befinden, wie z. B. im Internet, müssen manuell hinzugefügt werden.

1. Klicken Sie auf . Der Dialog Kamerakonfiguration wird geöffnet.
2. Erfassen Sie die Kamera-Zugangsdaten:
   Name: Geben Sie einen aussagekräftigen Kameranamen ein.
   URL: IP-Adresse der Kamera.
   Remote URL: Damit auf die Kamera außerhalb des lokalen Netzwerks zugegriffen werden kann, erfassen Sie deren externe Adresse, wie z. B. eine, die Sie über DynDNS registriert haben. Gleichzeitig müssen Sie auch die Option Remote aktivieren.
   Benutzername, Kennwort: Benutzernamen und das Kennwort der Kamera eingeben.
3. Vervollständigen Sie die Netzwerkdaten und richten Sie die Alarmsignalisierung ein, wie unter Kamerakonfiguration beschrieben.
4. Wenn Sie die Daten im Dialog Kamerakonfiguration vervollständigt haben, schließen Sie den Dialog. Schließen Sie dann den Editiermodus der Geräteleiste durch Klicken auf .

### Kameragruppen anlegen

1. Zum Anlegen einer Kameragruppe klicken Sie auf . Der Dialog Gruppenkonfiguration wird geöffnet.
2. Erfassen Sie die Daten, wie unter Kameragruppen einrichten beschrieben.
3. Wenn Sie die Daten im Dialog Gruppenkonfiguration vervollständigt haben, schließen Sie den Dialog. Schließen Sie dann den Editiermodus der Geräteleiste durch Klicken auf .

### Clips importieren

Exportierte MxPEG-Clips können mit MxMC angezeigt und abgespielt werden. Klicken Sie dazu auf . Der Dialog Clips laden wird geöffnet. Wählen Sie die gewünschte MXG-Datei aus und klicken Sie auf Öffnen. Der Clip wird in der Geräteleiste im Abschnitt Clips angezeigt.

### Aufzeichnungen importieren

Mit dieser Funktion können Sie von MOBOTIX Kameras erzeugte Speicherpfade hinzufügen.

1. Klicken Sie auf Aufzeichnungen. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis mit der Aufzeichnungsstruktur der Kamera aus und klicken Sie auf Öffnen.
2. Die Aufzeichnungen werden in der Geräteleiste im Abschnitt Clips & Aufzeichnungen angezeigt.

### MxFFS Medium

Mit dieser Funktion können Sie auf ein am USB-Anschluss angeschlossenes MOBOTIX-Speichermedium mit Aufzeichnungen im MxFFS-Format zugreifen.

Hinweis: Um MxFFS Medien auslesen zu könnnen müssen Sie MxManagementCenter mit Administratorrechten starten. Ohne Administratorrechte wird das Speichermedium nicht erkannt.

1. Klicken Sie auf MxFFS Medium.
2. Wählen Sie das gewünschte Verzeichnis aus und klicken Sie auf Öffnen.

Die Aufzeichnungen im MxFFS-Format werden in der Geräteleiste im Abschnitt Clips & Aufzeichnungen angezeigt.

### Clips-/ Aufzeichnungsgruppe erstellen

Clips und Aufzeichnungen können in Gruppen organisiert werden.

1. Klicken Sie auf Clips- / Aufzeichnungsgruppe erstellen
2. Geben Sie eine Namen für die Gruppe an.
3. Schieben Sie die gewünschten Clips und Aufzeichnungen in die Gruppe.

### MxThinClient verbinden

Bearbeiten Sie hier die MxThinClient-Einstellung. Der MxThinClient ist eine kompakte Lösung, um das Livebild einer MOBOTIX Kamera auf einem Monitor oder TV-Gerät mit HDMI-Anschluss anzuzeigen.

Name
Geben Sie hier den Namen (ohne Leerzeichen) für den MxThinClient.

URL
Geben Sie die URL bzw. die IP-Adresse des ThinClients ein.

Benutzername
Geben Sie hier den Benutzernamen des MxThinClient-Benutzers ein.

Password
Geben Sie hier das Password des ThinClient Benutzers ein.

Display Auflösung
Wählen Sie hier die Auflösung des am Monitor des MxThinClient anzuzeigenden Kamerabildes an.

Kamera Anzeige
Wählen Sie hier aus, wie lange das zugeordnete Kamerabild am Monitor des ThinClients angezeigt werden soll. Nach ausgewählten Zeitspanne zeigt der ThinClient seine konfigurierten Einstellungen wieder an (z. B. Sequenzen, Standbilder etc.)

MxThinClients können auch über die Komponentenansicht hinzugefügt werden

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.