## Bildeinstellungen

#### Bildgröße

Zur Festlegung der Bildgröße des Livebildes kann eine voreingestellte Auflösung ausgewählt oder eine benutzerdefinierte Größe bestimmt werden. Bei Auswahl der Option benutzerdefinierte Größe, wird die Bildgröße verwendet, die in der Kamera-Weboberfläche für diese Option definiert wurde. Doppelbilder (rechter und linker Bildsensor) haben automatisch die doppelte Breite.

#### JPEG-Qualität

Die JPEG-Qualität beeinflusst zum einen die Bildqualität, zum anderen die Dateigröße der von der Kamera erzeugten JPEG- und MxPEG-Dateien.
Bei einer Einstellung von 60% (Standardwert) sind gute Bilder für die meisten Anwendungen zu erreichen. Unter einem Wert von 20% beginnt die Kachelbildung im Bild. Oberhalb eines Wertes von 70% sind kaum Unterschiede zum nicht komprimierten Originalbild zu erkennen, jedoch steigt die Dateigröße unter Umständen auf über 100 kB an (bei 640 x 480 Pixeln Bildgröße).

#### Kamera-Auswahl

Für Dual-Kameras wählen Sie hier den Bildsensor aus, dessen Bilder angezeigt werden sollen: rechter Bildsensor, linker Bildsensor, beide Bildsensoren oder automatische Tag/Nacht-Umschaltung.
Zur Konfiguration der Bildeinstellungen der beiden Sensoren, wählen Sie zuerst den zu konfigurierenden Sensor über das linke oder rechte Kontrollkästchen in der Livebildvorschau aus und nehmen dann die gewünschten Einstellungen vor.

#### Anzeigemodus

Je nach Kameramodell stehen unterschiedliche Anzeigemodi zur Verfügung.

#### Alle Kameras außer Hemispheric-Modelle

- Vollbild: Es wird das gesamte Kamera-Livebild angezeigt.
- Objektiventzerrung: Es wird ein Teil des Kamera-Livebildes angezeigt (optisch korrekt entzerrt). Diese Option steht nur für L22-Objektive zur Verfügung, wenn dies in der Kamerakonfiguration so eingestellt wurde.
- Bild im Bild: Es wird ein verkleinertes Livebild des einen Kamerasensors im großen Bild des anderen Kamerasensors angezeigt. Diese Einstellung steht nur bei MOBOTIX Dual-Modellen zur Verfügung.
- Bild im Zoom: Es wird das gesamte Kamera-Livebild verkleinert in der rechten unteren Ecke des großen Kamera-Livebildes angezeigt. Damit stehen auch bei gezoomtem Livebild die Informationen aus dem gesamten Bild zur Verfügung.
- Ereignis im Bild: Es wird das jüngste Ereignisbild verkleinert in der rechten unteren Ecke das großen Kamera-Livebildes angezeigt.

#### Hemispheric-Modelle

- Vollbild: Es wird das gesamte (verzerrte) Vollbild des Bildsensors angezeigt.
- Normal: Es wird ein entzerrtes Bild angezeigt, das geschwenkt und geneigt werden kann. Dies ist die werkseitige Voreinstellung für Hemispheric-Kameras.
- Surround: Es werden Teilbilder in jede der vier Himmelsrichtungen in einer gemeinsamen Ansicht gezeigt. Alle vier Ansichten können unabhängig voneinander durch PTZ-Aktionen verändert werden.
- Panorama: Es wird das entzerrte Bild eines kompletten Raumes (entzerrtes 180°-Panorama) von der linken bis zur rechten Wand angezeigt. Das Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) beträgt 8:3.
- Panorama Fokus: Diese Ansicht stellt eine Kombination der Panorama-Ansicht (8:3) und zweier kleinerer Einzelansichten (jeweils 4:3) in einem Bild zur Verfügung.
- Doppel-Panorama: Es wird eine Panorama-Ansicht für den nördlichen Bildteil zusammen mit einer Panorama-Ansicht für den südlichen Bildteil in einem Bild mit einem Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) von 4:3 gezeigt. Diese Ansicht macht nur für ein an der Decke montiertes MOBOTIX Hemispheric-Modell Sinn. Beide Teilansichten (Nord und Süd) können unabhängig voneinander durch PTZ-Aktionen verändert werden.

#### Installation

Hier können Sie die Montageposition von MOBOTIX Hemispheric-Kameras einstellen: Wand, Decke oder Boden. Für Kameras mit zwei aktiven Bildsensoren stellen Sie die Montagepositionen für jeweils das linke und das rechte Objektiv getrennt ein.

#### Belichtungsfenster

Belichtungsfenster werden eingesetzt, um eine korrekte Belichtung bzw. Helligkeit des Kamera-Livebildes sicherzustellen.

#### Benutzerdefiniert

Erstellen und Bearbeiten individueller Belichtungsfenster. Wählen Sie die Option Benutzerdefinert und klicken Sie dann in das Livebild am unteren Rand. Mehrere Symbole werden eingeblendet, mit denen Sie folgende Aktionen ausführen können:

- Belichtungsfenster erstellen: Ziehen Sie mit dem Mauszeiger ein Fenster auf.
- Belichtungsfenster verschieben: Halten Sie den Mauszeiger auf das Fenster und schieben Sie mit gedrückter linker Maustaste das Belichtungsfenster in die gewünschte Position.
- Belichtungsfenster verändern: Halten Sie den Mauszeiger auf eins der weißen Quadrate bis das Symbol angezeigt wird. Ziehen Sie dann mit gedrückter linker Maustaste das Fenster größer oder kleiner.
- Belichtungsfenster löschen: Klicken auf .

#### Sichtbarer Bildbereich

Mit dieser Einstellung wird immer der aktuell sichtbare Bildbereich als Belichtungsmessfenster verwendet.

#### Vordefiniert

Mehrere vordefinierte Belichtungsfenster stehen zur Auswahl. Nach Auswahl des passenden Fensters wird dieses zum Überprüfen im Livebild angezeigt. Ein vordefiniertes Belichtungsfenster bezieht sich immer auf den Vollbild-Bereich, also das komplette Bild des Sensors.

- Vollbild: Gesamte Bildfläche
- Viertel: Messfenster in der Bildmitte, welches ein Viertel der sichtbaren Fläche umfasst.
- Zentrum: Messfenster in der Bildmitte
- Spot: Kleines Messfenster in der Bildmitte
- Oben: Horizontales Messfenster am oberen Bildrand
- Mitte: Horizontales Messfenster in der Bildmitte
- Unten: Horizontales Messfenster am unteren Bildrand
- Rechts: Vertikales Messfenster am rechten Bildrand
- Vertikal: Vertikales Messfenster in der Bildmitte
- Links: Vertikales Messfenster am linken Bildrand
- Rechts und Links: Zwei vertikale Messfenster jeweils am linken und rechten Bildrand

#### Belichtungsprogramm

Mit diesem Parameter können Sie die Balance zwischen möglichst kurzer Belichtungszeit und möglichst geringer Hardware-Verstärkung beeinflussen, um je nach Anwendungssituation einen guten Kompromiss zwischen bewegungsscharfen Bildern (kurze Belichtungszeit, hohe Verstärkung) und möglichst wenig Bildrauschen (lange Belichtungszeit, niedrige Verstärkung) zu finden.

- 0: Standardprogramm
- Negativ: Die Programme verwenden kürzere Belichtungszeiten, um die Bewegungsunschärfe zu reduzieren (kann Bildrauschen verstärken).
- Positiv: Die Programme verwenden längere Belichtungszeiten für rauschärmere Bilder; die Belichtung in sehr hellen Umgebungen wird nicht beeinflusst.

#### Maximale Belichtungszeit

Mit diesem Parameter wird die längste von der Kamera verwendete Belichtungszeit festgelegt. Mit der gewählten Einstellung können z. B. bei abnehmender Helligkeit Bewegungsunschärfen vermieden oder ganz bewusst zugelassen werden. Wo Bewegungsunschärfe eher unerwünscht ist, wählt man eine kürzere maximale Belichtungszeit. Wenn die Kamera auch bei wenig Licht gut belichtete Bilder (mit Bewegungsunschärfen) liefern soll, kann auch eine längere maximale Belichtungszeit (z. B. Max 1/1 = 1 Sekunde) verwendet werden.