## Kamerakonfiguration

Nachdem Sie die Kameras hinzugefügt haben, sollten Sie noch verschiedene Kameradaten vervollständigen. Auch im laufenden Betrieb können Anpassungen erforderlich sein. Erfassung und Anpassung der Kameradaten nehmen Sie im Dialog Kamerakonfiguration vor.

### Kamera-Zugangsdaten erfassen oder ändern

1. Name: Der Kameraname wird automatisch angezeigt. Bei Bedarf können Sie einen eindeutigen Kameranamen vergeben.
2. Verbindungsprotokoll: Damit MxMC eine Verbindung zur Kamera aufbauen kann,muss das je nach verfügbarer Schnittstelle des Kameraherstellers passende Verbindungsprotokoll ausgewählt werden. Wenn Sie die Kamera mit dem Willkommensassistenten eingebunden haben, wird das entsprechende Protokoll automatisch gezogen. Beim manuellen Hinzufügen der Kamera wählen Sie das passenden Protokoll aus.
3. URL: Die IP-Adresse wird entweder bei der Bonjour-Suche automatisch ermittelt und hier angezeigt oder sie wurde manuell erfasst.
4. Remote URL: Um später auf die Kamera auch außerhalb des lokalen Netzwerks zuzugreifen, können Sie bereits beim Einbinden der Kamera deren externe Adresse eintragen, z. B. eine, die Sie über DynDNS registriert haben. Beachten Sie: Bevor Sie von außerhalb des lokalen Netzes auf die Kamera zugreifen, muss auch die Option Remote aktiviert werden.
5. Benutzername, Passwort: Zugangsdaten, die Sie beim Hinzufügen eingegeben haben.

### Netzwerkdaten erfassen oder ändern

1. Umgebung: Hier sehen Sie die aktuell eingestellte Umgebung. Beim ersten Start des Programms wird die Standard-Umgebung angezeigt. Alle bereits angelegten Umgebungen sind im blauen Balken ersichtlich. Zur Auswahl der Umgebung klicken Sie auf die entsprechende Umgebung. Nehmen Sie dann die gewünschten Netzwerkeinstellungen für die ausgewählte Umgebung vor.
2. Hintergrundalarmierung: Bei aktiver Option wird eine permanente Eventstream-Verbindung zur Kamera aufgebaut, unabhängig davon, ob MxMC gerade einen Livestream abholt oder nicht.
   Auch die Alarme werden über die Eventstream-Verbindung an MxMC signalisiert und entsprechend Ihren Einstellungen (siehe Alarmsignalisierung einrichten oder anpassen) angezeigt. In Situationen, in denen eine ständige Eventstream-Verbindung nicht benötigt wird oder gar unerwünscht ist (z. B. bei hoher Systemlast durch Einsatz sehr vieler Kameras oder die Nutzung von MxMC in Umgebungen mit schlechter Netzanbindung), können Sie diese Option deaktivieren.
   Bei deaktivierter Option wird nur dann eine Eventstream-Verbindung aufgebaut, wenn sie auch benötigt wird, also z. B. für die Live-Anzeige oder Playback über die Kamera. In diesem Fall werden Alarme nur dann von der Kamera signalisiert, wenn eine Verbindung besteht. Per Werkseinstellung ist diese Option deaktiviert.

   Hinweis: Diese Option wird von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

3. Remote: Beim Einbinden der Kamera im lokalen Netz ändern Sie diese Einstellung nicht. Diese Option aktivieren Sie erst, wenn Sie auf die Kamera außerhalb des lokalen Netzes (also z. B. über DynDNS) zugreifen möchten.
4. SSL: Die Verschlüsselung der Verbindung zwischen MxMC und der Kamera ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie möchten, dass die Verbindung verschlüsselt stattfindet, aktivieren Sie diese Option. Voraussetzung hierfür ist, dass auf der Kamera HTTPS aktiviert wurde (im Browser unter Admin Menu > Netzwerk-Konfiguration > Webserver > HTTPS-Einstellungen).

   Hinweis: Diese Option wird von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Für einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

5. Bandbreite und Bandbreiteneinstellungen:
   - Bandbreite und Bandbreiteneinstellungen (MOBOTIX Kameras):
     Bestimmen Sie mit der Bandbreite, ob Sie die Bilder standardmäßig von der Kamera in HiRes oder LoRes abholen wollen. Welche Werte (Bildrate, Bildgröße und Bildqualität) jeweils für HiRes- und LoRes-Verbindungen herangezogen werden, legen Sie in den Bandbreiteneinstellungen fest.
   - Bandbreite und Verbindungsdaten (MOBOTIX MOVE / ONVIF Kameras):
     Bestimmen Sie mit der Bandbreite, ob Sie die Bilder standardmäßig von der MOBOTIX MOVE / ONVIF Kamera in HiRes oder LoRes abholen wollen. Mit der Option Verbindungsdaten legen Sie fest mit welcher Bildrate, Bildgröße und Bildqualität die Bilder von der Kamera jeweils für HiRes- und LoRes-Verbindungen abgeholt werden.
     Durch Klicken auf Verbindungsdaten öffnen Sie den Dialog zum Zuordnen und Ändern des HiRes- und LoRes-Profils der Kamera.
     Standardmäßig werden beim Hinzufügen einer MOBOTIX MOVE / ONVIF Kamera zwei Profile (MxHiQuality für HiRes und MxLoQuality für LoRes) angelegt. Zum manuellen Anlegen der Profile klicken Sie auf Mx-Profile anlegen.
     Zum Ändern der Einstellungen eines ausgewählten Profils wählen Sie die gewünschten Profilparameter in den jeweiligen Auswahlfeldern aus und übertragen die Änderungen durch Klicken auf Änderungen übertragen.
     Hinweis: Im Gegensatz zu Bandbreiteneinstellungen von MOBOTIX Kameras erfolgen Änderungen an den Medienprofilen von MOBOTIX MOVE / ONVIF Kameras direkt auf den Kameras. Deshalb wirken sich diese Änderungen auf alle Anwendungen aus, die diese Profile verwenden.

### Aufzeichnungseinstellungen festlegen

Auf gespeicherte Aufnahmen kann je nach Verbindungsprotokoll auf verschiedene Arten zugegriffen werden.

#### Für MOBOTIX Kameras:

- Über Kamera (MOBOTIX Kameras): Zugriff auf Aufzeichnungen über die Kamera.
- Über einen Aufzeichnungspfad: Zugriff auf Aufzeichnungen über einen zuvor definierten Aufzeichnungspfad. Aufzeichnungspfade können Sie in den Programmeinstellungen festlegen (Mac: MxManagementCenter > Einstellungen > Aufzeichnungspfade; Windows: Datei > Einstellungen > Aufzeichnungspfade).
- Über ein lokales Verzeichnis: Zugriff auf Aufzeichnungen, die lokal auf dem Computer gespeichert sind.

#### Für MOBOTIX MOVE / ONVIF Kameras:

- Über MOBOTIX NAS: Zugriff auf Aufzeichnungen über ein zuvor definiertes MOBOTIX NAS. Die Zugangsdaten können Sie in den Programmeinstellungen festlegen (Mac: MxManagementCenter > Einstellungen > Aufzeichnungspfade; Windows: Datei > Einstellungen > Aufzeichnungspfade).

Um die gewünschte Einstellung vorzunehmen, klicken Sie auf Aufzeichnungseinstellungen. Ein weiterer Dialog wird geöffnet.

1. Wählen Sie den gewünschten Aufzeichnungspfad aus.
Zugriff über die Kamera:
Hier sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
Zugriff über Aufzeichnungspfad:

- Wählen Sie den passenden Aufzeichnungspfad aus und stellen Sie das passende Format ein:
  MxFFS: für Aufzeichnungen, die in einem MxFFS-Archiv gespeichert wurden
  MxFileServer: wenn die Aufzeichnungen in der klassischen MOBOTIX Ordner-/Dateistruktur abgelegt sind.
- MxMC sucht im zuvor festgelegten Dateiserverpfad nach Unterverzeichnissen mit entsprechenden Aufzeichnungen. Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie im Auswahlfeld Geräteverzeichnis das zur Kamera passende Verzeichnis.

Zugriff über lokales Verzeichnis:

- Wählen Sie die Option Lokaler Pfad aus und stellen Sie das passende Format ein.
- Tragen Sie dann den Dateipfad im Textfeld Lokaler Pfad ein.
  Hinweis: Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Textfeld, um einen Dateiauswahldialog zur einfacheren Suche zu erhalten.

Zugriff über MOBOTIX NAS:

- Wählen Sie das passenden MOBOTIX NAS aus und wählen Sie dann das passende Geräteverzeichnis anhand der angezeigten IP-Addressen aus.

2. Schließen Sie den Dialog. Die Einstellungen werden beim Verlassen des Dialoges automatisch gespeichert.

### Alarmsignalisierung einrichten oder anpassen

Hier können Sie für die aktuelle Kamera festlegen, welche der auslösenden Ereignistypen zu einer Alarmierung führen. Die Alarmierung wird Ihnen dann an verschiedenen Stellen signalisiert:

- Alarmleiste: Alarmleiste färbt sich rot oder grün (Klingeln), Alarmbilder werden in der Alarmleiste angezeigt.
- Alarminfoleiste: Alarminfoleiste in den Livebildern färbt sich rot oder grün (Klingeln).
- Alarmmeldung: Eine zusätzliche optische und akustische Benachrichtigung kann eingerichtet werden.

Um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie auf Alarme. Der Dialog Alarme wird geöffnet.

1. Stellen Sie sicher, dass die Alarmsignalisierung aktiviert ist.
2. Wählen Sie dann die Ereignistypen aus, die zu einer Alarmierung führen sollen.
3. Zu jedem Ereignistyp können Sie ein Wochenprofil auswählen mit Zeitbereichen, zu denen die Alarmierung erfolgen soll. Solange kein Wochenprofil zugewiesen ist, gilt die Einstellung für die gesamte Zeit von Montag 00:00 bis Sonntag 24:00 Uhr.

- Um Wochenprofile anzulegen, klicken Sie auf Wochenprofile bearbeiten. Der Dialog Wochenprofile wird geöffnet. Mehrere vordefinierte Profile stehen bereits zur Auswahl, wie z. B. das Profil Wochenende (Samstag 00:00 bis Sonntag 24:00).
- Um ein neues Profil anzulegen, klicken Sie auf . Vergeben Sie eine Bezeichnung. Ziehen Sie dann die gewünschten Zeitblöcke auf. Einen Zeitblock können Sie verkleinern oder vergrößern, indem Sie den Block anklicken und mit dem Mauszeiger die Seitenränder verschieben. Sie können auch einen ganzen Block verschieben. Klicken Sie dazu auf den Block und verschieben ihn mit dem Mauszeiger. Um einen Zeitblock zu löschen, markieren Sie den Zeitblock und klicken auf .
- Der Name eines bestehenden Profils kann geändert werden. Rechtsklicken Sie dazu auf den Namen und überschreiben Sie ihn.

4. Zum Auswählen eines Wochenprofils klicken Sie in das Feld Wochenprofil neben dem Ereignistyp und wählen das gewünschte Profil.
5. Zur Arbeitserleichterung können Sie die Einstellungen eines Wochenprofils invertieren. Wenn Sie z. B. bereits ein Profil mit Öffnungszeiten angelegt haben und schnell eine Alarmierung außerhalb der Öffnungszeiten einrichten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Wochenprofil invertieren und das Profil wird invertiert.