# Kameras und Kameragruppen

Hier finden Sie Informationen zur Verwaltung der Kameras und der Kameragruppen. Dazu gehören Themen wie z. B. Netzwerkdaten einer Kamera ändern oder Kameras zwischen Kameragruppen austauschen.
Hinweis: Zur Ausführung dieser Verwaltungsfunktionen werden Administratorrechte benötigt.

### Kameras verwalten

#### Kameradaten bearbeiten

Zum Ändern der Zugangsdaten und der Netzwerkdaten einer Kamera öffnen Sie den Dialog Kamerakonfiguration.

1. Rechtsklicken Sie dazu entweder auf die gewünschte Kamera in der Kameraleiste (1) oder Sie öffnen in der Geräteleiste den Editiermodus und rechtsklicken auf die entsprechende Kamera (2). Der Dialog Kamerakonfiguration wird geöffnet.
2. Ändern Sie die Daten wie gewünscht.

#### Kameradaten vieler Kameras bearbeiten

Im Dialog Multi-Kamerakonfiguration können Sie die von MxMC verwendeten Authenfikationsdaten als auch die Umgebungseinstellungen vieler Kameras in einem Arbeitsschritt ändern.

1. Öffnen Sie dazu den Editiermodus in der Geräteleiste durch Klicken auf .
2. Markieren Sie die gewünschten Kameras.
   Mac: CMD-Taste + Klicken, Windows: STRG-Taste + Klicken
3. Rechtsklicken Sie auf eine der markierten Kameras. Der Dialog Multi-Kamerakonfiguration wird geöffnet.

#### Hintergrundalarmierung der Kamera aktivieren/deaktivieren

Hinweis: Die Hintergrundalarmierung wird von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

Bei aktiver Option wird eine permanente Eventstream-Verbindung zur Kamera aufgebaut, unabhängig davon, ob MxMC gerade einen Livestream abholt oder nicht. Auch die Alarme werden über die Eventstream-Verbindung an MxMC signalisiert und entsprechend Ihren Einstellungen (siehe Alarmfilter setzen) angezeigt. In Situationen, in denen eine ständige Eventstream-Verbindung nicht benötigt wird oder gar unerwünscht ist (z. B. bei hoher Systemlast durch Einsatz sehr vieler Kameras oder die Nutzung von MxMC in Umgebungen mit schlechter Netzanbindung), können Sie diese Option deaktivieren.
Bei deaktivierter Option wird nur dann eine Eventstream-Verbindung aufgebaut, wenn sie auch benötigt wird, also z. B. für die Live-Anzeige oder Playback über die Kamera. In diesem Fall werden Alarme nur dann von der Kamera signalisiert, wenn eine Verbindung besteht. Per Werkseinstellung ist diese Option deaktiviert.

1. Zum Öffnen des Dialogs Kamerakonfiguration rechtsklicken Sie entweder auf die entsprechende Kamera in der Kameraleiste (1) oder Sie öffnen in der Geräteleiste den Editiermodus und rechtsklicken dort auf die entsprechende Kamera (2). Der Dialog Kamerakonfiguration wird geöffnet.
2. Aktivieren/Deaktivieren Sie die Funktion Hintergrundalarmierung.

#### Kameras löschen

1. Öffnen Sie den Dialog Kamerakonfiguration durch Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera in der Kameraleiste (1) oder Sie öffnen in der Geräteleiste den Editiermodus und rechtsklicken dort auf die entsprechende Kamera (2). Der Dialog Kamerakonfiguration wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf Entfernen.

### Kameragruppen verwalten

#### Kameras zwischen Kameragruppen austauschen

In der Geräteleiste können Sie Kameras schnell per Drag&Drop von einer Gruppe in eine andere Gruppe verschieben.

1. Öffnen Sie in der Geräteleiste den Editiermodus durch Klicken auf und verschieben Sie die Kameras per Drag&Drop wie gewünscht.
2. Schließen Sie den Editiermodus durch Klicken auf .

#### Kamera aus einer Kameragruppe entfernen

1. Öffnen Sie in der Geräteleiste den Editiermodus durch Klicken auf .
2. Ziehen Sie die Kamera aus der entsprechenden Gruppe per Drag&Drop auf .
3. Wenn Sie die gewünschten Kameras aus den Gruppen gelöscht haben, schließen Sie den Editiermodus durch Klicken auf .

#### Kameragruppe löschen

Wenn Sie eine Kameragruppe löschen, werden die zugeordneten Kameras dabei nicht gelöscht.

1. Öffnen Sie den Editiermodus durch Klicken auf .
2. Ziehen Sie eine Gruppe aus dem jeweiligen Abschnitt per Drag&Drop auf .
3. Schließen Sie anschließend den Editiermodus durch Klicken auf .

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.