## MXU-Dateien importieren

Mithilfe einer manuell erstellten Liste im .mxu-Format können Sie in MxMC schnell eine große Anzahl von Kameras, Kameragruppen, Geräte und Aufzeichnungen/Clips hinzufügen. Damit der Inhalt der MXU-Datei korrekt ausgelesen werden kann, sind bei der Erstellung der Liste bestimmte Formatvorgaben einzuhalten.
Wichtig: Das Importieren von MXU-Dateien ersetzt nicht den Projektimport, bei dem Programmeinstellungen, wie z. B. die Einstellungen zu den Kameras und Kameragruppen mit den dazugehörigen Layouts importiert werden.

#### Format für einen einfachen Import

Für den einfachen Import von Kameras muss eine MXU-Datei folgendes Format haben:

- UTF-8 unformatierter Text
- Eine oder mehrere Kamerazeilen mit folgendem Aufbau:
  Name<TAB>IP<TAB>Username<TAB>Password<CR LF/LF>
- Elemente einer Kamerazeile müssen durch ein oder mehrere TAB getrennt werden.
- Für einen Zeilenumbruch CR LF (Windows-Format) oder LF (UNIX-Format) verwenden.
- Kommentarzeilen beginnen mit //
- Kameranamen müssen eindeutig sein; Kameras mit gleichem Namen werden nicht erneut hinzugefügt.

Beispiel:

          Main Entrance   10.6.37.25   admin   meinsm
          Side Entrance   10.6.15.206  admin   meinsm
          Entrance Gate   10.6.23.132  admin   meinsm

#### Format für einen erweiterten Import

Für den Import von Kameras, Gruppen, Clips und Einstellungen für Graphik- und Grid-Ansicht müssen weitere Formatvorgaben eingehalten werden.

#### MXU-Dateien importieren

1. Zum Importieren der Kameras und Kameragruppen im Willkommensassistenten klicken Sie auf MXU importieren. Wenn gewünscht, speichern Sie das bestehende Projekt.
2. Öffnen Sie die MXU-Datei.
3. Entscheiden Sie, ob die Kameras und die Gruppen aus der MXU-Datei die gesamte Konfiguration ersetzen sollen oder sie nur hinzugefügt werden sollen.