## Alarmeinstellungen

Falls neue Ereignisse vorliegen, wird deren Anzahl im Zähler an der Taste Alarme dargestellt. Durch Klicken auf können Sie sich direkt ansehen, welches Ereignis die Alarmierung ausgelöst hat. Ein weiterer Klick auf öffnet dann die Playback-Ansicht und positioniert diese auf das zuletzt angezeigte Ereignis.

Wenn die Option Alarme im Dialog Kamerakonfiguration aktiviert ist, werden Sie durch eine rote Markierung der Alarmleiste und der Alarminfoleiste über die Ereignisse informiert, die zu einer Alarmierung führen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Alarmmeldung und einem Alarmton benachrichtigen zu lassen. Aktivieren Sie dazu in den Benachrichtigungen (Mac: Menü MxManagementCenter > Einstellungen, Windows: Menü Datei > Einstellungen) die Option Alarme und wählen Sie den Alarmton, die Alarmdauer und die Lautstärke aus.

Zusätzlich können Sie in den Alarmeinstellungen den Modus "Privatsphäre" aktivieren. Damit können Sie verschiedene Funktionen der aktuellen Kamera für einen bestimmten Zeitraum sperren bzw. abschalten. Der Modus gilt für 24 Stunden. Natürlich können Sie den Modus auch vorher manuell deaktivieren. Klicken Sie auf , um zu festzulegen, welche Funktionen ausgeschaltet werden sollen. Wenn in der rechten oberen Ecke des Kamerabildes das Symbol Modus "Privatsphäre" angezeigt wird, ist der Modus aktiviert.