# Mit der Grafik-Ansicht arbeiten

In der Grafik-Ansicht kann ein Hintergrundbild (Grundriss) hinterlegt werden, auf dem Sie die Kameras einer Kameragruppe nach ihren tatsächlichen Positionen anordnen. Im Alarmfall färbt sich das Kamerasymbol der entsprechenden Kamera rot (grün bei einem Klingelereignis). Mit einem Mausklick erhalten Sie das aktuelle Livebild der auslösenden Kamera, so dass Sie die gegenwärtige Situation überprüfen können.

### Livebild einer Kamera kurzzeitig anzeigen

Um das Livebild einer Kamera kurzzeitig anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Kamerasymbol. Zusätzlich dazu kann auch das Livebild einer anderen Kameragruppe in der Grafik-Ansicht angezeigt werden. Öffnen Sie dazu die Kameraleiste und ziehen Sie das gewünschte Kamerabild per Drag&Drop aus der Kameraleiste auf den Grundriss. Wenn Sie die Ansicht wechseln, verschwindet auch das Livebild wieder.

### Automatisierte Anzeige aller Livebilder einer Gruppe

Um immer alle Livebilder der aktuellen Gruppe im Auge zu behalten, können Sie den Sequenzer aktivieren. Bei aktiviertem Sequenzer werden in einem kleinen Fenster alle Livebilder der Kameragruppe nacheinander angezeigt. Dieses Fenster können Sie an eine gewünschte Position verschieben und vergrößern oder verkleinern.

Klicken Sie auf , um den Sequenzer zu aktivieren. Die Anzeigedauer der einzelnen Kamerabilder können Sie einstellen. Rechtsklicken Sie dazu auf und stellen Sie den Regler auf das gewünschte Zeitintervall (1 Sek. - 60 Sek.). Des Weiteren können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Autostart: Beim Wechseln in die Grafik-Ansicht wird der Sequenzer automatisch aktiviert.
- Stopp bei Ereignis: Der Sequenzer wird bei Eintritt eines Ereignisses angehalten, sodass die aktuelle Situation ausführlich beobachtet werden kann. Zum erneuten Starten klicken Sie auf .
- Neustart nach Bestätigung: Damit der Sequenzer nicht immer wieder neu gestartet werden muss, aktivieren Sie diese Option.

### Gruppenfunktionen schalten

Am unteren Rand des Programmfensters befindet sich eine Bedienleiste mit Bedienelementen, die sich je nach gewählter Ansicht ändern. In der Grafik-Ansicht können Sie mit den Gruppentasten in der Bedienleiste Gruppenfunktionen für eine Kameragruppe schalten (Voraussetzung: Gruppenfunktionen wurden im Dialog Gruppenfunktionen zugewiesen). Dies bedeutet, dass Sie für eine vorher definierte Kamera dieser Gruppe und unabhängig von der aktuell angezeigten Kamera das Licht schalten, die Tür öffnen oder eine Durchsage machen können. Die Funktionen Licht schalten und Tür öffnen können Sie auch mehreren Kameras dieser Gruppe zuweisen, so dass mit einem Klick mehrere Lichter geschaltet oder mehrere Türen geöffnet werden können.
Zusätzlich können Sie mit einem Rechtsklick auf die Gruppentasten die jeweiligen Kontextmenüs öffnen und damit auch Kameras, die nicht der Kameragruppe zugeordnet sind, bedienen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Kameras mit den entsprechenden Geräten verbunden sind (z. B. Türanlagen oder Lichtschalter) und konfiguriert sind.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.