# Die Komponenten-Ansicht

In der MOBOTIX Komponentenansicht können Sie Dateiserver verwalten, die für die Speicherung von Video-Aufzeichnungen verwendet werden. Außerdem können Sie hier Smart Data-Quellen (Lizenz erforderlich) verwalten, aus denen Sie Transaktionsdaten z. B. von Kassensystemen oder Systemen zur Kennzeichenerkennung lesen können.

## Dateiserver-Einstellungen

Auf gespeicherte Bilder kann auf zwei Arten zugegriffen werden: Zugriff über die Kamera oder direkt auf einen Dateiserver, auf dem die Aufzeichnungen gespeichert sind. Wenn der Zugriff direkt erfolgen soll, können Sie hier Aufzeichnungspfade anlegen, die den Kameras zugeordnet werden können (siehe Dialog Kamerakonfiguration).

Name
Geben Sie hier einen Namen für den Dateiserver an. Unter diesem Namen kann der Pfad im Dialog Kamerakonfiguration als Aufzeichnungspfad ausgewählt werden.

Typ

- Lokal
  Enthält einen lokalen Ordner des Computers oder einen Ordner eines verknüpften Netzlaufwerks. Der lokale oder verknüpfte Ordner kann per Drag&Drop in das Eingabefeld gezogen, direkt eingegeben, oder ausgewählt werden.
  Pfad: Es muss der Pfad gewählt werden, in dem die von der Kamera angelegten Aufzeichnungsordner enthalten sind.
- Netzwerk-Freigabe
  Der Zugriff erfolgt direkt auf einen freigegebenen Ordner eines Dateiservers. Dazu müssen der Dateiserver, das Verzeichnis und die Zugangsdaten angegeben werden.
  Dateiserver (IP): IP-Adresse oder DNS-Name des Dateiservers mit der Freigabe.
  Verzeichnis: Name der Freigabe auf dem Dateiserver.
  Wichtig: Das Verzeichnis muss vor dem Teil des Pfades enden, der die Werks-IP-Adresse der Kamera enthält.
  Benutzername/Passwort: Zugangsdaten für den Zugriff auf die Netzwerk-Freigabe.
- MOBOTIX NAS
  Der Zugriff erfolgt direkt auf einen freigegebenen Ordner auf einem MOBOTIX NAS.
  Dateiserver (IP): IP-Adresse oder DNS-Name und Port des MOBOTIX NAS.
  Verzeichnis: Name der Freigabe auf dem MOBOTIX NAS.
  Wichtig: Das Verzeichnis muss vor dem Teil des Pfades enden, der die Werks-IP-Adresse der Kamera enthält.
  Benutzername/Passwort: Zugangsdaten für den Zugriff auf das MOBOTIX NAS.
- MOBOTIX NAS (ONVIF)
  Der Zugriff erfolgt auf die ONVIF-Aufzeichnungen auf einem MOBOTIX NAS.
  Dateiserver (IP): IP-Adresse oder DNS-Name des Dateiservers.
  Benutzername/Passwort: Zugangsdaten für den Dateiserver.

Bild vergrößern

## Smart Data-Einstellungen

Bearbeiten Sie hier Smart Data-Quellen (z. B. Kassensysteme oder Systeme zur Kennzeichenerkennung).

Beschreibung
Geben Sie hier einen aussagekräftigen Namen für die Smart Data-Quelle ein. Unter diesem Namen kann die Quelle im MxMC für die Recherche identifiziert und ausgewählt werden.

Name
Geben Sie hier den Namen (ohne Leerzeichen) für die Smart Data-Quelle genau so ein, wie er in deren Konfiguration vergeben wurde (auch ohne Leerzeichen).

Smart Data Typ
Wählen Sie hier den Typ des Smart Data Gerätes.

Datenquelle
Wählen Sie die Kamera aus, in der die Smart Data-Quelle (identifiziert durch den oben angegebenen Namen) ihre Transaktionsdaten speichert.

Videoquelle
Wählen Sie die Kamera aus, die Aufzeichnungen zu den Transaktionsdaten bereitstellt. Die Videoquelle und die Datenquelle müssen nicht identisch sein.

Bild vergrößern

## MxThinClient-Einstellungen

Bearbeiten Sie hier MxThinClient-Einstellung. Der MxThinClient ist eine kompakte Lösung, um das Livebild einer MOBOTIX Kamera auf einem Monitor oder TV-Gerät mit HDMI-Anschluss anzuzeigen.

Name
Geben Sie hier den Namen (ohne Leerzeichen) für den MxThinClient.

URL
Geben Sie die URL bzw. die IP-Adresse des ThinClients ein.

Benutzername
Geben Sie hier den Benutzernamen des MxThinClient-Benutzers ein.

Password
Geben Sie hier das Password des ThinClient Benutzers ein.

Display Auflösung
Wählen Sie hier die Auflösung des am Monitor des MxThinClient anzuzeigenden Kamerabildes an.

Kamera Anzeige
Wählen Sie hier aus, wie lange das zugeordnete Kamerabild am Monitor des ThinClients angezeigt werden soll. Nach ausgewählten Zeitspanne zeigt der ThinClient seine konfigurierten Einstellungen wieder an (z. B. Sequenzen, Standbilder etc.)

Bild vergrößern

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.