# Türstationen bedienen

Mit dem MxManagementCenter können auch Türstationen eingebunden und bedient werden. Zusätzlich zu den Programmfunktionen für Kameras werden deshalb türstations-spezifische Funktionen angeboten.

Hinweis: Türstationsfunktionen werden von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

Siehe auch: Türstationseinstellungen vornehmen

### Klingelsignalisierung

Wenn jemand an der Tür klingelt, kann dies an verschiedenen Stellen signalisiert werden.

Wo? | Erläuterung
--- | ---
Alarmleiste und Alarminfoleiste | Ein Klingelereignis wird Ihnen mit einer grünen Markierung der Alarmleiste und der Alarminfoleiste angezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass die Klingelereignisse der Türstation im Dialog Kamerakonfiguration als Alarme konfiguriert wurden. Die Alarmleiste (1) befindet sich am unteren Rand des MxManagementCenter und die Alarminfoleiste (2) unterhalb des Kamerabildes der entsprechenden Türkamera.
Klingelbenachrichtigung | Bei einem Klingeln wird eine Klingelbenachrichtigung eingeblendet – egal, in welcher Ansicht Sie sich gerade befinden. Voraussetzung dafür ist, dass die Klingelereignisse der Türstation im Dialog Kamerakonfiguration als Alarme konfiguriert wurden und die Benachrichtigung in der Kopfzeile nicht deaktiviert wurde. Hinweis: Die Benachrichtigung kann von einem Administrator durch Klicken auf Benachrichtigung in der Kopfzeile der Anwendung temporär ausgeschaltet werden.
Zähler am Klingelsymbol | Der Zähler am Klingelsymbol in der Live-Ansicht wird um eins erhöht.

Klingelsignalisierung einstellen
Welche Signalisierungsmöglichkeiten kombiniert werden können und wo sich diese einstellen lassen, wird hier beschrieben.

### Tür öffnen und Licht schalten

Wenn die Türkamera richtig installiert und konfiguriert wurde, können Sie mit dem MxMC die Eingangstür öffnen und das Türlicht ein- und ausschalten. Nutzen Sie dazu die Tasten und in der Bedienleiste der Live-Ansicht sowie in der Bedienleiste im Fokusfenster der Grid-Ansicht.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.