## Netzwerkdaten bearbeiten

In der Kameraliste können nicht nur die Netzwerkdaten für einzelne Kameras bearbeitet werden (Doppelklicken auf URL), sondern auch für mehrere Kameras in einem Schritt. Markieren Sie dazu die gewünschten Kameras und klicken Sie auf . Wenn Ihr Computer seine IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server (z. B. DSL-Router) bezieht, ist es sinnvoll, auch die IP-Adressen für die Kameras automatisch zuweisen zu lassen. Aktivieren Sie dazu die Option Automatische IP-Adresse. Haben Sie für Ihren Computer eine feste IP-Adresse vergeben, sollten Sie auch den Kameras feste IP-Adressen zuweisen. Geben Sie hierzu die IP-Adresse und die Subnetzmaske für die erste Kamera ein. Die IP-Adressen werden automatisch für alle ausgewählten Kameras hochgezählt.