# Alarmleiste und Exportleiste

Die Leiste am unteren Rand des MxManagementCenter beinhaltet die Alarmleiste und die Exportleiste. Die Alarmleiste färbt sich rot, wenn ein unbestätigtes Alarmereignis vorhanden ist. Voraussetzung dafür ist, dass die Option Alarme im Dialog Kamerakonfiguration aktiviert ist und Sie die Ereignistypen ausgewählt haben, die zu einer Alarmierung führen sollen.
Durch Klicken auf den unteren Randstreifen der geöffneten Alarmleiste wechseln Sie von der Alarmleiste zur Exportleiste. In der Exportleiste können Aufzeichnungen schnell und bequem per Drag&Drop für den Export zusammengestellt werden.

### Alarmleiste

### Neue Alarme erkennen und bestätigen

Bei ausgeblendeter Leiste erkennen Sie neue Alarme am roten Randstreifen , bei eingeblendeter Leiste färbt sich die Infoleiste im Ereignisbild rot. Ein Klingeln wird durch einen grünen Randstreifen signalisiert.
Zum Bestätigen eines neuen Alarms rechtsklicken Sie auf das Alarmbild und wählen Bestätigen. Um alle neuen Alarme auf einmal zu bestätigen, wählen Sie Alle bestätigen.

### Anzeige der Alarmbilder filtern

Die Alarmbilder in der Alarmleiste sind chronologisch angeordnet. Die Anzeige der Bilder können Sie nach Kamera, nach Gruppe und nach Ereignistyp filtern. Dazu gibt es zwei Regler: den Gruppen-/Kamera-Regler und den Ereignistyp-Regler. Durch Verschieben der beiden Regler stellen Sie die Filter ein:

- Gruppe/Kamera: Gruppe , Kamera
- Ereignistyp: Alle , MxActivitySensor , Videomotion , Verhaltensdetektion , Erschütterungssensor , Beleuchtung , Mikrofon , PIR-Sensor , Temperatur ,
  Interne Ereignisse , Nachrichtenereignisse , Meta-Ereignisse , Signalereignisse ,
  Zeitereignisse , Klingeln , Mailbox-Nachrichten , Türstation ,
  RFID zurückgewiesen , PIN zurückgewiesen .

### Aufzeichnung abspielen

- Die Aufzeichnung zu einem Alarm können Sie direkt in der Alarmleiste abspielen (Instant-Playback). Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über das Alarmbild. Drei Symbole werden eingeblendet. Klicken Sie auf .
- Um die Aufzeichnung in der Playback-Ansicht abzuspielen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Alarmbild. Durch Klicken auf wechseln Sie in die Playback-Ansicht.

### Alarme deaktivieren

Alarme können im Dialog Kamerakonfiguration, aber auch in der Alarmleiste deaktiviert werden.

- Alarm für eine Kamera und einen bestimmten Ereignistyp deaktivieren:
  Rechtsklicken Sie auf das entsprechende Alarmbild und wählen Sie Als Alarm deaktivieren.
- Alarme für alle Ereignistypen einer Kamera deaktivieren:
  Rechtsklicken Sie auf ein Alarmbild und wählen Sie Alle Alarme dieser Kamera deaktivieren.

### Exportleiste

Die Exportleiste kann in allen Ansichten geöffnet werden und Clips, die bereits hinzugefügt wurden können in der Leiste bearbeitet werden. Rechtsklicken Sie dazu auf einen Clip. Ein Kontextmenü mit folgenden Funktionen wird geöffnet:

- : Manuelles Anpassen des Zeitbereichs
- : Ein- oder Ausschalten von Audio und PTZ für alle Clips
- : Duplizieren eines Clips
- : Löschen eines oder aller Clips

Neue Clips können Sie in der Playback-Ansicht, im Grid-Playback und in der Recherche-Ansicht für den Export zusammenstellen. Wenn eine Exportliste exportiert wurde, wird sie nicht automatisch gelöscht, sondern erst beim Schließen der Anwendung.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.