## Zeit

Datum und Zeit können entweder manuell eingestellt werden, vom Computer übernommen oder mit einem Zeitserver synchronisiert werden. Bei Verwendung eines Zeitservers kann die Synchronisierung über einen Zeitserver im Internet, einen Zeitserverdienst im lokalen Netzwerk oder eine andere MOBOTIX-Kamera erfolgen. In diesem Fall muss die Kamera zuerst im Admin Menü der Kamera-Weboberfläche (Admin > Kamera-Administration > Zeit&Datum > Kamera als Zeitserver verwenden) als Zeitserver aktiviert werden.

#### Automatische Synchronisierung mit einem Zeitserver

Zur Synchronisierung mit einem Zeitserver stehen zwei Zeitserver-Protokolle zur Verfügung: NTP und Time Protocol.

Parameter | Erläuterung
--- | ---
Zeitserver und Zeitserver-Adresse | NTP: Mit diesem Protokoll synchronisiert sich die Kamera fortlaufend mit einem oder auch mehreren NTP-Zeitservern. Ist als Protokoll NTP ausgewählt, können Sie unter Zeitserver-Adresse bis zu fünf Zeitserver eintragen. Diese müssen das Protokoll nach RFC 1305 unterstützen. Ein grüner Punkt rechts neben der Zeitserver-Adresse zeigt an, dass der Zeitserver erreichbar ist und einen NTP-Dienst anbietet. Dabei kann es einen Moment dauern, bis sich die Kamera mit dem Zeitserver verbunden hat und der Punkt grün anzeigt. Time Protocol: Mit diesem Protokoll synchronisiert sich die Kamera periodisch alle sechs Stunden (sowie zusätzlich bei jedem Neustart). Ist als Protokoll Time Protocol (RFC 868) ausgewählt, tragen Sie unter Zeitserver-Adresse den zu verwendenden Zeitserver ein. Dieser muss das Protokoll nach RFC 868 unterstützen.
Aktuelle Zeit | Anzeige der aktuellen Kamerazeit
Zeitzone | Wählen Sie die für den Standort der Kamera korrekte Zeitzone aus.

#### Keine automatische Synchronisierung

Wenn Datum und Zeit manuell eingestellt oder vom Computer übernommen werden, deaktivieren Sie die automatische Synchronisation.

Parameter | Erläuterung
--- | ---
Aktuelle Zeit | Anzeige der aktuellen Kamerazeit Wenn Kamerazeit und Computerzeit unterschiedlich sind, klicken Sie auf PC-Zeit verwenden, um die Computerzeit zu übernehmen.
Zeit manuell einstellen | Zum manuellen Einstellen von Datum und Zeit, erfassen Sie die gewünschten Daten und klicken dann auf Zeit einstellen, um die Eingabe zu bestätigen.
Zeitzone | Wählen Sie die für den Standort der Kamera korrekte Zeitzone aus.