# Türstationseinstellungen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie MxMC auf Klingel- und Mailboxbenachrichtigungen reagieren kann. Hier finden Sie Informationen, wie Sie diese Benachrichtigungsmöglichkeiten einstellen.

Hinweis: Türstationsfunktionen werden von MOBOTIX MOVE Kameras und Fremdkameras, die eine ONVIF S kompatible Schnittstelle bereitstellen, nicht unterstützt. Zu einem Überblick der Funktionsunterschiede der Kameras siehe Funktionsüberblick Kameras.

Siehe auch:

- Türstationen bedienen
- Türstations-Assistent

### Klingeleinstellungen

### Klingelton einstellen

1. Öffnen Sie im Menü die Einstellungen unter MxManagementCenter > Einstellungen (Mac) oder Datei > Einstellungen (Windows) und klicken Sie auf Benachrichtigungen.
2. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus und stellen Sie die Lautstärke ein.

### Klingelsignalisierung einstellen

Ein Klingeln kann an verschiedenen Stellen in MxMC angezeigt werden. Welche Signalisierungsmöglichkeiten kombiniert werden können und wo sich diese einstellen lassen, wird in der folgenden Tabelle beschrieben.
Beachten Sie dabei, dass die Alarmsignalisierung in den Kamera-Einstellungen aktiviert, ein Klingelprofil eingerichtet und das richtige Klingelprofil in MxMC ausgewählt sein muss, damit die Klingelbenachrichtigung funktionieren kann.

Signalisierung | Einstellung
--- | ---
Alarmleiste, Alarminfoleiste, Klingelbenachrichtigung, Zähler am Klingelsymbol in der Live-Ansicht | Damit ein Klingeln an diesen Stellen signalisiert wird, müssen Sie die Alarmsignalisierung einrichten. Öffnen Sie dazu den Dialog Kamerakonfiguration durch Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera in der Kameraleiste. Alternativ können Sie den Dialog auch in der Geräteleiste öffnen durch Klicken auf und dann Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera. Klicken Sie auf Alarme und aktivieren Sie die Alarmsignalisierung und das Klingeln. Klingelton aus Den Klingelton der Signalisierung können Sie ausschalten, indem Sie dessen Lautstärke auf „0“ setzen. Siehe dazu Klingelton einstellen.
Nur Zähler am Klingelsymbol | Damit nur der Zähler am Klingelsymbol hochgezählt wird, deaktivieren Sie das Klingeln im Dialog Alarme. Öffnen Sie dazu den Dialog Kamerakonfiguration durch Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera in der Kameraleiste. Alternativ können Sie den Dialog auch in der Geräteleiste öffnen durch Klicken auf und dann Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera. Klicken Sie auf Alarme und deaktivieren Sie das Klingeln.
Komplett aus | Um die Klingel komplett auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Klingel in den Klingeleinstellungen . Siehe auch Klingel komplett ausschalten.

### Klingelprofil auswählen

Mit dem Klingelprofil legen Sie fest, wie auf ein Klingeln an der Türstation reagiert werden soll. In der Kamera stehen mehrere vordefinierte Klingelprofile zur Auswahl.

Profil | Erläuterung
--- | ---
Kein Telefonklingeln | MxMC und alle anderen Gegenstellen reagieren nicht, Sie werden nicht über das Klingeln informiert (weder optisch noch akustisch).
Klingeln | Sie werden über das Klingeln informiert. Der Besucher kann keine Nachricht hinterlassen.
Klingeln und Mailbox | Sie werden über das Klingeln informiert. Falls keine eingerichtete Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne reagiert, wird eine zuvor konfigurierte Ansage an der Türstation abgespielt und der Besucher kann eine Nachricht hinterlassen.
Mailbox | Bei einem Klingeln an der Türstation wird sofort eine Ansage abgespielt und der Besucher kann eine Nachricht hinterlassen.
Nur Ansage | Bei einem Klingeln an der Türstation wird sofort eine Ansage abgespielt. Der Besucher kann keine Nachricht hinterlassen.

1. Wechseln Sie in die Live-Ansicht der Türstation.
2. Öffnen Sie in der Live-Ansicht die Klingeleinstellungen durch Rechtsklick auf Klingel .
3. Klicken Sie auf Klingelprofil und wählen Sie in der Liste das gewünschte Profil aus.

### Klingelzähler zurücksetzen

Der Zähler am Klingelsymbol in der Live-Ansicht erhöht sich mit jedem Klingeln an der Tür, unabhängig davon, ob Sie auf das Klingeln reagieren oder nicht. Um leicht erkennen zu können, ob Sie ein Klingeln verpasst haben, sollten Sie deshalb den Zähler immer wieder zurücksetzen. Wenn Sie den Zähler zurückgesetzt haben, wird zu Ihrer Information angezeigt, wie lange das letzte Zurücksetzen zurückliegt.

1. Wechseln Sie in die Live-Ansicht der Türstation.
2. Öffnen Sie in der Live-Ansicht die Klingeleinstellungen durch Rechtsklick auf Klingel .
3. Klicken Sie auf Zähler zurücksetzen.
4. Der Zähler ist zurückgesetzt und wird an der Taste Klingeleinstellungen nicht mehr angezeigt.

### Klingel komplett ausschalten

Wenn Sie von einem Klingeln nicht gestört werden wollen, können Sie für die ausgewählte Klingel bzw. Kontaktnummer die Klingelfunktion komplett ausschalten. Damit wird ein Klingeln weder an einer der Gegenstellen signalisiert, noch wird der „Klingelzähler“ erhöht. In diesem Fall werden Sie auch im Nachhinein nicht über verpasste Besucher informiert und Besucher können keine Nachrichten hinterlassen.

1. Öffnen Sie in der Live-Ansicht die Klingeleinstellungen durch Rechtsklick auf Klingel .
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Klingel.

### Mailboxeinstellungen

### Mailbox auswählen

Je nach Ausstattung und Konfiguration der Türstation können mehrere Klingeln installiert oder bei Verwendung eines MOBOTIX Keypad-Moduls mehrere Anrufnummern (Kontaktnummern) konfiguriert sein. Jede dieser Klingeln bzw. Kontaktnummern hat dann eine Mailbox. Die entsprechenden Mailboxen (unter der Bezeichnung der Klingel) werden zur Auswahl angeboten.

Hinweis: Alle Einstellungen, die Sie unter der Funktion Mailbox vornehmen, beziehen sich immer auf die ausgewählte Mailbox. Das bedeutet auch, dass die Anzeige der neuen Nachrichten nur für diese Mailbox gilt. Wechseln Sie die Mailbox, um Nachrichten und Aufzeichnungen einer anderen Mailbox zu erhalten.

1. Öffnen Sie in der Live-Ansicht die Mailboxeinstellungen durch Rechtsklick auf Mailbox .
2. Klicken Sie auf Mailbox und wählen Sie aus der Liste die gewünschte Mailbox.

Zu jeder Mailbox können Sie ein Klingelprofil auswählen. Zur Auswahl des Klingelprofils siehe Klingelprofil auswählen.

### Mailbox aktivieren und Ansage auswählen

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.
2. Klicken Sie auf Ansage. Wählen Sie die Ansage, die dem Besucher abgespielt werden soll.

### Nachricht aktivieren

Wenn der Besucher die Möglichkeit haben soll, eine Nachricht für Sie zu hinterlassen, dann aktivieren Sie die Option Nachricht hinterlassen.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.