## Klingeleinstellungen

Falls neue Klingelereignisse vorliegen, wird deren Anzahl im Zähler am Symbol dargestellt und ein Klick auf das Symbol führt zur Anzeige dieser Ereignisse. Ein weiterer Klick auf das Symbol öffnet die Playback-Ansicht mit dem zuletzt angezeigten Klingelereignis. Zum Bearbeiten öffnen Sie das Kontextmenü mit Rechtsklick auf .
Hinweis: Den Klingelton und dessen Lautstärke können Sie in den Benachrichtigungen (Mac: Menü MxManagementCenter > Einstellungen, Windows: Menü Datei > Einstellungen) einstellen.

### Möglichkeiten der Klingelbenachrichtigung

In MxMC kann ein Klingeln an unterschiedlichen Stellen signalisiert werden:

- Alarmleiste: Die Alarmleiste färbt sich grün.
- Alarminfoleiste: Die Alarminfoleiste in den Livebildern färbt sich grün.
- Klingelmeldung: Ein blauer Dialog mit dem Livebild der Türkamera wird eingeblendet. Aus diesem Dialog können Sie direkt gegensprechen und die Tür öffnen.
- Zähler am Klingelsymbol: Der rote Zähler am Klingelsymbol wird um eins erhöht.

Die folgenden Kombinationen der Signalisierung können Sie in MxMC konfigurieren:

Signalisierung | Vorzunehmende Einstellung
--- | ---
Komplett aus | Um die Klingel komplett auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Klingel in den Klingeleinstellungen . Siehe auch: Klingel komplett ausschalten (auf dieser Seite)
Klingelmeldung, Alarmleiste, Alarminfoleiste und Zähler am Klingelsymbol | Damit ein Klingeln an diesen Stellen signalisiert wird, müssen Sie die Alarmsignalisierung einrichten. Öffnen Sie dazu den Dialog Kamerakonfiguration durch Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera in der Kameraleiste. Alternativ können Sie den Dialog auch in der Geräteleiste öffnen durch Klicken auf und dann Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera. Klicken Sie auf Alarme und aktivieren Sie die Alarmsignalisierung und das Klingeln. Siehe auch: Alarmsignalisierung einrichten oder anpassen
Nur Zähler am Klingelsymbol | Damit nur der Zähler am Klingelsymbol hochgezählt wird, deaktivieren Sie das Klingeln im Dialog Alarme. Öffnen Sie dazu den Dialog Kamerakonfiguration durch Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera in der Kameraleiste. Alternativ können Sie den Dialog auch in der Geräteleiste öffnen durch Klicken auf und dann Rechtsklicken auf die entsprechende Kamera. Klicken Sie auf Alarme und deaktivieren Sie das Klingeln.
Klingelton an oder aus | Den Klingelton können Sie in den Benachrichtigungen (Mac: Menü MxManagementCenter > Einstellungen, Windows: Menü Datei > Einstellungen) an- oder ausstellen.

Hinweis: Damit die Klingelbenachrichtigung prinzipiell funktioniert, muss die Alarmsignalisierung aktiviert und ein Klingelprofil eingerichtet sein.

### Klingel komplett ausschalten

Wenn die Klingel komplett ausgeschaltet werden soll, so dass ein Klingeln weder an einer der Gegenstellen signalisiert wird, noch der "Klingelzähler" sich erhöht, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Klingel. In diesem Fall werden Sie auch im Nachhinein nicht über verpasste Besucher informiert, Besucher können keine Nachrichten hinterlassen und es finden keine Aufzeichnungen statt.

### Klingelprofil auswählen

In den Klingeleinstellungen können Sie auch das Klingelprofil auswählen. Damit legen Sie fest, wie das MxManagementCenter auf ein Klingeln reagiert. In der Kamera stehen mehrere vordefinierte Klingelprofile zur Auswahl. Sie können auch eigene Klingelprofile erfassen. Verwenden Sie dazu die Konfigurations-Ansicht.

- Ohne Klingeln: Das MxManagementCenter und alle anderen Gegenstellen reagieren nicht, Sie werden nicht über das Klingeln informiert (weder optisch noch akustisch).
- Klingeln und Nachricht: Sie werden über das Klingeln informiert. Falls Sie nach einer bestimmten Zeitspanne nicht reagieren, wird eine Ansage an der Türstation abgespielt und der Besucher kann eine Nachricht hinterlassen.
- Nur Nachricht: Bei einem Klingeln an der Türstation wird sofort eine Ansage abgespielt und der Besucher kann eine Nachricht hinterlassen.

Klicken Sie auf Profil wählen Sie das gewünschte Profil.