# MxManagementCenter als Administrator starten

Mit dem MxManagementCenter können Sie auf ein am USB-Anschluss angeschlossenes MOBOTIX-Speichermedium mit Aufzeichnungen im MxFFS-Format (siehe Geräte und Quellen hinzufügen) zugreifen. Dazu muss MxManagementCenter mit Administratorrechten gestartet werden. Ohne Administratorrechte wird das Speichermedium nicht erkannt.

Hinweis: Wie Sie eine SD-Karte aus einer MOBOTIX-Kamera entfernen entnehmen Sie dem Handbuch der Kamera.

### MAC

Die folgende Vorgehensweise setzt vorraus, dass der angemeldete Benutzer den Rechner verwalten darf bzw. die erforderlichen Administrator-Privilegien besitzt. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Systemadministrator.

1. Verbinden Sie das MOBOTIX-Speichermedium mit einem USB-Anschluss mit Ihres MACs.
2. Starten Sie die Terminal App (z. B. über die Spotlightsuche mit CMD+Leertaste).
   Bild vergrößern
3. Geben Sie folgende Befehlszeile ein: sudo "/Applications/MxManagementCenter.app/Contents/MacOS/MxManagementCenter". Bestätigen Sie mit ENTER:
4. Geben Sie das Passwort für den aktuellen Benutzer ein. Bestätigen Sie mit ENTER
   Bild vergrößern

MxManagementCenter startet mit dem Administratorprofil und ist wie bei einer Neuinstallation noch nicht konfiguriert.

4. Starten Sie ein neues Projekt.
   Bild vergrößern
5. Öffnen Sie den Editiermodus durch Klicken auf am unteren Rand der Geräteleiste.
6. Klicken Sie auf . Der Dialog Hinzufügen und Importieren wird geöffnet.
   Bild vergrößern
7. Klicken Sie auf MxFFS Medium. Es wird an den USB-Anschlüssen nach Speichermedien gesucht, die Aufzeichnungen im MxFFS-Format enthalten.

Hinweis: Dieser Prozess kann bei Datenträgen mit großem Speichervolumen mehrere Minuten dauern.

### Windows

Die folgende Vorgehensweise setzt vorraus, dass der angemeldete Benutzer den Rechner verwalten darf bzw. die erforderlichen Administrator-Privilegien besitzt. Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Systemadministrator.

1. Verbinden Sie das MOBOTIX-Speichermedium mit einem USB-Anschluss mit Ihres MACs:.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Exe-Datei oder eine Verknüpfung des MxManagementCenters.
   Bild vergrößern
3. Betätigen Sie ggf. die Abfrage der Benutzerkontensteuerung mit Ja.
   Bild vergrößern

MxManagementCenter startet mit dem Administratorprofil und ist wie bei einer Neuinstallation noch nicht konfiguriert.

4. Starten Sie ein neues Projekt.
   Bild vergrößern
5. Öffnen Sie den Editiermodus durch Klicken auf am unteren Rand der Geräteleiste.
6. Klicken Sie auf . Der Dialog Hinzufügen und Importieren wird geöffnet.
   Bild vergrößern
7. Klicken Sie auf MxFFS Medium. Es wird an den USB-Anschlüssen nach Speichermedien gesucht, die Aufzeichnungen im MxFFS-Format enthalten.

Hinweis: Dieser Prozess kann bei Datenträgen mit großem Speichervolumen mehrere Minuten dauern.

###### Copyright © 2019 MOBOTIX AG. Alle Rechte vorbehalten.